Kebulin-Gesellschaft
Kettler GmbH & Co. KG
Ostring 9
45701 Herten

 
Tel.:
Fax:

 

 
02.03.2017

 
Angebot zum Projekt Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Sehr geehrte Damen und Herren,
 
mit diesem Schreiben erhalten Sie unser Angebot.
Das Angebot bezieht sich auf unser Projekt Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017.

 
Angebotssumme (netto)	0,00 Euro	
19,00 % Mehrwertsteuer von 0,00 Euro	0,00 Euro	
		
	0,00 Euro	

 
0209/9615-0
0209/9615-190

 
2
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
00	Vorbemerkungen	
00.001	0,000		0,00	 	0,00 Euro	
 	Abweichende Angebote	
 	
Beabsichtigt der Bieter ein 
gleichwertiges Fabrikat anzubieten, so 
hat dies in einem getrennt 
aufgestellten Angebot zu erfolgen. 
Gleichzeitig sind alle erforderlichen 
Nachweise über die Gleichwertigkeit der 
abweichend angebotenen Fabrikate dem 
Angebot beizuheften. 
Das Hauptangebot ist in jedem Fall 
auszufüllen. 
Wird kein Angebot mit alternativen 
Fabrikat gemacht, so gilt das 
ausgeschriebene Fabrikat als 
angebotenes. Abweichungen bei der 
Ausführung sind nicht mehr möglich.
	
00.002	0,000		0,00	 	0,00 Euro	
 	15-jährige Flachdachversicherung	
 	
Grundlage für die Vergabe der 
Dacharbeiten ist, eine Gewährleistung 
nach VOB - verlängert auf 5 Jahre - zu 
geben. 
Für die oberen Abdichtungslagen sind 
Produkte anzubieten, deren Hersteller 
für die Produkte eine 5-jährige 
Garantie beim Zentralverband des 
Dachdeckerhandwerks hinterlegt hat.
Darüber hinaus wird durch die Versicherung
eine Garantiezusage für die Jahre 6 - 15
entsprechend des Versicherungsvertrages
ausgesprochen.
Diese externe Versicherung umfasst neben
den Abdichtungslagen auch die Verarbeitung
derselben.
Die Versicherungsprämien werden im voraus
durch den Hersteller der Abdichtungslagen für die
gesamte Laufzeit an die Versicherung gezahlt.
Weder dem Bauherrn noch Verarbeiter dürfen
hierdurch zusätzliche Kosten entstehen.

Wichtig: 

Beabsichtigt der Bieter ein gleichwertiges 
Fabrikat anzubieten, so hat dies in einem 
getrennt aufgestellten Angebot zu erfolgen. 	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
3
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	Gleichzeitig sind alle erforderlichen Nachweise über
die Gleichwertigkeit der abweichend angebotenen
Fabrikate sowie die namentliche Nennung der
Versicherungsgesellschaft dem Angebot 
beizuheften. 
Das Hauptangebot ist in jedem Fall auszufüllen. 
Wird kein Angebot mit alternativen Fabrikat
gemacht, so gilt das ausgeschriebene 
Fabrikat als angeboten.
	
00.005	0,000		0,00	 	0,00 Euro	
 	Zuschlag für wirtschaftlichstes Angebot	
 	
Der Zuschlag wird nach § 25 VOB/A 
auf das Angebot erteilt, welches unter 
Berücksichtigung aller technischen und 
wirtschaftlichen Gesichtspunkte als 
das annehmbarste erscheint. 
Die Wirtschaftlichkeit wird unterstützt 
durch eine zusätzliche Garantieleistung 
auf das System als Bauherrngarantie, 
die extern abgesichert sein muss. 
Gleichwertige Produkte sind zugelassen, 
die Gleichwertigkeit ist nachzuweisen. 
Das Hauptangebot ist in jedem Fall 
auszufüllen.

00.006	0,000		0,00	 	0,00 Euro	
 	Informationspflicht des Bieters	
 	
Weiterhin hat sich der Bieter vor
Angebotsabgabe über den Umfang der 
auszuführenden Arbeiten einen Überblick
zu verschaffen. 
Die vorliegende Leistungsbeschreibung 
beruht auf Erfahrungswerten und ist 
unter Zugrundelegung vorhandener 
Planungsunterlagen bzw. örtlicher 
Ermittlung erstellt worden. 
Es entbindet den ausführenden 
Unternehmer nicht von seinen 
Sorgfaltspflichten und seiner Haftung.

Hinweis:	
Unverbindliche Massenangaben	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
4
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
Bitte beachten Sie:

Alle Massenangaben sind ca.-Werte und
nicht rechtsverbindlich !
	
Hinweis:	
Haftungsausschluß	

Bitte beachten Sie:

Unsere Kunden- und Fachberatung erfolgt
nach bestem Wissen, entbindet den Bauherren /
die ausschreibende Stelle aber nicht von einer 
eigenen Prüfung.

Eine Haftung wird nur übernommen, wenn 
Abdichtungsprodukte der Kebulin-Gesellschaft
Kettler GmbH & Co. KG eingesetzt wurden.

Gruppensumme 00		0,00 Euro	
		
01	Sicherheitseinrichtungen / Baustelleneinrichtung	
01.001	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Aluminium- / Stahl - Standgerüst	
 	
Aluminium-/Stahl-Standgerüst
entsprechend den Vorgaben der DIN 
4420 und der Bauberufsgenossenschaft 
anliefern, aufstellen und für die Dauer 
der Abdichtungsarbeiten vorhalten.
 	
01.001.a	0,000	Stck	0,00	 	0,00 Euro	
 	Aluminium- / Stahl - Treppenturm	
 	
Aluminium-/Stahl-Treppenturm,

Abmessung: 

entsprechend den Vorgaben der DIN 
4420 und der Bauberufsgenossenschaft 
anliefern, aufstellen und für die Dauer 
der Abdichtungsarbeiten vorhalten.

Hinweis:
Bitte als Pauschalpreis angeben !

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
5
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
01.001.b	0,000	Stck	0,00	 	0,00 Euro	
 	Arbeitsgerüst verfahrbar	
 	
Verfahrbares Arbeitsgerüst und / oder Hubsteiger für
Arbeiten im Bereich des Dachrandes von der Außenseite
des Gebäudes liefern, entsprechend des Arbeitsfortschrittes
möglicherweise umsetzen, vorhalten und nach Beendigung
der Arbeiten wieder abtransportieren.

Die einschlägigen Arbeitsschutzbestimmungen und Unfall-
verhütungsvorschriften beim Aufstellen und während der 
Nutzung sind unbedingt zu beachten.

Zufahrten von Rettungsdiensten und / oder Feuwehr sind
freizuhalten ! Die Gestellung ist im Vorfeld mit der
hiesigen Bauleitung abzusprechen !

Arbeitshöhe (m): 
 	
01.002	0,000	m	0,00	 	0,00 Euro	
 	Dachrandabsturzgerüst	
 	
Dachrandabsturzgerüst entsprechend den
Vorschriften der Bauberufsgenossenschaft
liefern, aufstellen und für die Dauer der 
Abdichtungsarbeiten vorhalten.

01.003	0,000	Stck	0,00	 	0,00 Euro	
 	Dauerabsturzsicherung liefern / montieren	
 	
Dauerabsturzsicherung liefern und nach
Herstellervorschrift montieren. 
Die Befestigung erfolgt mit bauaufsichtlich 
zugelassenen Dübeln und Sechskant-
schrauben.

Der Klebeflansch ist mit dem Haftgrund 

Orig. kebu Kebusol FD 1 

vorzustreichen und mit beiden 
Lagen der Dachhaut einzudichten. 

Fabrikat: 
Typ: 
Untergrund:

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
6
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
01.004	0,000	Stck	0,00	 	0,00 Euro	
 	Dauerabsturzsicherung Securant liefern,
montieren und mit Secu-Fix eindichten	
 	
Dauerabsturzsicherung,

Fabrikat: Pohl
Typ: Securant
Bauart: 
Untergrund:

liefern und nach Herstellervorschrift montieren.
Die Befestigung erfolgt nach den Hersteller-
vorgaben. 

Die Dauerabsturzsicherung ist wie folgt 
einzudichten:

Über die fertig montierte Absturzsicherung 
ist ein Formteil,

Fabrikat: Pohl
Typ: Secu - FIX
Durchmesser (mm): 80

mit ankaschiertem Spezial-Polymerbitumen-
kragen und Spezial-Schrumpfschlauch-
manschette zu stülpen.
Der Klebeflansch ist auf die erste Lage der 
Dachabdichtung aufzuschweißen und 
zwischen den einzelnen Lagen der Dach-
abdichtung fachgerecht einzubinden. Die 
Oberlage ist bis an die Durchdringung bzw. 
an den Bereich der Schrumpfschlauchman-
schette dicht heranzuführen.

Anschließend ist die Spezial-Schrumpf-
schlauchmanschette durch moderates 
Erwärmen von unten nach oben dicht um 
die Dauerabsturzsicherung / Durchdringung 
zu schrumpfen. An der Oberkante der 
Schrumpfschlauchmanschette muss sichtbar 
Dichtflüssigkeit austreten.
	
01.004.a	0,000	Stck	0,00	 	0,00 Euro	
 	Dauerabsturzsicherung Secupoint liefern,
montieren und mit Secu-Fix eindichten	
 	
Dauerabsturzsicherung,	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
7
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	
Fabrikat: Pohl
Typ: Secupoint
Variante: 
Untergrund:

liefern und nach Herstellervorschrift montieren.
Die Befestigung erfolgt nach den Hersteller-
vorgaben. 

Die Dauerabsturzsicherung ist wie folgt 
einzudichten:

Über die fertig montierte Absturzsicherung 
ist ein Formteil,

Fabrikat: Pohl
Typ: Secu - FIX
Durchmesser (mm): 20

mit ankaschiertem Spezial-Polymerbitumen-
kragen und Spezial-Schrumpfschlauch-
manschette zu stülpen.
Der Klebeflansch ist auf die erste Lage der 
Dachabdichtung aufzuschweißen und 
zwischen den einzelnen Lagen der Dach-
abdichtung fachgerecht einzubinden. Die 
Oberlage ist bis an die Durchdringung bzw. 
an den Bereich der Schrumpfschlauchman-
schette dicht heranzuführen.

Anschließend ist die Spezial-Schrumpf-
schlauchmanschette durch moderates 
Erwärmen von unten nach oben dicht um 
die Dauerabsturzsicherung / Durchdringung 
zu schrumpfen. An der Oberkante der 
Schrumpfschlauchmanschette muss sichtbar 
Dichtflüssigkeit austreten.
	
01.005	0,000	Stck	0,00	 	0,00 Euro	
 	Sicherungsseil, PSA und Aufbewahrungsbehälter
für Secu-Point liefern / montieren	
 	
Spezial-Sicherungsseil mit einem einge-
spleißtem und zwei lose geführten Karabinerhaken
und Seilkürzer,
Typ: Secu-Seil
Hersteller: Pohl, Düren
Länge (m): 13 / 16 / 19 / 23
(bitte auswählen),	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
8
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	
persönliches Sicherheitsgeschirr mit Laufseil,
Hersteller: Pohl, Düren
Laufseillänge (m): ca. 3 / ca. 5 / ca. 9
(bitte auswählen),

Aufbewahrungsschrank,
Typ: Secu-Seil-Behälter
Hersteller: Pohl, Düren
Material: Metall
Abmessung (cm): 60 hoch / 70 breit / 25 tief
mit Befestigungszubehör,

liefern und nach Angabe der Bauleitung
montieren.
	
01.010	1,000	Stck	0,00	 	0,00 Euro	
 	Baustelleneinrichtung	
 	
Einrichten der Baustelle, Vorhalten und Abfahren
aller dafür erforderlichen Maschinen, Aufzüge und
Hilfsmittel.
Vorhalten der Baustelleneinrichtung für die gesamte Bauzeit 
und für sämtliche in dem Leistungsverzeichnis aufgeführten 
Leistungen.
Weiterhin sind eventuell anfallende Krankosten
in diese Pauschalposition mit einzukalkulieren.

Die dafür zur Verfügung stehenden Flächen
sind in einwandfreiem (oder wie vorgefundenem)
Zustand zu hinterlassen.

Alle Baustoffmaterialien sind gemäß den
Herstellervorschriften, beziehungsweise den
einschlägigen Vorschriften zu lagern.
	
01.011	0,000		0,00	 	0,00 Euro	
 	Absperrmaßnahmen / Verkehrssicherung	
 	
Absperren der Baustelle und / oder des Lagerplatzes
mit 2,50 m hohen Bauzäunen inklusive geeigneter
zutrittssicherer Absperrung.

Maßnahmen zur Verkehrssicherung wie Aufstellen
von Verkehrs- und Hinweisschildern, zusätzlichen 
Absperrungen, Beleuchtungen, Markierungen etc. sind
ebenfalls für die Dauer der Arbeiten in diese Position
einzukalkulieren.

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
9
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	Die Leistungen umfassen liefern, aufbauen, vorhalten und 
nach Abschluss der Arbeiten das abtransportieren.

Gruppensumme 01		0,00 Euro	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
10
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
02	Demontagearbeiten	
02.100	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Schüttung aufnehmen / entsorgen	
 	
Vorhandene Schüttung bis zur Dachhaut
hin entfernen. 

Körnung: 
Dicke (mm):

Das aufgenommene Material ist entsprechend den
behördlichen Vorschriften zu entsorgen.
Sollten die Entsorgungskosten nicht gesondert erfasst sein,
sind diese einschließlich der Transportkosten in die
Position einzukalkulieren.
 	
02.101	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Schüttung aufnehmen / lagern / aufbringen	
 	
Vorhandene Schüttung bis zur Dachhaut
hin entfernen, seitlich lagern und nach 
Beendigung der Dichtungsarbeiten wieder 
in gleichmäßiger Schichtdicke 
aufbringen.

Körnung: 
Dicke (mm):
	
02.102	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Warmdachaufbau aufnehmen / entsorgen	
 	
Vorhandenen Warmdachaufbau komplett 
bis auf die Tragschicht entfernen.

Dachaufbau: 3 bituminöse Abdichtungslagen
und bituminöse Dampfsperre
Dämmstoffdicke (mm): 50 mm
Art der Dämmung: Polystyrol - durchfeuchtet
Tragschicht: 

Das aufgenommene Material ist entsprechend den
behördlichen Vorschriften zu entsorgen.
Sollten die Entsorgungskosten nicht gesondert erfasst sein,
sind diese einschließlich der Transportkosten in die
Position einzukalkulieren.
	
02.103	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
11
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
 	Abdichtungsaufbau aufnehmen / entsorgen	
 	
Vorhandenen Abdichtungsaufbau bis auf
die Tragschicht abreißen.

Aufbau: 
Befestigungsart:

Das aufgenommene Material ist entsprechend den
behördlichen Vorschriften zu entsorgen.
Sollten die Entsorgungskosten nicht gesondert erfasst sein,
sind diese einschließlich der Transportkosten in die
Position einzukalkulieren.
 	
02.103.a	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Bituminösen Abdichtungsaufbau mechanisch 
fixiert aufnehmen - Holzuntergrund / entsorgen	
 	
Vorhandenen Abdichtungsaufbau bis auf
die Tragschicht abreißen.

Aufbau: 3 bituminöse Abdichtungslagen
auf einem Holzuntergrund
Befestigungsart: mechanisch fixiert

Das aufgenommene Material ist entsprechend den
behördlichen Vorschriften zu entsorgen.
Sollten die Entsorgungskosten nicht gesondert erfasst sein,
sind diese einschließlich der Transportkosten in die
Position einzukalkulieren.
	
02.103.b	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Bituminöse Abdichtungslagen vollflächig verklebt 
aufnehmen - Stahlbetondecke / entsorgen	
 	
Vorhandenen Abdichtungsaufbau bis auf
die Tragschicht abreißen.

Aufbau: 3 bituminöse Abdichtungslagen
auf einer Stahlbetondecke
Befestigungsart: vollflächig verklebt

Das aufgenommene Material ist entsprechend den
behördlichen Vorschriften zu entsorgen.
Sollten die Entsorgungskosten nicht gesondert erfasst sein,
sind diese einschließlich der Transportkosten in die
Position einzukalkulieren.

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
12
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
02.104	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Umkehrdämmstoff aufnehmen / entsorgen	
 	
Vorhandenen Umkehrdämmstoff auf-
nehmen, herunterschaffen und entsorgen. 

Dämmstoffdicke (mm): 
Dämmstofftyp:

Das aufgenommene Material ist entsprechend den
behördlichen Vorschriften zu entsorgen.
Sollten die Entsorgungskosten nicht gesondert erfasst sein,
sind diese einschließlich der Transportkosten in die
Position einzukalkulieren.
 	
02.105	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Umkehrdämmstoff aufnehmen / lagern / 
aufbringen	
 	
Vorhandenen Umkehrdämmstoff auf-
nehmen, seitlich lagern und nach Be-
endigung der Abdichtungsarbeiten wieder
fachgerecht verlegen. Beschädigte Platten
sind zu ersetzen.

Dämmstoffdicke (mm): 
Dämmstofftyp:
	
02.106	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Beulen - Blasen abstoßen / entsorgen	
 	
Dachhaut mit vorhandenen Beulen oder
Blasen abstoßen oder kreuzweise 
aufschneiden (nicht verkleben). Fläche 
egalisieren und säubern.

Das aufgenommene Material ist entsprechend den
behördlichen Vorschriften zu entsorgen.
Sollten die Entsorgungskosten nicht gesondert erfasst sein,
sind diese einschließlich der Transportkosten in die
Position einzukalkulieren.
 	
02.107	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Fläche mit Dachhobel egalisieren / 
entsorgen	
 	
Vorhandene Dachhaut mit einem Dach-	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
13
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	hobel egalisieren.

Das aufgenommene Material ist entsprechend den
behördlichen Vorschriften zu entsorgen.
Sollten die Entsorgungskosten nicht gesondert erfasst sein,
sind diese einschließlich der Transportkosten in die
Position einzukalkulieren.
 	
02.108	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Dachhaut perforieren	
 	
Vorhandene Dachhaut perforieren 
(ca. 15 Löcher á 10 mm je m²). 
Die Dampfsperre darf nicht beschädigt 
werden.

max. Eindringtiefe (mm):
	
02.109	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Fläche scharf abfegen / entsorgen	
 	
Abzudichtende Fläche scharf abfegen.

Das aufgenommene Material ist entsprechend den
behördlichen Vorschriften zu entsorgen.
Sollten die Entsorgungskosten nicht gesondert erfasst sein,
sind diese einschließlich der Transportkosten in die
Position einzukalkulieren.
 	
02.109.a	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Fläche von Zementleim befreien / entsorgen	
 	
Betonfläche mit einem Stahlbesen von
Zementleim befreien.

Das aufgenommene Material ist entsprechend den
behördlichen Vorschriften zu entsorgen.
Sollten die Entsorgungskosten nicht gesondert erfasst sein,
sind diese einschließlich der Transportkosten in die
Position einzukalkulieren.
 	
02.110	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Fläche mit Hochdruckreiniger säubern / 
entsorgen	
 	
Zu sanierende Fläche mittels eines
Hochdruckreinigers grundtief reinigen.	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
14
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	
Das aufgenommene Material ist entsprechend den
behördlichen Vorschriften zu entsorgen.
Sollten die Entsorgungskosten nicht gesondert erfasst sein,
sind diese einschließlich der Transportkosten in die
Position einzukalkulieren.
 	
02.111	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Fläche säubern / entsorgen / Haftgrund	
 	
Vorhandene Fläche gründlichst säubern.

Das aufgenommene Material ist entsprechend den
behördlichen Vorschriften zu entsorgen.
Sollten die Entsorgungskosten nicht gesondert erfasst sein,
sind diese einschließlich der Transportkosten in die
Position einzukalkulieren.

Anschließend ist das trockene Dach mit
Haftgrund,

Orig. kebu Kebusol FD 1
(Verbrauch ca. 200 g/m²)

zu grundieren.
 	
02.112	0,000	Stck	0,00	 	0,00 Euro	
 	Dachausstieg entfernen / entsorgen	
 	
Vorhandenen Dachausstieg entfernen.

Das aufgenommene Material ist entsprechend den
behördlichen Vorschriften zu entsorgen.
Sollten die Entsorgungskosten nicht gesondert erfasst sein,
sind diese einschließlich der Transportkosten in die
Position einzukalkulieren.

Größe (cm):
 	
02.113	0,000	Stck	0,00	 	0,00 Euro	
 	Lichtkuppel entfernen / entsorgen	
 	
Vorhandene Lichtkuppel entfernen.

Das aufgenommene Material ist entsprechend den
behördlichen Vorschriften zu entsorgen.
Sollten die Entsorgungskosten nicht gesondert erfasst sein,
sind diese einschließlich der Transportkosten in die	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
15
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	Position einzukalkulieren.

Größe (cm):
 	
02.114	0,000	Stck	0,00	 	0,00 Euro	
 	Dacheinläufe entfernen / entsorgen	
 	
Vorhandene Dacheinläufe entfernen.

Material:

Das aufgenommene Material ist entsprechend den
behördlichen Vorschriften zu entsorgen.
Sollten die Entsorgungskosten nicht gesondert erfasst sein,
sind diese einschließlich der Transportkosten in die
Position einzukalkulieren.
 	
02.115	0,000	Stck	0,00	 	0,00 Euro	
 	Sanitärentlüfter entfernen / entsorgen	
 	
Vorhandene Sanitärentlüfter entfernen.

Material: 

Das aufgenommene Material ist entsprechend den
behördlichen Vorschriften zu entsorgen.
Sollten die Entsorgungskosten nicht gesondert erfasst sein,
sind diese einschließlich der Transportkosten in die
Position einzukalkulieren.
 	
02.116	0,000	Stck	0,00	 	0,00 Euro	
 	Flächenentlüfter entfernen / entsorgen	
 	
Vorhandene Flächenentlüfter entfernen.

Material: 

Das aufgenommene Material ist entsprechend den
behördlichen Vorschriften zu entsorgen.
Sollten die Entsorgungskosten nicht gesondert erfasst sein,
sind diese einschließlich der Transportkosten in die
Position einzukalkulieren.
 	
02.117	0,000	m	0,00	 	0,00 Euro	
 	Dachrandabschlussprofil entfernen / 
entsorgen	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
16
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	Vorhandenes Dachrandabschlussprofil
entfernen.

Material:
Art: einteilig / mehrteilig

Das aufgenommene Material ist entsprechend den
behördlichen Vorschriften zu entsorgen.
Sollten die Entsorgungskosten nicht gesondert erfasst sein,
sind diese einschließlich der Transportkosten in die
Position einzukalkulieren.
 	
02.118	0,000	m	0,00	 	0,00 Euro	
 	Mauerkopfabdeckung entfernen / 
entsorgen	
 	
Vorhandene Mauerkopfabdeckung entfernen. 

Material: Metall
Abwicklung (cm):

Das aufgenommene Material ist entsprechend den
behördlichen Vorschriften zu entsorgen.
Sollten die Entsorgungskosten nicht gesondert erfasst sein,
sind diese einschließlich der Transportkosten in die
Position einzukalkulieren.
	
02.119	0,000	m	0,00	 	0,00 Euro	
 	Wandanschlussprofil entfernen / entsorgen	
 	
Vorhandenes Wandanschlussprofil entfernen.

Material: 

Das aufgenommene Material ist entsprechend den
behördlichen Vorschriften zu entsorgen.
Sollten die Entsorgungskosten nicht gesondert erfasst sein,
sind diese einschließlich der Transportkosten in die
Position einzukalkulieren.
 	
02.120	0,000	m	0,00	 	0,00 Euro	
 	Wandanschlussabdichtung entfernen / 
entsorgen	
 	
Vorhandene Wandanschlussabdichtung 
demontieren und entsorgen. 

Material: 	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
17
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	Abwicklung (cm): 

Das aufgenommene Material ist entsprechend den
behördlichen Vorschriften zu entsorgen.
Sollten die Entsorgungskosten nicht gesondert erfasst sein,
sind diese einschließlich der Transportkosten in die
Position einzukalkulieren.
 	
02.122	0,000	Stck	0,00	 	0,00 Euro	
 	Kaminabdeckplatten entfernen / entsorgen	
 	
Vorhandene Kaminabdeckplatten inklusiv aller 
Befestigungsmaterialien entfernen.

Größe (cm):

Das aufgenommene Material ist entsprechend den
behördlichen Vorschriften zu entsorgen.
Sollten die Entsorgungskosten nicht gesondert erfasst sein,
sind diese einschließlich der Transportkosten in die
Position einzukalkulieren.
 	
02.123	0,000	m	0,00	 	0,00 Euro	
 	Fassadentafeln am Kamin entfernen / 
entsorgen	
 	
Fassadentafeln im Anschlussbereich des Kamins,
demontieren und entsorgen.

Material: 
Größe der Platten (mm): 
Deckungsart: 
Höhe:

Das aufgenommene Material ist entsprechend den
behördlichen Vorschriften zu entsorgen.
Sollten die Entsorgungskosten nicht gesondert erfasst sein,
sind diese einschließlich der Transportkosten in die
Position einzukalkulieren.

Die TRGS 519 ist zu beachten.
 	
02.124	0,000	m	0,00	 	0,00 Euro	
 	Fassadenbekleidung im Wandbereich 
entfernen / entsorgen	
 	
Vorhandene Fassadenbekleidung im 
Wandanschlussbereich, demontieren 	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
18
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	und entsorgen.

Material:
Höhe:

Das aufgenommene Material ist entsprechend den
behördlichen Vorschriften zu entsorgen.
Sollten die Entsorgungskosten nicht gesondert erfasst sein,
sind diese einschließlich der Transportkosten in die
Position einzukalkulieren.

Die TRGS 519 ist zu beachten.
 	
02.125	0,000	m	0,00	 	0,00 Euro	
 	Mauerkopfabdeckung demontieren / 
lagern	
 	
Vorhandene Mauerkopfabdeckung 
inklusive aller Ecken demontieren und 
seitlich zur Wiederverwendung lagern.

Material: 
Abwicklung (cm): 
	
02.126	0,000	Stck	0,00	 	0,00 Euro	
 	Dachausstieg demontieren / lagern	
 	
Vorhandenen Dachausstieg demontieren 
und seitlich zur Wiederverwendung lagern.

Größe (cm):
	
02.127	0,000	Stck	0,00	 	0,00 Euro	
 	Lichtkuppel demontieren / lagern	
 	
Vorhandene Lichtkuppel demontieren und 
seitlich zur Wiederverwendung lagern.

Größe (cm):
	
02.128	0,000	m	0,00	 	0,00 Euro	
 	mehrteiliges Dachrandabschlussprofil 
demontieren / lagern	
 	
Vorhandenes mehrteiliges Dachrandab-
schlussprofil inklusive aller Ecken de-
montieren und seitlich zur Wieder-	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
19
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	verwendung lagern.

Material: 
Blendenhöhe (mm):
	
02.129	0,000	Stck	0,00	 	0,00 Euro	
 	Antennenmast entfernen / entsorgen	
 	
Vorhandenen Antennenmast entfernen.

Das aufgenommene Material ist entsprechend den
behördlichen Vorschriften zu entsorgen.
Sollten die Entsorgungskosten nicht gesondert erfasst sein,
sind diese einschließlich der Transportkosten in die
Position einzukalkulieren.
 	
02.130	0,000	m	0,00	 	0,00 Euro	
 	Blitzschutzanlage demontieren / entsorgen	
 	
Vorhandene Blitzschutzanlage auf der 
Dachfläche entfernen. 

Das aufgenommene Material ist entsprechend den
behördlichen Vorschriften zu entsorgen.
Sollten die Entsorgungskosten nicht gesondert erfasst sein,
sind diese einschließlich der Transportkosten in die
Position einzukalkulieren.
 	
02.131	0,000	m	0,00	 	0,00 Euro	
 	senkrechte Blitzschutzanlage 
demontieren / entsorgen	
 	
Senkrechte Blitzschutzanlage entfernen. 

Das aufgenommene Material ist entsprechend den
behördlichen Vorschriften zu entsorgen.
Sollten die Entsorgungskosten nicht gesondert erfasst sein,
sind diese einschließlich der Transportkosten in die
Position einzukalkulieren.
 	
02.132	0,000	m	0,00	 	0,00 Euro	
 	Blitzschutzanlage demontieren / lagern	
 	
Vorhandene Blitzschutzanlage demontieren 
und seitlich zur Wiederverwendung lagern.

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
20
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
02.133	0,000	Stck	0,00	 	0,00 Euro	
 	Kaminkopf abtragen / entsorgen	
 	
Vorhandenen Kaminkopf bis auf die
Tragschicht abtragen, herunterschaffen 
und entsorgen.

Abmessung (cm):

Das aufgenommene Material ist entsprechend den
behördlichen Vorschriften zu entsorgen.
Sollten die Entsorgungskosten nicht gesondert erfasst sein,
sind diese einschließlich der Transportkosten in die
Position einzukalkulieren.
 	
02.134	0,000	m	0,00	 	0,00 Euro	
 	Abdichtungsaufbau Dachrandbereich 
abreißen / entsorgen	
 	
Vorhandenen Abdichtungsaufbau im 
Dachrandbereich,

Abwicklung (cm):

bis auf den Untergrund abreißen und 
herunterschaffen.

Aufbau: 

Das aufgenommene Material ist entsprechend den
behördlichen Vorschriften zu entsorgen.
Sollten die Entsorgungskosten nicht gesondert erfasst sein,
sind diese einschließlich der Transportkosten in die
Position einzukalkulieren.

02.135	0,000	m	5,25	 	0,00 Euro	
 	Dachrinne entfernen / entsorgen	
 	
Vorhandene Dachrinne einschließlich 
Traufblech und Rinneisen entfernen und 
herunterschaffen.

Material: 
Abwicklung (mm):

Das aufgenommene Material ist entsprechend den
behördlichen Vorschriften zu entsorgen.
Sollten die Entsorgungskosten nicht gesondert erfasst sein,	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
21
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	sind diese einschließlich der Transportkosten in die
Position einzukalkulieren.
 	
02.136	0,000	m	0,00	 	0,00 Euro	
 	Regenfallrohr entfernen / entsorgen	
 	
Vorhandenes Regenfallrohr einschließlich 
Rohrschellen entfernen und herunter-
schaffen.

Material: 
Nennweite (mm):

Das aufgenommene Material ist entsprechend den
behördlichen Vorschriften zu entsorgen.
Sollten die Entsorgungskosten nicht gesondert erfasst sein,
sind diese einschließlich der Transportkosten in die
Position einzukalkulieren.
 	
02.140	1.000,000	kg	0,00	 	0,00 Euro	
 	Entsorgung aufgenommenes Material	
 	
Aufgenommenes Material,

Art: 

fachgerecht entsorgen.

Die Bereitstellung der Abfallbehälter
(Containerstellung) über den benötigten
Zeitraum sowie An- und Abfahrten sind in
die Position mit einzukalkulieren. Der Standort wird
in Absprache mit dem Auftraggeber festgelegt.

Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang
mögliche besondere örtliche 
Entsorgungsvorschriften.

Die Abrechnung der Entsorgungskosten
erfolgt nach Abschluss der Abrissarbeiten
anhand der vorzulegenden Wiegekarten !
 	
02.141	1.000,000	kg	0,00	 	0,00 Euro	
 	Entsorgung aufgenommene Bitumenbahnen
mit Polystyrolanhaftungen	
 	
Aufgenommenes Material,

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
22
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	Art: Bitumenbahnen mit Polystyrolanhaftungen

fachgerecht entsorgen.

Die Bereitstellung der Abfallbehälter
(Containerstellung) über den benötigten
Zeitraum sowie An- und Abfahrten sind in
die Position mit einzukalkulieren. Der Standort wird
in Absprache mit dem Auftraggeber festgelegt.

Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang
mögliche besondere örtliche 
Entsorgungsvorschriften.

Die Abrechnung der Entsorgungskosten
erfolgt nach Abschluss der Abrissarbeiten
anhand der vorzulegenden Wiegekarten !
	
02.142	1.000,000	kg	0,00	 	0,00 Euro	
 	Entsorgung aufgenommenes Material - Mischabfälle -	
 	
Aufgenommenes Material,

Art: 

fachgerecht entsorgen.

Die Bereitstellung der Abfallbehälter
(Containerstellung) über den benötigten
Zeitraum sowie An- und Abfahrten sind in
die Position mit einzukalkulieren. Der Standort wird
in Absprache mit dem Auftraggeber festgelegt.

Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang
mögliche besondere örtliche 
Entsorgungsvorschriften.

Die Abrechnung der Entsorgungskosten
erfolgt nach Abschluss der Abrissarbeiten
anhand der vorzulegenden Wiegekarten !

Gruppensumme 02		0,00 Euro	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
23
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
03	Untergrundvorbereitung	
03.200	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Haftgrund Orig. kebu Kebusol FD 1 aufbringen	
 	
Besenreine Fläche, glatt und trocken, mit
dem kaltflüssigen Bitumen-Haftgrund

Orig. kebu Kebusol FD 1
(auf Bitumen-Basis mit haftverbessern-
den Zusätzen / Verbrauch ca. 200 g/m²)

versehen.
 	
03.200.a	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Haftgrund Orig. kebu Kebusol FDE aufbringen	
 	
Besenreine Fläche, glatt und trocken, mit
dem kaltflüssigen Bitumen-Haftgrund

Orig. kebu Kebusol FDE
(auf Emulsions-Basis, lösemittelfrei und mit 
haftverbessernden Zusätzen / Verbrauch ca. 200 g/m²)

versehen.
	
03.201	0,000	m	0,00	 	0,00 Euro	
 	Wandanschlussfläche mit Haftgrund Orig. kebu
Kebusol FD 1 versehen	
 	
Wandanschlussfläche,

Abwicklung (cm):

glatt und trocken, mit dem kaltflüssigen 
Bitumen-Haftgrund 

Orig. kebu Kebusol FD 1
(auf Bitumen-Basis mit haftverbessern-
den Zusätzen / Verbrauch ca. 200 g/m²)

versehen.
 	
03.201.a	0,000	m	0,00	 	0,00 Euro	
 	Attikabereich mit Haftgrund Orig. kebu
Kebusol FD 1 versehen	
 	
Attikabereich,	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
24
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	
Abwicklung (cm):

glatt und trocken, mit dem kaltflüssigen 
Bitumen-Haftgrund 

Orig. kebu Kebusol FD 1
(auf Bitumen-Basis mit haftverbessern-
den Zusätzen / Verbrauch ca. 200 g/m²)

versehen.
 	
03.202	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	senkrechte Wandfläche mit Haftgrund Orig. kebu
Kebusol FD 1 versehen	
 	
Senkrechte, trockene Wandfläche mit 
dem kaltflüssigen Bitumen-Haftgrund

Orig. kebu Kebusol FD 1
(auf Bitumen-Basis mit haftverbessern-
den Zusätzen / Verbrauch ca. 200 g/m²)

versehen.
	
03.203	0,000	m	0,00	 	0,00 Euro	
 	Dachrandanschluss mit Haftgrund Orig. kebu
Kebusol FD 1 versehen	
 	
Glatter, trockener und besenreiner Dach-
randanschlussbereich,

Abwicklung (cm): 

mit dem kaltflüssigen Bitumen-Haftgrund 

Orig. kebu Kebusol FD 1
(auf Bitumen-Basis mit haftverbessern-
den Zusätzen / Verbrauch ca. 200 g/m²)

versehen.

03.204	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Boden der Kellersohle mit Haftgrund Orig. kebu
Kebusol FD 1 versehen	
 	
Boden der Kellersohle säubern und in 	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
25
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	den Randbereichen bis über die Mauer-
sperrbahn mit dem kaltflüssigen 
Bitumen-Haftgrund 

Orig. kebu Kebusol FD 1 
(auf Bitumen-Basis mit haftverbessern-
den Zusätzen / Verbrauch ca. 200 g/m²)

versehen.
In geschlossenen Räumen sind die einschlägigen
Vorschriften der Berufsgenossenschaft im Zusammenhang 
mit lösemittelhaltigen Produkten zu beachten.
 	
03.205	0,000	m	0,00	 	0,00 Euro	
 	Schleppstreifen aufbringen	
 	
Fugen des Untergrundes mit Schlepp-
streifen, 

Breite: 20 cm

unterseitig grob bestreut, abdecken und 
gegen Verschieben sichern.
	
03.206	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Brandschutzlage V 13 aufbringen	
 	
Holzuntergrund mit einer Lage V 13 als 
Brandschutz versehen und mit verzinkten 
Breitkopfstiften befestigen.
	
03.207	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Fläche mechanisch nachfixieren	
 	
Fläche zur Minimierung von Dämmstoff-
bewegungen mechanisch nachfixieren. 
Die Fixierung erfolgt unter Beachtung 
der DIN 1055.

System: 
Typ: 
Untergrund:
	
03.208	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Betonfläche strahlen / entsorgen	
 	
Betonfläche durch Strahlen mit festem 	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
26
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	Strahlmittel / Flammstrahlen / Hochdruck-
wasserstrahlen vorbereiten.

Gewähltes Verfahren: 

Abgetragenes Material ist vollständig 
aufzusaugen und durch den Auftrag-
nehmer zu entsorgen. Die ordnungs-
gemäße Entsorgung ist nachzuweisen.
	
03.209	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Betonoberfläche mit Epoxidharz 
versiegeln	
 	
Versiegelung einer Betonoberfläche wie 
folgt erstellen:

Aufbringen des Epoxidharzes durch Fluten 
bis zur Sättigung.

Verbrauch: mindestens 400 g/m² 

Unverzüglich nach dem Rollen mit trockenem 
Quarzsand 0,7 / 1,2 mm im Überschuß 
abstreuen. Nicht festhaftendes Abstreu-
material entfernen, sobald es der 
Erhärtungszustand zulässt.

Anschließend eine Harzmenge von 
mindestens 600 g/m² aufbringen. Die 
Menge so verteilen, dass die Abstreuung 
gleichmäßig benetzt ist und eine gleich-
mäßige, geschlossene Oberfläche vor-
handen ist.

Gewähltes Epoxidharz: Liepox ADS 101
Hersteller: Liesen GmbH 
49808 Lingen

Die Verarbeitungsrichtlinien des Harz-
herstellers sind zu beachten.
	
03.210	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Betonoberfläche mit Epoxidharz 
grundieren	
 	
Grundierung einer Betonoberfläche wie 
folgt erstellen:

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
27
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	Epoxidharz bis zur Sättigung durch Fluten 
und Verteilen mit einer Lammfellrolle. 

Verbrauch: ca. 300 bis 500 g/m² 

Die noch frische Grundierung ist ohne 
Überschuss mit feuergetrocknetem Quarz-
sand der Körnung 0,1 - 0,5 bzw. 
0,2 - 0,7 mm einzustreuen. Überschüs-
siges Material ist nach dem Aushärten ab-
zufegen und abzufahren.

Gewähltes Produkt: Liepox ADS 101
Hersteller: Liesen GmbH
49808 Lingen

Die Verarbeitungsrichtlinien des Harz-
herstellers sind zu beachten.

03.211	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Kratzspachtelung mit Epoxidharz	
 	
Kratzspachtelung zum Ausgleich von Rautiefen
wie folgt erstellen:

mit Epoxidharz grundierte und ausgehärtete
Fläche mit Epoxidharz versehen und mit einem
Hartgummischieber oder einer Glättkelle
spachteln und abziehen. 

Verbrauch je nach Rauhigkeit: 
ca. 500 bis 800 g/m² 

Das noch frische Harz ist mit feuer-
getrocknetem Quarzsand der 
Körnung 0,2 - 0,7 mm abzustreuen.
Überschüssiges Material ist nach dem 
Aushärten abzufegen und abzufahren.

Gewähltes Produkt: Liepox ADS 101
Füllstoffgemisch: Liesen Füllstoffgemisch 1
Hersteller: Liesen GmbH
49808 Lingen

Die Verarbeitungsrichtlinien des Harz-
herstellers sind zu beachten.
Größere Vertiefungen sind nach ZTV-Ing Teil 7,
zu egalisieren.

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
28
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
		
Gruppensumme 03		0,00 Euro	
		
04	Dampfsperren	
04.300	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Dampfsperre Abitek punktweise aufschweißen	
 	
Fläche mit einer ausgleichenden Dampf-
sperre

Orig. kebu ABITEK
mit Trennfolie und dauerhaftem, nicht
verwechselbarem Identitätsmerkmal,

gemäß den Anforderungen der
DIN 13970

Gesamtdicke: 4 mm
Deckmasse: Elastomerbitumen
Träger: korrosionsgeschützte Alu-
miniumfolie und Glasvlies 60 g/m²
Kaltbiegeverhalten: < - 25° C
Wärmestandfestigkeit: > 90° C
Höchstzugkraft (N/5 cm)
längs: > 800 / quer: > 400
Dehnung bei Höchstzugkraft (%)
längs: > 2 / quer: > 2
Wasserdampfdurchlässigkeit: µ = 20000
(Technische Daten ohne Rechtsanspruch)

wie folgt versehen:

Die Bahnen bei 10 cm Überlappung mit
ca. 4 handtellergroßen Haftpunkten
je m² und voller Nahtverschweißung mit
dem Propanhandbrenner aufbringen.
Die Bahnen bis über die Dämmschicht 
hochführen und an Durchdringungen 
anschließen.
 	
04.301	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Dampfsperre Abitek verdeckt nageln	
 	
Nagelbare Fläche mit einer ausgleichenden 
Dampfsperre

Orig. kebu ABITEK 
mit Trennfolie und dauerhaftem nicht 
verwechselbarem Identitätsmerkmal,	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
29
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	
gemäß den Anforderungen der
DIN 13970

Gesamtdicke: 4 mm
Deckmasse: Elastomerbitumen
Träger: korrosionsgeschützte Alu-
miniumfolie und Glasvlies 60 g/m²
Kaltbiegeverhalten: < - 25° C
Wärmestandfestigkeit: > 90° C
Höchstzugkraft (N/5 cm)
längs: > 800 / quer: > 400
Dehnung bei Höchstzugkraft (%)
längs: > 2 / quer: > 2
Wasserdampfdurchlässigkeit: µ = 20000
(Technische Daten ohne Rechtsanspruch)

wie folgt versehen: 

Die Bahnen bei 10 cm Überlappung mit
verdeckter Nagelung (Dachpappstifte
28/25 verzinkt, Nagelabstand ca. 10 cm)
und voller Nahtverschweißung aufbringen. 
Die Bahnen bis über die Dämmschicht 
hochführen und an Durchdringungen 
anschließen.
	
04.304	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Dampfsperre Abitek auf profilierten Blechen	
 	
Fläche (profilierte Bleche) mit einer aus-
gleichenden Dampfsperre

Orig. kebu ABITEK
mit dauerhaftem nicht verwechselbarem 
Identitätsmerkmal,

gemäß den Anforderungen der
DIN 13970

Gesamtdicke: 4 mm
Deckmasse: Elastomerbitumen
Träger: korrosionsgeschützte Alu-
miniumfolie und Glasvlies 60 g/m²
Kaltbiegeverhalten: < - 25° C
Wärmestandfestigkeit: > 90° C
Höchstzugkraft (N/5 cm)
längs: > 800 / quer: > 400
Dehnung bei Höchstzugkraft (%)
längs: > 2 / quer: > 2	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
30
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	Wasserdampfdurchlässigkeit: µ = 20000
(Technische Daten ohne Rechtsanspruch)

wie folgt versehen.

Die Bahnen bei 10 cm Überlappung auf-
schweißen, bis über die Dämmschicht 
hochführen und an Durchdringungen 
anschließen.

04.305	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Dampfsperre Abitek vollflächig aufschweißen	
 	
Fläche mit einer ausgleichenden 
Dampfsperre

Orig. kebu ABITEK
mit dauerhaftem nicht verwechselbarem 
Identitätsmerkmal, 

gemäß den Anforderungen der
DIN 13970

Gesamtdicke: 4 mm
Deckmasse: Elastomerbitumen
Träger: korrosionsgeschützte Alu-
miniumfolie und Glasvlies 60 g/m²
Kaltbiegeverhalten: < - 25° C
Wärmestandfestigkeit: > 90° C
Höchstzugkraft (N/5 cm)
längs: > 800 / quer: > 400
Dehnung bei Höchstzugkraft (%)
längs: > 2 / quer: > 2
Wasserdampfdurchlässigkeit: µ = 20000
(Technische Daten ohne Rechtsanspruch)

wie folgt versehen:

Die Bahnen bei 10 cm Überlappung voll-
flächig mit dem Propanhandbrenner auf-
bringen.
Die Bahnen bis über die Dämmschicht 
hochführen und an Durchdringungen 
anschließen.

04.306	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Dampfsperre Abitek vollflächig im Rand- und
Anschlussbereich verlegen	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
31
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
 	
Rand- und Anschlussbereiche,

Abwicklung (cm): ca. 

mit einer ausgleichenden Dampfsperre

Orig. kebu ABITEK
mit dauerhaftem nicht verwechselbarem 
Identitätsmerkmal, 

gemäß den Anforderungen der
DIN 13970

Gesamtdicke: 4 mm
Deckmasse: Elastomerbitumen
Träger: korrosionsgeschützte Alu-
miniumfolie und Glasvlies 60 g/m²
Kaltbiegeverhalten: < - 25° C
Wärmestandfestigkeit: > 90° C
Höchstzugkraft (N/5 cm)
längs: > 800 / quer: > 400
Dehnung bei Höchstzugkraft (%)
längs: > 2 / quer: > 2
Wasserdampfdurchlässigkeit: µ = 20000
(Technische Daten ohne Rechtsanspruch)

wie folgt versehen:

Die Bahnen bei 10 cm Überlappung voll-
flächig mit dem Propanhandbrenner auf-
bringen.
Die Bahnen bis über die Dämmschicht 
hochführen und an Durchdringungen 
anschließen.

Wir bitten zu beachten:

Die Bahnen sind senkrecht in Meter-
segmenten zu verlegen. Ein Lagenversatz
zu den Flächenbahnen ist einzuhalten.
	
04.307	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Dampfsperre Kebuself-KD verdeckt nageln	
 	
Nagelbare Fläche (Holzuntergrund) mit einer kalt-
selbstklebenden Dichtungsbahn

Orig. kebu Kebuself-KD
mit dauerhaftem nicht verwechselbarem	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
32
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	Identitätsmerkmal,

Gesamtdicke: 2 mm
Deckmasse: Elastomerbitumen
Träger: Glasgewebe 200 g/m²,
oberseitig angeordnete Aluminium-
Kombifolie
Kaltbiegeverhalten: > - 25° C
Wärmestandfestigkeit: > 100° C
Höchstzugkraft (N/5 cm)
längs: > 1.800 / quer: > 1.800
Dehnung bei Höchstzugkraft (%)
längs: > 2 / quer: > 2
Wasserdampfdurchlässigkeit: µ = 20000
(Technische Daten ohne Rechtsanspruch)

wie folgt versehen:

Die Bahnen bei 10 cm Überlappung mit
verdeckter Nagelung (Dachpappstifte
28/25 verzinkt, Nagelabstand ca. 10 cm)
auf dem Holzuntergrund aufbringen.
Die Nähte nach Abziehen der unterseitigen
Trennfolie kaltselbstklebend durch Andrücken
verkleben.
Die Bahnen bis über die Dämmschicht 
hochführen und an Durchdringungen 
anschließen.
	
04.308	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Dampfsperre Kebuself-KD auf
profilierte Bleche	
 	
Fläche (profilierte Bleche / Trapezprofile) mit einer kalt-
selbstklebenden Dichtungsbahn

Orig. kebu Kebuself-KD
mit dauerhaftem nicht verwechselbarem
Identitätsmerkmal,

Gesamtdicke: 2 mm
Deckmasse: Elastomerbitumen
Träger: Glasgewebe 200 g/m²,
oberseitig angeordnete Aluminium-
Kombifolie
Kaltbiegeverhalten: > - 25° C
Wärmestandfestigkeit: > 100° C
Höchstzugkraft (N/5 cm)
längs: > 1.800 / quer: > 1.800
Dehnung bei Höchstzugkraft (%)	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
33
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	längs: > 2 / quer: > 2
Wasserdampfdurchlässigkeit: µ = 20000
(Technische Daten ohne Rechtsanspruch)

wie folgt versehen:

Die Bahnen nach Abziehen der unterseitigen
Trennfolie kaltselbstklebend auf den Unter-
grund aufbringen.
Die Überlappungen sind durch Andrücken
auf den Obergurten oder auf den verzinkten, 1 mm dicken 
und 150 mm breiten Verstärkungsblechen zu verkleben.
Die Bahnen bis über die Dämmschicht 
hochführen und an Durchdringungen 
anschließen.
	
04.310	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Dampfsperre G 200 S4 + Al punktweise aufschweißen	
 	
Fläche mit einer ausgleichenden 
Dampfsperre

Monobit G 200 S4 + Al
mit Trennfolie

gemäß den Anforderungen der
DIN 13970

Gesamtdicke: 4 mm
Träger: Glasgewebe 200 g/m² und 
Aluminiumfolie
Wärmestandfestigkeit: ≥ 70° C
Kaltbiegeverhalten: ≤ 0° C
Höchstzugkraft (N/5 cm)
längs: > 1.000 / quer: > 1.000
Dehnung bei Höchstzugkraft (%)
längs: ≥ 2 / quer: ≥ 2
Wasserdampfdurchlässigkeit: µ = 20000
(Technische Daten ohne Rechtsanspruch)

wie folgt versehen: 

Die Bahnen bei 8 cm Überlappung punkt-
weise haftend mit ca. 4 handtellergroßen 
Haftpunkten je m² und voller Nahtver-
schweißung aufbringen.
Die Bahnen bis über die Dämmschicht 
hochführen und an Durchdringungen 
anschließen.

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
34
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	Hersteller der Schweißbahn: 
Kebulin-Gesellschaft / 45701 Herten
 	
04.311	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Dampfsperre G 200 S4 + Al verdeckt nageln	
 	
Nagelbare Fläche mit einer ausgleichen-
den Dampfsperre

Monobit G 200 S4 + Al
mit Trennfolie,

gemäß den Anforderungen der
DIN 13970

Gesamtdicke: 4 mm
Träger: Glasgewebe 200 g/m² und 
Aluminiumfolie
Wärmestandfestigkeit: ≥ 70° C
Kaltbiegeverhalten: ≤ 0° C
Höchstzugkraft (N/5 cm)
längs: > 1.000 / quer: > 1.000
Dehnung bei Höchstzugkraft (%)
längs: ≥ 2 / quer: ≥ 2
Wasserdampfdurchlässigkeit: µ = 20000
(Technische Daten ohne Rechtsanspruch)

wie folgt versehen:

Die Bahnen bei 10 cm Überlappung mit
verdeckter Nagelung (Dachpappstifte
28/25 verzinkt, Nagelabstand ca. 10 cm)
und voller Nahtverschweißung aufbringen. 
Die Bahnen bis über die Dämmschicht 
hochführen und an Durchdringungen 
anschließen.

Hersteller der Schweißbahn: 
Kebulin-Gesellschaft / 45701 Herten
 	
04.312	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Brandlastarme Dampfsperre Kebuself-BS
auf profilierte Bleche	
 	
Fläche (profilierte Bleche) mit einer kalt-
selbstklebenden und brandlastarmen
Dampfsperrbahn,

Orig. kebu Kebuself-BS	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
35
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	gemäß der DIN 18234,

Breite (m): 1,2
Gesamtdicke: 0,4 mm
Klebmasse: Bitumen-Kautschuk-Klebeschicht
Träger: GG - verstärter Aluverbund
Kaltbiegeverhalten: > - 30° C
Höchstzugkraft (N/5 cm)
längs: > 900 / quer: > 600
Dehnung bei Höchstzugkraft (%)
längs: > 2 / quer: > 2
Wasserdampfdurchlässigkeit (m): sd > 1.500
Spezifischer Brennwert 
nach DIN 18234 (MJ / m²): 10,5
(Technische Daten ohne Rechtsanspruch)

wie folgt versehen:

Die Bahnen nach Abziehen der unterseitigen
Trennfolie kaltselbstklebend auf den Unter-
grund aufbringen.
Die Überlappungen von 10 cm sind durch
Andrücken auf den Obergurten oder auf den verzinkten,
1 mm dicken und 150 mm breiten Verstärkungsblechen zu verkleben.
T-Stöße sind mit einem Eckenschnitt an der
unterliegenden Bahn auszuführen.
Die Bahnen bis über die Dämmschicht 
hochführen und an Durchdringungen 
anschließen.
 	
04.313	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Dampfsperre V 60 S3,5 E + AL punktweise aufschweißen	
 	
Fläche mit einer ausgleichenden 
Dampfsperre

Monobit V 60 S3,5 E + AL

gemäß den Anforderungen der
DIN 13970

Gesamtdicke: 3,5 mm
Träger: Glasvlies 60 g/m² und
Aluminium-Einlage
Wärmestandfestigkeit: ≥ 100° C
Kaltbiegeverhalten: ≤ -25° C
Höchstzugkraft (N/5 cm)
längs: > 400 / quer: > 300
Dehnung bei Höchstzugkraft (%)
längs: > 2 / quer: ≥ 2	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
36
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	Wasserdampfdurchlässigkeit: µ = 20000
(Technische Daten ohne Rechtsanspruch)

wie folgt versehen:

Die Bahnen bei 10 cm Überlappung mit
ca. 4 handtellergroßen Haftpunkten je 
m² und voller Nahtverschweißung aufbringen.
Die Bahnen bis über die Dämmschicht 
hochführen und an Durchdringungen 
anschließen.

Hersteller der Schweißbahn: 
Kebulin-Gesellschaft / 45701 Herten
 	
04.314	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Dampfsperre V 60 S3,5 E + AL vollflächig aufschweißen	
 	
Fläche mit einer ausgleichenden 
Dampfsperre

Monobit V 60 S3,5 E + AL

gemäß den Anforderungen der
DIN 13970

Gesamtdicke: 3,5 mm
Träger: Glasvlies 60 g/m² und
Aluminium-Einlage
Wärmestandfestigkeit: ≥ 100° C
Kaltbiegeverhalten: ≤ -25° C
Höchstzugkraft (N/5 cm)
längs: > 400 / quer: > 300
Dehnung bei Höchstzugkraft (%)
längs: > 2 / quer: ≥ 2
Wasserdampfdurchlässigkeit: µ = 20000
(Technische Daten ohne Rechtsanspruch)

wie folgt versehen:

Die Bahnen bei 10 cm Überlappung voll-
flächig mit dem Propanhandbrenner auf-
bringen.
Die Bahnen bis über die Dämmschicht 
hochführen und an Durchdringungen 
anschließen.

Hersteller der Schweißbahn: 
Kebulin-Gesellschaft / 45701 Herten

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
37
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
04.314.b	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Dampfsperre V 60 S3,5 E + AL vollflächig im Rand-
und Anschlussbereich verlegen	
 	
Rand- und Anschlussbereiche,

Abwicklung (cm): ca. 

mit einer ausgleichenden Dampfsperre

Monobit V 60 S3,5 E + AL

gemäß den Anforderungen der
DIN 13970

Gesamtdicke: 3,5 mm
Träger: Glasvlies 60 g/m² und
Aluminium-Einlage
Wärmestandfestigkeit: ≥ 100° C
Kaltbiegeverhalten: ≤ -25° C
Höchstzugkraft (N/5 cm)
längs: > 400 / quer: > 300
Dehnung bei Höchstzugkraft (%)
längs: > 2 / quer: ≥ 2
Wasserdampfdurchlässigkeit: µ = 20000
(Technische Daten ohne Rechtsanspruch)

wie folgt versehen:

Die Bahnen bei 10 cm Überlappung voll-
flächig mit dem Propanhandbrenner auf-
bringen.
Die Bahnen bis über die Dämmschicht 
hochführen und an Durchdringungen 
anschließen.

Wir bitten zu beachten:

Die Bahnen sind senkrecht in Meter-
segmenten zu verlegen. Ein Lagenversatz
zu den Flächenbahnen ist einzuhalten.

Hersteller der Schweißbahn: 
Kebulin-Gesellschaft / 45701 Herten
	
04.315	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Dampfsperre PYE-G 200 S4 + AL punktweise aufschweißen	
 	
Fläche mit einer ausgleichenden 
Dampfsperre	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
38
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	
Monobit PYE-G 200 S4 + AL

gemäß den Anforderungen der
DIN 13970

Gesamtdicke: 4 mm
Träger: Glasgewebe 200 g/m² und
Aluminiumfolie
Wärmestandfestigkeit: ≥ 100° C
Kaltbiegeverhalten: ≤ -25° C
Höchstzugkraft (N/5 cm)
längs: > 1.000 / quer: > 1.000
Dehnung bei Höchstzugkraft (%)
längs: > 2 / quer: ≥ 2
Wasserdampfdurchlässigkeit: µ = 20000
(Technische Daten ohne Rechtsanspruch)

wie folgt versehen:

Die Bahnen bei 10 cm Überlappung mit
ca. 4 handtellergroßen Haftpunkten je 
m² und voller Nahtverschweißung aufbringen.
Die Bahnen bis über die Dämmschicht 
hochführen und an Durchdringungen 
anschließen.

Hersteller der Schweißbahn: 
Kebulin-Gesellschaft / 45701 Herten

04.316	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Dampfsperre PYE-G 200 S4 + AL vollflächig aufschweißen	
 	
Fläche mit einer ausgleichenden 
Dampfsperre

Monobit PYE-G 200 S4 + AL

gemäß den Anforderungen der
DIN 13970

Gesamtdicke: 4 mm
Träger: Glasgewebe 200 g/m² und
Aluminiumfolie
Wärmestandfestigkeit: ≥ 100° C
Kaltbiegeverhalten: ≤ -25° C
Höchstzugkraft (N/5 cm)
längs: > 400 / quer: > 300
Dehnung bei Höchstzugkraft (%)
längs: > 2 / quer: ≥ 2	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
39
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	Wasserdampfdurchlässigkeit: µ = 20000
(Technische Daten ohne Rechtsanspruch)

wie folgt versehen:

Die Bahnen bei 10 cm Überlappung voll-
flächig mit dem Propanhandbrenner auf-
bringen.
Die Bahnen bis über die Dämmschicht 
hochführen und an Durchdringungen 
anschließen.

Hersteller der Schweißbahn: 
Kebulin-Gesellschaft / 45701 Herten

04.317	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Dampfsperre PYE-G 200 S4 + AL verdeckt
nageln	
 	
Fläche mit einer ausgleichenden 
Dampfsperre

Monobit PYE-G 200 S4 + AL

gemäß den Anforderungen der
DIN 13970

Gesamtdicke: 4 mm
Träger: Glasgewebe 200 g/m² und
Aluminiumfolie
Wärmestandfestigkeit: ≥ 100° C
Kaltbiegeverhalten: ≤ -25° C
Höchstzugkraft (N/5 cm)
längs: > 400 / quer: > 300
Dehnung bei Höchstzugkraft (%)
längs: > 2 / quer: ≥ 2
Wasserdampfdurchlässigkeit: µ = 20000
(Technische Daten ohne Rechtsanspruch)

wie folgt versehen:

Die Bahnen bei 10 cm Überlappung mit
verdeckter Nagelung (Dachpappstifte
28/25 verzinkt, Nagelabstand ca. 10 cm)
und voller Nahtverschweißung aufbringen. 
Die Bahnen bis über die Dämmschicht 
hochführen und an Durchdringungen 
anschließen.

Hersteller der Schweißbahn: 	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
40
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	Kebulin-Gesellschaft / 45701 Herten
	
04.318	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Dampfsperre PYE-G 200 S4 + AL vollflächig im Rand-
und Anschlussbereich verlegen	
 	
Rand- und Anschlussbereiche,

Abwicklung (cm): ca. 

mit einer ausgleichenden Dampfsperre

Monobit PYE-G 200 S4 + AL

gemäß den Anforderungen der
DIN 13970

Gesamtdicke: 4 mm
Träger: Glasgewebe 200 g/m² und
Aluminiumfolie
Wärmestandfestigkeit: ≥ 100° C
Kaltbiegeverhalten: ≤ -25° C
Höchstzugkraft (N/5 cm)
längs: > 400 / quer: > 300
Dehnung bei Höchstzugkraft (%)
längs: > 2 / quer: ≥ 2
Wasserdampfdurchlässigkeit: µ = 20000
(Technische Daten ohne Rechtsanspruch)

wie folgt versehen:

Die Bahnen bei 10 cm Überlappung voll-
flächig mit dem Propanhandbrenner auf-
bringen.
Die Bahnen bis über die Dämmschicht 
hochführen und an Durchdringungen 
anschließen.

Wir bitten zu beachten:

Die Bahnen sind senkrecht in Meter-
segmenten zu verlegen. Ein Lagenversatz
zu den Flächenbahnen ist einzuhalten.

Hersteller der Schweißbahn: 
Kebulin-Gesellschaft / 45701 Herten
 	
04.334	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Dampfsperre PYE-G 200 S5 + AL punktweise aufschweißen	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
41
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
 	
Fläche mit einer ausgleichenden 
Dampfsperre

Monobit PYE-G 200 S5 + AL

gemäß den Anforderungen der
DIN 13970

Gesamtdicke: 5 mm
Träger: Glasgewebe 200 g/m² und
Aluminiumfolie
Wärmestandfestigkeit: ≥ 100° C
Kaltbiegeverhalten: ≤ -25° C
Höchstzugkraft (N/5 cm)
längs: > 1.000 / quer: > 1.000
Dehnung bei Höchstzugkraft (%)
längs: > 2 / quer: ≥ 2
Wasserdampfdurchlässigkeit: µ = 20000
(Technische Daten ohne Rechtsanspruch)

wie folgt versehen:

Die Bahnen bei 10 cm Überlappung mit
ca. 4 handtellergroßen Haftpunkten je 
m² und voller Nahtverschweißung aufbringen.
Die Bahnen bis über die Dämmschicht 
hochführen und an Durchdringungen 
anschließen.

Hersteller der Schweißbahn: 
Kebulin-Gesellschaft / 45701 Herten

04.336	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Dampfsperre PYE-G 200 S5 + AL vollflächig aufschweißen	
 	
Fläche mit einer ausgleichenden 
Dampfsperre

Monobit PYE-G 200 S5 + AL

gemäß den Anforderungen der
DIN 13970

Gesamtdicke: 5 mm
Träger: Glasgewebe 200 g/m² und
Aluminiumfolie
Wärmestandfestigkeit: ≥ 100° C
Kaltbiegeverhalten: ≤ -25° C
Höchstzugkraft (N/5 cm)	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
42
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	längs: > 400 / quer: > 300
Dehnung bei Höchstzugkraft (%)
längs: > 2 / quer: ≥ 2
Wasserdampfdurchlässigkeit: µ = 20000
(Technische Daten ohne Rechtsanspruch)

wie folgt versehen:

Die Bahnen bei 10 cm Überlappung voll-
flächig mit dem Propanhandbrenner auf-
bringen.
Die Bahnen bis über die Dämmschicht 
hochführen und an Durchdringungen 
anschließen.

Hersteller der Schweißbahn: 
Kebulin-Gesellschaft / 45701 Herten
 	
04.337	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Dampfsperre PYE-G 200 S5 + AL verdeckt
nageln	
 	
Fläche mit einer ausgleichenden 
Dampfsperre

Monobit PYE-G 200 S5 + AL

gemäß den Anforderungen der
DIN 13970

Gesamtdicke: 5 mm
Träger: Glasgewebe 200 g/m² und
Aluminiumfolie
Wärmestandfestigkeit: ≥ 100° C
Kaltbiegeverhalten: ≤ -25° C
Höchstzugkraft (N/5 cm)
längs: > 400 / quer: > 300
Dehnung bei Höchstzugkraft (%)
längs: > 2 / quer: ≥ 2
Wasserdampfdurchlässigkeit: µ = 20000
(Technische Daten ohne Rechtsanspruch)

wie folgt versehen:

Die Bahnen bei 10 cm Überlappung mit
verdeckter Nagelung (Dachpappstifte
28/25 verzinkt, Nagelabstand ca. 10 cm)
und voller Nahtverschweißung aufbringen. 
Die Bahnen bis über die Dämmschicht 
hochführen und an Durchdringungen 
anschließen.	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
43
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	
Hersteller der Schweißbahn: 
Kebulin-Gesellschaft / 45701 Herten

04.339	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Notabdichtung G 200 S4 in Heißbitumen
auf Stoß verlegen	
 	
Fläche mit einer Notabdichtung

Monobit G 200 S4
beidseitig vlieskaschiert,

gemäß den Anforderungen der
DIN 13707

Gesamtdicke: 4 mm
Träger: Glasgewebe 200 g/m²
Wärmestandfestigkeit: ≥ 70° C
Kaltbiegeverhalten: ≤ 0° C
Höchstzugkraft (N/5 cm)
längs: > 1.000 / quer: > 1.000
Dehnung bei Höchstzugkraft (%)
längs: > 2 / quer: ≥ 2
Wasserdampfdurchlässigkeit: µ = 20000
Sonderausstattung:
- beidseitig vlieskaschiert
(Technische Daten ohne Rechtsanspruch)

wie folgt versehen:

Die Bahnen in Heißbitumen 100 / 25 
(Bitumenverbrauch abhängig von der
Oberflächenbeschaffenheit ca. 3 kg/m²)
auf Stoß aufbringen.
Die Bahnen bis Außenkante 
Bauwerk führen.

Hersteller der Schweißbahn: 
Kebulin-Gesellschaft / 45701 Herten

04.340	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Notabdichtung PYE-G 200 S4 in Heißbitumen
auf Stoß verlegen	
 	
Fläche mit einer Notabdichtung

Monobit PYE-G 200 S4	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
44
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	beidseitig vlieskaschiert,

gemäß den Anforderungen der
DIN 13707

Gesamtdicke: 4 mm
Träger: Glasgewebe 200 g/m²
Wärmestandfestigkeit: ≥ 100° C
Kaltbiegeverhalten: ≤ -25° C
Höchstzugkraft (N/5 cm)
längs: > 1.000 / quer: > 1.000
Dehnung bei Höchstzugkraft (%)
längs: > 2 / quer: ≥ 2
Wasserdampfdurchlässigkeit: µ = 20000
Sonderausstattung:
- beidseitig vlieskaschiert
(Technische Daten ohne Rechtsanspruch)

wie folgt versehen:

Die Bahnen in Heißbitumen 100 / 25 
(Bitumenverbrauch abhängig von der
Oberflächenbeschaffenheit ca. 3 kg/m²)
auf Stoß aufbringen.
Die Bahnen bis Außenkante 
Bauwerk führen.

Hersteller der Schweißbahn: 
Kebulin-Gesellschaft / 45701 Herten

04.345	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Dampfsperre GVA punktweise aufschweißen	
 	
Fläche mit einer ausgleichenden Dampf-
sperre

Orig. kebu GVA
mit Trennfolie und dauerhaftem, nicht
verwechselbarem Identitätsmerkmal,

gemäß den Anforderungen der
DIN 13970

Gesamtdicke: 4 mm
Deckmasse: modifiziertes Oxidbitumen
Träger: geprägte Aluminiumfolie und 
verstärktes Glasvlies
Kaltbiegeverhalten: < 0° C
Wärmestandfestigkeit: > 90° C
Höchstzugkraft (N/5 cm)	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
45
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	längs: > 900 / quer: > 700
Dehnung bei Höchstzugkraft (%)
längs: > 2 / quer: > 2
Wasserdampfdurchlässigkeit: µ = 20000
(Technische Daten ohne Rechtsanspruch)

wie folgt versehen:

Die Bahnen bei 10 cm Überlappung mit
ca. 4 handtellergroßen Haftpunkten
je m² und voller Nahtverschweißung mit
dem Propanhandbrenner aufbringen.
Die Bahnen bis über die Dämmschicht 
hochführen und an Durchdringungen 
anschließen.
 	
04.346	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Dampfsperre GVA verdeckt nageln	
 	
Nagelbare Fläche mit einer ausgleichenden 
Dampfsperre

Orig. kebu GVA
mit Trennfolie und dauerhaftem nicht 
verwechselbarem Identitätsmerkmal,

gemäß den Anforderungen der
DIN 13970

Gesamtdicke: 4 mm
Deckmasse: modifiziertes Oxidbitumen
Träger: geprägte Aluminiumfolie und 
verstärktes Glasvlies
Kaltbiegeverhalten: < 0° C
Wärmestandfestigkeit: > 90° C
Höchstzugkraft (N/5 cm)
längs: > 900 / quer: > 700
Dehnung bei Höchstzugkraft (%)
längs: > 2 / quer: > 2
Wasserdampfdurchlässigkeit: µ = 20000
(Technische Daten ohne Rechtsanspruch)

wie folgt versehen: 

Die Bahnen bei 10 cm Überlappung mit
verdeckter Nagelung (Dachpappstifte
28/25 verzinkt, Nagelabstand ca. 10 cm)
und voller Nahtverschweißung aufbringen. 
Die Bahnen bis über die Dämmschicht 
hochführen und an Durchdringungen 	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
46
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	anschließen.
 	
04.347	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Dampfsperre GVA vollflächig aufschweißen	
 	
Fläche mit einer ausgleichenden 
Dampfsperre

Orig. kebu GVA
mit dauerhaftem nicht verwechselbarem 
Identitätsmerkmal, 

gemäß den Anforderungen der
DIN 13970

Gesamtdicke: 4 mm
Deckmasse: modifiziertes Oxidbitumen
Träger: geprägte Aluminiumfolie und 
verstärktes Glasvlies
Kaltbiegeverhalten: < 0° C
Wärmestandfestigkeit: > 90° C
Höchstzugkraft (N/5 cm)
längs: > 900 / quer: > 700
Dehnung bei Höchstzugkraft (%)
längs: > 2 / quer: > 2
Wasserdampfdurchlässigkeit: µ = 20000
(Technische Daten ohne Rechtsanspruch)

wie folgt versehen:

Die Bahnen bei 10 cm Überlappung voll-
flächig mit dem Propanhandbrenner auf-
bringen.
Die Bahnen bis über die Dämmschicht 
hochführen und an Durchdringungen 
anschließen.

		
Gruppensumme 04		0,00 Euro	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
47
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
05	Wärmedämmung	
05.400	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	EPS 035 DAA dm 100 kPa mit PUR-
Kleber aufbringen	
 	
Fläche mit einer Dämmstoffplatte aus 
Polystyrol mit umlaufender Falz,

Dämmstoff: 
EPS 035 DAA dm 100 kPa
nach DIN EN 13163 

Anwendungsgebiet:
DAA dm nach DIN 4108 Teil 10 

Baustoffklasse nach DIN 4102: 
kaschierte Dämmung = B2
unkaschierte Dämmung = B1 

Fabrikat:
Dicke (mm): 
Kaschierung:

versehen, indem die Platte mit dem löse-
mittelfreien und schnell aushärtenden
Einkomponentenkleber auf Polyurethanbasis

Orig. kebu PUR-Kleber
in der verarbeitungsfreundlichen 
Beutelverpackung
Verbrauch: im Mittel ca. 200 g/m²,

verklebt wird.
	
05.400.a	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	EPS 035 DAA dh 150 kPa mit PUR-
Kleber aufbringen	
 	
Fläche mit einer Dämmstoffplatte aus 
Polystyrol mit umlaufender Falz,

Dämmstoff: 
EPS 035 DAA dh 150 kPa
nach DIN EN 13 163 

Anwendungsgebiet:
DAA dh nach DIN 4108 Teil 10 

Baustoffklasse nach DIN 4102: 	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
48
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	kaschierte Dämmung = B2
unkaschierte Dämmung = B1 

Fabrikat:
Dicke (mm): 
Kaschierung:

versehen, indem die Platte mit dem löse-
mittelfreien und schnell aushärtenden
Einkomponentenkleber auf Polyurethanbasis

Orig. kebu PUR-Kleber
in der verarbeitungsfreundlichen 
Beutelverpackung
Verbrauch: im Mittel ca. 200 g/m²,

verklebt wird.
	
05.400.b	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	EPS 040 DAA dm 100 kPa mit PUR-
Kleber aufbringen	
 	
Fläche mit einer Dämmstoffplatte aus 
Polystyrol mit umlaufender Falz,

Dämmstoff: 
EPS 040 DAA dm 100 kPa
nach DIN EN 13163 

Anwendungsgebiet:
DAA dm nach DIN 4108 Teil 10 

Baustoffklasse nach DIN 4102: 
kaschierte Dämmung = B2
unkaschierte Dämmung = B1 

Fabrikat:
Dicke (mm): 
Kaschierung:

versehen, indem die Platte mit dem löse-
mittelfreien und schnell aushärtenden
Einkomponentenkleber auf Polyurethanbasis

Orig. kebu PUR-Kleber
in der verarbeitungsfreundlichen 
Beutelverpackung
Verbrauch: im Mittel ca. 200 g/m²,

verklebt wird.

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
49
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
05.402	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	unkaschierte Wärmedämmung EPS 040 DAA dm 100 kPa
als Gefälledämmung mit Grunddämmung aufkleben	
 	
Fläche mit einem Dämmstoff,

EPS 040 DAA dm 100 kPa 
nach DIN EN 13163
- unkaschiert -

Anwendungsgebiet:
DAA dm nach DIN 4108 Teil 10 

Baustoffklasse: B1 nach DIN 4102

als Grunddämmung (Flachplatte mit umlaufender Stufenfalz)

Dämmstoffhersteller: 
Dicke (mm): 

versehen, indem die Platten im Verband mit dem löse-
mittelfreien und schnell aushärtenden
Einkomponentenkleber auf Polyurethanbasis

Orig. kebu PUR-Kleber
in der verarbeitungsfreundlichen 
Beutelverpackung
Verbrauch: im Mittel ca. 200 g/m²,

dichtgestoßen aufgeklebt werden.

Gefälleplatten,

Dämmstofftyp wie oben

als gefällegebende Dämmebene,

Gefälle (%):
Anfangsdicke der gesamten Dämmung (mm):
Plattendicke der gesamtem Dämmung im Mittel (mm):  
Maximale Dämmstoffhöhe der gesamten Dämmung (mm): 
Volumen der Gesamtdämmung (m³): 
(Angaben beinhalten Flach- und Gefälleplatten / bei 
Dämmstoffdicken der gefällegebenden Platten von mehr 
als 200 mm wird zweilagig im Versatz gearbeitet)

verlegen, indem die Platten im Verband mit dem löse-
mittelfreien und schnell aushärtenden
Einkomponentenkleber auf Polyurethanbasis

Orig. kebu PUR-Kleber	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
50
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	in der verarbeitungsfreundlichen 
Beutelverpackung
Verbrauch: im Mittel ca. 200 g/m²,

dichtgestoßen auf der Grunddämmung geklebt werden. Die
Platten sind im Versatz zu den Grundplatten anzuordnen.
	
05.402.a	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	unkaschierte Wärmedämmung EPS 035 DAA dm 100 kPa
als Gefälledämmung mit Grunddämmung aufkleben	
 	
Fläche mit einem Dämmstoff,

EPS 035 DAA dm 100 kPa 
nach DIN EN 13163
- unkaschiert -

Anwendungsgebiet:
DAA dm nach DIN 4108 Teil 10 

Baustoffklasse: B1 nach DIN 4102

als Grunddämmung (Flachplatte mit umlaufender Stufenfalz)

Dämmstoffhersteller: 
Dicke (mm): 

versehen, indem die Platten im Verband mit dem löse-
mittelfreien und schnell aushärtenden
Einkomponentenkleber auf Polyurethanbasis

Orig. kebu PUR-Kleber
in der verarbeitungsfreundlichen 
Beutelverpackung
Verbrauch: im Mittel ca. 200 g/m²,

dichtgestoßen aufgeklebt werden.

Gefälleplatten,

Dämmstofftyp wie oben

als gefällegebende Dämmebene,

Gefälle (%):
Anfangsdicke der gesamten Dämmung (mm):
Plattendicke der gesamtem Dämmung im Mittel (mm):  
Maximale Dämmstoffhöhe der gesamten Dämmung (mm): 
Volumen der Gesamtdämmung (m³): 
(Angaben beinhalten Flach- und Gefälleplatten / bei 	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
51
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	Dämmstoffdicken der gefällegebenden Platten von mehr 
als 200 mm wird zweilagig im Versatz gearbeitet)

verlegen, indem die Platten im Verband mit dem löse-
mittelfreien und schnell aushärtenden
Einkomponentenkleber auf Polyurethanbasis

Orig. kebu PUR-Kleber
in der verarbeitungsfreundlichen 
Beutelverpackung
Verbrauch: im Mittel ca. 200 g/m²,

dichtgestoßen auf der Grunddämmung geklebt werden. Die
Platten sind im Versatz zu den Grundplatten anzuordnen.
	
05.402.b	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	unkaschierte Wärmedämmung EPS 035 DAA dh 150 kPa
als Gefälledämmung mit Grunddämmung aufkleben	
 	
Fläche mit einem Dämmstoff,

EPS 035 DAA dh 150 kPa 
nach DIN EN 13163
- unkaschiert -

Anwendungsgebiet:
DAA dh nach DIN 4108 Teil 10 

Baustoffklasse: B1 nach DIN 4102

als Grunddämmung (Flachplatte mit umlaufender Stufenfalz)

Dämmstoffhersteller: 
Dicke (mm): 

versehen, indem die Platten im Verband mit dem löse-
mittelfreien und schnell aushärtenden
Einkomponentenkleber auf Polyurethanbasis

Orig. kebu PUR-Kleber
in der verarbeitungsfreundlichen 
Beutelverpackung
Verbrauch: im Mittel ca. 200 g/m²,

dichtgestoßen aufgeklebt werden.

Gefälleplatten,

Dämmstofftyp wie oben

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
52
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	als gefällegebende Dämmebene,

Gefälle (%):
Anfangsdicke der gesamten Dämmung (mm):
Plattendicke der gesamtem Dämmung im Mittel (mm):  
Maximale Dämmstoffhöhe der gesamten Dämmung (mm): 
Volumen der Gesamtdämmung (m³): 
(Angaben beinhalten Flach- und Gefälleplatten / bei 
Dämmstoffdicken der gefällegebenden Platten von mehr 
als 200 mm wird zweilagig im Versatz gearbeitet)

verlegen, indem die Platten im Verband mit dem löse-
mittelfreien und schnell aushärtenden
Einkomponentenkleber auf Polyurethanbasis

Orig. kebu PUR-Kleber
in der verarbeitungsfreundlichen 
Beutelverpackung
Verbrauch: im Mittel ca. 200 g/m²,

dichtgestoßen auf der Grunddämmung geklebt werden. Die
Platten sind im Versatz zu den Grundplatten anzuordnen.
	
05.405	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	EPS 035 DAA dm 100 kPa  /  kaschiert
mechanisch befestigen	
 	
Fläche mit Dämmstoffplatten aus 
Polystyrol mit umlaufender Falz, 

Dämmstoff:
EPS 035 DAA dm 100 kPa
nach DIN EN 13 163 

Anwendungsgebiet:
DAA dm nach DIN 4108 Teil 10 

Baustoffklasse nach DIN 4102: 
kaschierte Dämmung = B2

Fabrikat: 
Dicke: 
Kaschierung: 

versehen. Die Befestigung erfolgt mit bau-
aufsichtlich zugelassenen Befestigungs-
mittel, unter Berücksichtigung der 
DIN 1055. 
Die Anzahl der Befestigungsmittel werden 
durch die DIN 1055 und durch einen 
objektbezogenen Befestigungsplan angegeben.	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
53
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	
Untergrund: 
Hersteller der Befestiger: 
Typ:
	
05.405.a	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	EPS 035 DAA dh 150 kPa  / kaschiert
mechanisch befestigen	
 	
Fläche mit Dämmstoffplatten aus 
Polystyrol mit umlaufender Falz, 

Dämmstoff:
EPS 035 DAA dh 150 kPa
nach DIN EN 13 163 

Anwendungsgebiet:
DAA dh nach DIN 4108 Teil 10 

Baustoffklasse nach DIN 4102: 
kaschierte Dämmung = B2

Fabrikat: 
Dicke: 
Kaschierung: 

versehen. Die Befestigung erfolgt mit bau-
aufsichtlich zugelassenen Befestigungs-
mittel, unter Berücksichtigung der 
DIN 1055. 
Die Anzahl der Befestigungsmittel werden 
durch die DIN 1055 und durch einen 
objektbezogenen Befestigungsplan angegeben.

Untergrund: 
Hersteller der Befestiger: 
Typ:
	
05.405.b	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	EPS 040 DAA dm 100 kPa  / kaschiert
mechanisch befestigen	
 	
Fläche mit Dämmstoffplatten aus 
Polystyrol mit umlaufender Falz, 

Dämmstoff:
EPS 040 DAA dm 100 kPa
nach DIN EN 13 163 

Anwendungsgebiet:	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
54
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	DAA dm nach DIN 4108 Teil 10 

Baustoffklasse nach DIN 4102: 
kaschierte Dämmung = B2

Fabrikat: 
Dicke: 
Kaschierung: 

versehen. Die Befestigung erfolgt mit bau-
aufsichtlich zugelassenen Befestigungs-
mittel, unter Berücksichtigung der 
DIN 1055. 
Die Anzahl der Befestigungsmittel werden 
durch die DIN 1055 und durch einen 
objektbezogenen Befestigungsplan angegeben.

Untergrund: 
Hersteller der Befestiger: 
Typ:

05.408	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Dämmung und 1. Lage mechanisch
befestigen	
 	
Fläche mit einer Wärmedämmung versehen
und diese mit der ersten Abdichtungslage 
mechanisch zum Untergrund befestigen. 
Die Fixierung erfolgt in Verbindung mit 
einer verdeckten Befestigung der Bahn im 
Nahtbereich unter Beachtung der DIN 1055 
und der Herstellervorgabe. 
Die erforderliche Mehrüberdeckung im 
Nahtbereich ist in die Position einzu-
kalkulieren.

Dämmstoffhersteller: 
Dämmstofftyp: 
Kaschierung: 
Dicke (mm): 

Schweißbahntyp: 

Hersteller der Befestiger: 
Typ:

05.411	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	unkasch. Gefälledämmung EPS 035 DAA dm	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
55
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	100 kPa / aufkleben	
 	
Fläche mit einem Gefälledämmstoff
aus Polystyrol versehen,

Dämmstoff: 
EPS 035 DAA dm 100 kPa 
nach DIN EN 13163 
- unkaschiert -

Anwendungsgebiet:
DAA dm nach DIN 4108 Teil 10 

Baustoffklasse: B1 nach DIN 4102

indem die Platten im Verband mit dem löse-
mittelfreien und schnell aushärtenden
Einkomponentenkleber auf Polyurethanbasis

Orig. kebu PUR-Kleber
in der verarbeitungsfreundlichen 
Beutelverpackung
Verbrauch: im Mittel ca. 200 g/m²,

dichtgestoßen aufgeklebt werden.
Bei Dämmstoffdicken von mehr als 200 mm
wird zweilagig im Versatz verlegt. 

Die Platten werden untereinander mit 
Orig. kebu PUR Kleber verbunden.

Dämmstoffhersteller:
Gefälle (%):
Anfangsdicke (mm): 
Plattendicke im Mittel (mm): 
Gesamtvolumen der Dämmung (m³):
	
05.411.a	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	unkasch. Gefälledämmung EPS 035 DAA dh
150 kPa / aufkleben	
 	
Fläche mit einem Gefälledämmstoff
aus Polystyrol versehen,

Dämmstoff: 
EPS 035 DAA dh 150 kPa 
nach DIN EN 13163 
- unkaschiert -

Anwendungsgebiet:	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
56
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	DAA dh nach DIN 4108 Teil 10 

Baustoffklasse: B1 nach DIN 4102

indem die Platten im Verband mit dem löse-
mittelfreien und schnell aushärtenden
Einkomponentenkleber auf Polyurethanbasis

Orig. kebu PUR-Kleber
in der verarbeitungsfreundlichen 
Beutelverpackung
Verbrauch: im Mittel ca. 200 g/m²,

dichtgestoßen aufgeklebt werden.
Bei Dämmstoffdicken von mehr als 200 mm
wird zweilagig im Versatz verlegt. 

Die Platten werden untereinander mit 
Orig. kebu PUR Kleber verbunden.

Dämmstoffhersteller:
Gefälle (%):
Anfangsdicke (mm): 
Plattendicke im Mittel (mm): 
Gesamtvolumen der Dämmung (m³):

05.411.b	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	unkasch. Gefälledämmung EPS 040 DAA dm
100 kPa / aufkleben	
 	
Fläche mit einem Gefälledämmstoff
aus Polystyrol versehen,

Dämmstoff: 
EPS 040 DAA dm 100 kPa 
nach DIN EN 13163
- unkaschiert -

Anwendungsgebiet:
DAA dm nach DIN 4108 Teil 10 

Baustoffklasse: B1 nach DIN 4102

indem die Platten im Verband mit dem löse-
mittelfreien und schnell aushärtenden
Einkomponentenkleber auf Polyurethanbasis

Orig. kebu PUR-Kleber
in der verarbeitungsfreundlichen 	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
57
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	Beutelverpackung
Verbrauch: im Mittel ca. 200 g/m²,

dichtgestoßen aufgeklebt werden.
Bei Dämmstoffdicken von mehr als 200 mm
wird zweilagig im Versatz verlegt. 

Die Platten werden untereinander mit 
Orig. kebu PUR Kleber verbunden.

Dämmstoffhersteller:
Gefälle (%):
Anfangsdicke (mm): 
Plattendicke im Mittel (mm): 
Gesamtvolumen der Dämmung (m³):
	
05.413	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Höhenausgleich / Gefällegebung durch 
Schüttdämmung	
 	
Höhenausgleich und Gefällegebung, 
z. B. aus Thermoperl RM, 

Hersteller:
Anfangsdicke (mm):
Enddicke (mm):
mittlere Einbaudicke (mm):

herstellen. Das Schüttgut ist nach den 
Richtlinien des Herstellers aufzubereiten und zu 
verarbeiten. Bei Einbaudicken unter 40 mm 
ist der Untergrund mit Heißbitumen als 
Haftbrücke zu versehen und Schüttgut in das 
noch weiche Bitumen einzustreuen. 
Das Schüttgut ist mit 30 % Überhöhung zur 
Soll-Einbaudicke über Lehren abzuziehen und 
zu verdichten.
	
05.414	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Grunddämmung Rockwool Durock GF 
aufkleben	
 	
Fläche mit einer Mineralfaserdämmplatte,

Dämmstoff: 
MW 040 DAA dm 
nach DIN EN 13 162 

Anwendungsgebiet: 	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
58
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	DAA dm nach DIN 4108 Teil 10 

Baustoffklasse: A1 nach DIN 4102 

als Grunddämmung / Stufendämmung für 
nachfolgendes beschriebenes Gefälledach-
System aus Mineralfaser versehen, indem 
die Platten fachgerecht mit entsprechenden 
zugelassenen Klebern (Verbrauch nach 
Herstellerangaben) im Verband aufgeklebt 
werden. 

Dämmstoffhersteller: Rockwool 
Typ: Durock GF 
Dicke (mm):
Kleber:
	
05.415	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Gefälledämmung Rockwool Georock plus 
aufkleben	
 	
Fläche mit einem Gefälledach-System aus 
Mineralfaser,

Dämmstoff: 
MW 040 DAA dm 
nach DIN EN 13 162

Anwendungsgebiet: 
DAA dm nach DIN 4108 Teil 10 

Baustoffklasse: B2 nach DIN 4102 

bestehend aus unterschiedlich dicken, 
keilförmig geschnittenen Dämmplatten mit 
integrierter Zweischichtcharakteristik und 
besonders hoch verdichteter, lastverteilender 
Oberlage, nach beiliegendem Gefälleplan, 
fachgerecht mit entsprechend zugelassenen 
Klebern (Verbrauch nach Herstellerangaben) 
aufkleben. 

Die harte Oberseite ist durch die 
Bitumenhaftgrundierung gekennzeichnet und 
muss oben liegen.

Fabrikat: Rockwool 
Typ: Georock plus 
Oberfläche: bituminiert 
mittlere Dicke (mm): 	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
59
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	Gefälle (%):
Plan- / Datei-Nr.:
Kleber:

Hinweis: 
Bei Gefällegebung zwischen den Abläufen / 
hinter der Attika ist die Position 05.418 
zusätzlich zu verwenden.

05.416	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Mineralfaserdämmung mechanisch
fixieren	
 	
Fläche mit einer Mineralfaserdachplatte, 

Dämmstoff: 
MW 040 DAA dm nach DIN EN 13 162

Anwendungsgebiet:
DAA dm nach DIN 4108 Teil 10

Baustoffklasse: B2 nach DIN 4102 

Oberfläche: bituminiert

Die Befestigung erfolgt mit bauaufsichtlich 
zugelassenen Befestigungsmitteln, unter 
Berücksichtigung der DIN 1055 und den 
Herstellervorschriften. 
Die Anzahl der Befestigungsmittel 
werden durch die DIN 1055 und durch 
einen objektbezogenen Befestigungsplan 
angegeben.

Dämmstoffhersteller: 
Typ:
Dicke (mm):
Untergrund:
	
05.417	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Verdichtete Steinwolldämmplatte aufkleben	
 	
Fläche mit einer Wärmedämmung aus hoch 
verdichteten Steinwolle-Dachdämmplatten mit 
oberseitiger, glasvliesverstärkter, bitumenhaltiger 
Haftgrundierung und abzieh- oder
abflämmbarer Schutzfolie

- zum direkten Aufschweißen der Bitumenschweissbahn	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
60
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	- zur Kaltverklebung der ersten Abdichtungslage

Fabrikat: Rockwool Dachdämmplatte Bondrock
Dicke (mm): 
Wärmeleitstufe: WLS 040
Baustoffklasse: B2
Anwendung: DAA nach DIN V 4108-10

versehen, indem die Platten auf dem Untergrund im 
Verband mit dem lösemittelfreien und schnell 
aushärtenden Einkomponentenkleber auf 
Polyurethanbasis

Orig. kebu PUR-Kleber
in der verarbeitungsfreundlichen 
Beutelverpackung
Verbrauch: im Mittel ca. 200 g/m²,

dichtgestoßen aufgeklebt werden.
	
05.417.a	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Verdichtete Steinwolldämmplatte mechanisch fixieren	
 	
Fläche mit einer Wärmedämmung aus hoch 
verdichteten Steinwolle-Dachdämmplatten mit 
oberseitiger, glasvliesverstärkter, bitumenhaltiger 
Haftgrundierung und abzieh- oder abflämmbarer 
Schutzfolie

- zum direkten Aufschweißen der Bitumenschweissbahn
- zur Kaltverklebung der ersten Abdichtungslage

Fabrikat: Rockwool Dachdämmplatte Bondrock
Dicke (mm): 
Wärmeleitstufe: WLS 040
Baustoffklasse: B2
Anwendung: DAA nach DIN V 4108-10

versehen, indem die Platten mit 
geeigneten Befestigungsmitteln unter 
Beachtung der DIN 1055 und den 
Herstellervorschriften mechanisch zum 
Untergrund fixiert werden.

Befestigerfabrikat:
Typ:

Die Anzahl der Befestigungsmittel wird 	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
61
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	durch die DIN 1055 und durch einen 
objektbezogenen Befestigungsplan 
angegeben.

05.418	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Kehlgefälleausbildung Mineralfaser	
 	
Kehlgefälleausbildung aus hochverdichteten, 
montagefertig zugeschnittenen, nicht 
brennbaren Mineralfaserdachplatten mit 
Standardgefälle in zwei Richtungen.

Angeordnet in der Kehle / hinter der 
Attika / zwischen den Einläufen. 

Dämmstoff: 
MW 040 DAA dm nach DIN EN 13 162 

Anwendungsgebiet:
DAA dm nach DIN 4108 Teil 10 

Baustoffklasse: A1 nach DIN 4102 

Fabrikat: 
Rockwool Kehlgefälleplatten Keprock 
Gefälle in Längsrichtung: 1,7 % 
Gefälle in Querrichtung: 6,7 % 

liefern und fachgerecht mit entsprechenden 
zugelassenen Klebern (Verbrauch nach 
Herstellerangaben), nach Verlegeplan, 
dichtgestoßen im Verband verlegt, aufkleben.

05.418.a	0,000	Stck	0,00	 	0,00 Euro	
 	Kehlgefälleausbildung Polystyrol 	
 	
Zugeschnittene Kehlgefälleausbildung 
aus Polystyrol-Hartschaumplatten,

Dämmstoff: 
EPS 040 DAA dm 
nach DIN EN 13163

Anwendungsgebiet:
DAA dm nach DIN 4108 Teil 10

Baustoffklasse nach DIN 4102: 	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
62
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	kaschierte Dämmung = B2
unkaschierte Dämmung = B1 

mit Standardgefälle in zwei Richtungen. 
Angeordnet hinter der Attika / zwischen den 
Einläufen.

Dämmstoffhersteller:
Typ: 
Kaschierung:
Bezeichnung: 
Länge:
Breite:
Gefälle in Längsrichtung: 1 %
Gefälle in Querrichtung: 4 %

liefern und fachgerecht mit dem löse-
mittelfreien und schnell aushärtenden
Einkomponentenkleber auf Polyurethanbasis

Orig. kebu PUR-Kleber
in der verarbeitungsfreundlichen 
Beutelverpackung
Verbrauch: im Mittel ca. 200 g/m²,

nach Verlegeplan dichtgestoßen im 
Verband verlegt, aufkleben.

05.419	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Wärmedämmung Schaumglas in Heißbitumen	
 	
Wärmedämmschicht aus Schaumglas in
Platten,

Dämmstoff:
CG 043 DAA dh nach DIN EN 13 167

Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert):
0,043 W/(m*K)

Anwendungsgebiet:
DAA dh nach DIN 4108 Teil 10

Baustoffklasse: A1 nach DIN 4102

mit Heißbitumen 100 / 25, vollflächig und
vollfugig mit press gestoßenen Fugen im
Verband durch diagonales Einschieben
kraftschlüssig mit dem Untergrund ver-
kleben.	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
63
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	Bei Dämmstoffdicken > 80 mm ist vor
der Verlegung eine Längs- und Querkante
in das ausgegossene Heißbitumen einzu-
tauchen.

Verarbeitungstemperatur des Bitumens:
ca. 180° bis 200° C
Bitumenverbrauch (Richtwerte):
Plattendicke bis 80 mm => mind. 4 kg/m²
Plattendicke ab 80 mm => mind. 5 kg/m²

Erzeugnis: zum Beispiel
FOAMGLAS T4+ oder gleichwertig
Plattenabmessung: 
600 x 450 mm oder 600 x 600 mm
Dicke (mm):

Gewähltes Fabrikat: __________________
 	
05.420	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Wärmedämmung aus Schaumglas als 
Gefälledämmung in Heißbitumen	
 	
Wärmedämmschicht aus Schaumglas als
Gefälledämmung,

Dämmstoff:
CG 043 DAA dh nach DIN EN 13 167

Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert):
0,043 W/(m*K)

Anwendungsgebiet:
DAA dh nach DIN 4108 Teil 10

Baustoffklasse: A1 nach DIN 4102 

mit Heißbitumen 100 / 25, vollflächig und
vollfugig mit press gestoßenen Fugen im
Verband durch diagonales Einschieben
kraftschlüssig mit dem Untergrund ver-
kleben.
Bei Dämmstoffdicken > 80 mm ist vor
der Verlegung eine Längs- und Querkante
in das ausgegossene Heißbitumen einzu-
tauchen.
Verarbeitungstemperatur des Bitumens:
ca. 180° bis 200° C

Bitumenverbrauch (Richtwerte):	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
64
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	Plattendicke bis 80 mm => mind. 4 kg/m²
Plattendicke ab 80 mm => mind. 5 kg/m²

Erzeugnis: zum Beispiel
FOAMGLAS T4+ oder gleichwertig
Plattenabmessung: 
600 x 450 mm oder 600 x 600 mm

Gewähltes Fabrikat: __________________

Anfangsdicke (mm): 
mittlere Dicke (mm): 
Gefälle (%):

gemäß Verlegeplan der Deutschen 
Foamglas GmbH.

05.420.a	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Foamglas-Platten T4 WDS (T4-040) mit 
Vergussmasse Corabit BN verlegen	
 	
Fläche mit einer Wärmedämmschicht 
aus Schaumglasplatten nach DIN EN 13 167,

Typ: DAA/dh nach DIN 4108,Teil 10
Druckfestigkeit: 0,70 N/mm²
Bemessungswert der Wärmeleit-
fähigkeit: 0,0040W/(m*k)
Baustoffklasse: A1 nach DIN 4102

Dicke (mm): 120

Plattenformat : 
600 x 600 mm oder 600 x 450 mm

mit Heißbitumen vollflächig und vollfugig mit
pressgestoßten Fugen im Verband durch 
diagonales Einschieben kraftschlüssig auf 
dem Untergrund verklebt her-
stellen.
Bei Dämmdicken > 80 mm ist vor der 
Verlegung eine Längs- und Querkante in das 
ausgegossene Heißbitumen einzutauchen.

Bitumenverbrauch : ca 4 - 5 kg/m²
Produkt: polymermodifizierte 
Heißvergussmassse Orig. kebu Corabit BN

Produkt:	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
65
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	Foamglas-Platten T4 WDS (T4-040) mit allg.
bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt.
	
05.421	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Wärmedämmung aus Polyurethan aufkleben	
 	
Fläche mit einer Wärmedämmung aus
Polyurethan-Hartschaum,

Dämmstoff: 
PUR / PIR nach DIN EN 13165 

Wärmeleitstufe:
Dicke < 80 mm WLS 029
Dicke > 80 mm WLS 027
Dicke > 120 mm WLS 026

Anwendungsgebiet:
DAA dh nach DIN 4108 Teil 10

Baustoffklasse: B2 nach DIN 4102

beidseitig Mineralvlieskaschiert für den 
Einsatz unter einer mehrlagigen Bitumen-
Abdichtung, umlaufende Falz,

Dicke (mm):

versehen, indem die Platte mit dem löse-
mittelfreien und schnell aushärtenden
Einkomponentenkleber auf Polyurethanbasis

Orig. kebu PUR-Kleber
in der verarbeitungsfreundlichen 
Beutelverpackung
Verbrauch (gr): 

vollhaftend aufgeklebt werden. 

Dämmstoffhersteller:
zum Beispiel Puren / Überlingen
Typ: 
zum Beispiel puren MV
Plattengröße: 1200 x 600 mm (Außenmaß)
 	
05.421.a	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Wärmedämmung aus Polyurethan
Linitherm PGV aufkleben	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
66
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	Fläche mit einer Wärmedämmung aus
Polyurethan-Hartschaum,

Dämmstoff: 
PUR / PIR nach DIN EN 13165 

Wärmeleitstufe:
Dicke < 80 mm WLS 029
Dicke > 80 mm WLS 027
Dicke > 120 mm WLS 026

Anwendungsgebiet:
DAA dh nach DIN 4108 Teil 10

Baustoffklasse: B2 nach DIN 4102

Kantenausbildung: 
- Dicke von 20 bis 40 mm ringsum
stumpf geschnitten
- ab 40 mm Dicke wahlweise Stufenfalz

beidseitig Mineralvlieskaschiert für den 
Einsatz unter einer mehrlagigen Bitumen-
Abdichtung,

Dicke (mm):
Kantenausbildung Stufenfalz: ja / nein

versehen, indem die Platte mit dem löse-
mittelfreien und schnell aushärtenden
Einkomponentenkleber auf Polyurethanbasis

Orig. kebu PUR-Kleber
in der verarbeitungsfreundlichen 
Beutelverpackung
Verbrauch (gr): 

vollhaftend aufgeklebt werden. 

Dämmstoffhersteller:
Linzmeier Bauelemente GmbH / 88499 Riedlingen
Typ: 
Linitherm PGV 
Plattengröße: 1200 x 600 mm 
(Außenmaß / Deckmaß mit Stufenfalz 2 cm kleiner)

05.422	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Wärmedämmung aus Polyurethan mechanisch
fixieren	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
67
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	Fläche mit einer Wärmedämmung aus 
Polyurethan,

Dämmstoff: 
PUR / PIR nach DIN EN 13165 

Wärmeleitstufe:
Dicke < 80 mm WLS 029
Dicke > 80 mm WLS 027
Dicke > 120 mm WLS 026

Anwendungsgebiet:
DAA dh nach DIN 4108 Teil 10

Baustoffklasse: B2 nach DIN 4102

beidseitig Mineralvlieskaschiert für den 
Einsatz unter einer mehrlagigen Bitumen-
Abdichtung, mit umlaufender Falz,

versehen, indem die Platten mit 
geeigneten Befestigungsmitteln unter 
Beachtung der DIN 1055 und den 
Herstellervorschriften mechanisch zum 
Untergrund fixiert werden.

Dämmstoffhersteller:
zum Beispiel Puren / Überlingen
Typ:
zum Beispiel puren MV
Dicke: 
Plattengröße:1200 x 600 mm (Außenmaß)
Befestigerfabrikat:
Typ:

Die Anzahl der Befestigungsmittel wird 
durch die DIN 1055 und durch einen 
objektbezogenen Befestigungsplan 
angegeben.

05.423	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Gefällewärmedämmung aus Polyurethan aufkleben	
 	
Dachfläche mit Gefälledämmplatten aus
Polyurethan,

Dämmstoff:
PUR / PIR nach DIN EN 13165

Wärmeleitgruppe:	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
68
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	Dicke < 80 mm WLS 029
Dicke > 80 mm WLS 027
Dicke > 120 mm WLS 026

Anwendungsgebiet:
DAA ds nach DIN 4108 Teil 10

Baustoffklasse: B1 nach DIN 4102

Dämmstoffhersteller:
zum Beispiel Puren / Überlingen
Typ: puren Gefälledämmsystem SE B1
Gefälledachform:
ein- / zwei- / drei- / vier- / mehrseitig
Anfangsdicke:
mittlere Plattendicke:
Gefälle:
Plattenformat: 1000 x 500 mm 
versehen und einlagig mit dichtgestoßenen 
Fugen im Verband verlegen. Die 
Gefälledämmplatten sind mit 

Orig. kebu PUR-Kleber

(Verbrauch: im Mittel ca. 200 g/m²,)
auf den Untergrund aufzukleben.
 	
05.423.a	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Gefällewärmedämmung aus Polyurethan
Linitherm PGV Gefälle aufkleben	
 	
Fläche mit einer Wärmedämmung aus
Polyurethan-Hartschaum als Gefälledach,

Dämmstoff: 
PUR / PIR nach DIN EN 13165 

Wärmeleitstufen:
Dicke < 80 mm WLS 029
Dicke > 80 mm WLS 027
Dicke > 120 mm WLS 026

Anwendungsgebiet:
DAA dh nach DIN 4108 Teil 10

Baustoffklasse: B2 nach DIN 4102

Kantenausbildung: 
Grunddämmung und Gefälleplatten
ringsum stumpf geschnitten

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
69
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	Gefälleplatten: ca. 2% Gefälle
als Systemplatten ausgebildet

beidseitig Mineralvlieskaschiert für den 
Einsatz unter einer mehrlagigen Bitumen-
Abdichtung,

Anfangsdicke (mm):
Maximale Dicke (mm):
Mittlere Dicke (mm):
Volumen (m³):

versehen, indem die Platten der Grunddämmung
und die Gefälleplatten auf der Basisdämmung
mit dem lösemittelfreien und schnell aushärtenden
Einkomponentenkleber auf Polyurethanbasis

Orig. kebu PUR-Kleber
in der verarbeitungsfreundlichen 
Beutelverpackung
Verbrauch (gr): 

vollhaftend aufgeklebt werden.

Dämmstoffhersteller:
Linzmeier Bauelemente GmbH / 88499 Riedlingen
Typ: Linitherm PGV Gefälle
Plattengröße:
- Grunddämmung 1200 x 600 mm 

- Gefälleplatten 1200 x 1200 mm
 	
05.424	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Dämmschicht Roofmate SL-A liefern /
verlegen	
 	
Dachfläche mit einer Dämmstoffplatte aus
extrudiertem Polystyrol-Hartschaum
(CO2 geschäumt, FCKW-, HFCKW- und HFKW-frei),

Dämmstoff:
XPS ... DUK dh nach DIN EN 13164
Anwendungsgebiet:
DUK dh nach Zulassung Z-23.11-288
Baustoffklasse: B1 nach DIN 4102
Deckmaß (mm):
1250 x 600 mit umlaufender Stufenfalz

Wärmeleitfähigkeitsgruppe:
bis 60 mm Dicke => WLG 035	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
70
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	80 bis 120 mm Dicke => WLG 037
140 bis 180 mm Dicke => WLG 038

Dämmstofftyp: Roofmate SL-A

Dicke (mm): 

im Verband und fugendicht gestoßen auf der 
Abdichtung lose verlegen, inklusive der 
Herstellung von Schrägschnitten in den 
An- und Abschlussbereichen.

05.425	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Dämmschicht Roofmate SL-X liefern /
verlegen	
 	
Dachfläche mit einer Dämmstoffplatte aus
extrudiertem Polystyrol-Hartschaum
(HFKW geschäumt, FCKW-, HFCKW-frei)

Dämmstoff:
XPS ... DUK dh nach DIN EN 13164
Anwendungsgebiet:
DUK dh gemäß Allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung unter Verwendung einer speziellen
Trennlage
Baustoffklasse: B1 nach DIN 4102
Deckmaß (mm):
1250 x 600 mit umlaufender Stufenfalz

Wärmeleitfähigkeitsgruppe:
60 bis 120 mm Dicke => WLG 030
140 bis 200 mm Dicke => WLG 031

Dämmstofftyp: Roofmate SL-X

Dicke (mm): 

im Verband und fugendicht gestoßen auf der 
Abdichtung lose verlegen, inklusive der 
Herstellung von Schrägschnitten in den 
An- und Abschlussbereichen.
	
05.425.a	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Wärmedämmung Roofmate LG-X
lose verlegen	
 	
Dachfläche mit einer Dämmstoffplatte aus	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
71
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	extrudiertem Polystyrol-Hartschaum und
oberseitiger Spezial-Mörtelschicht,
(HFKW geschäumt, FCKW-, HFCKW-frei)

Dämmstoff:
XPS ... DUK dh nach DIN EN 13164
Anwendungsgebiet:
DUK dh gemäß DIN 4108
Baustoffklasse: B1 nach DIN 4102
Deckmaß (mm):
1200 x 600 
Kantenausbildung: mit Nut und Feder

Wärmeleitfähigkeitsgruppe:
50 bis 120 mm Dicke => WLG 035
(zuzügl. 10 bzw. 20 mm Spezial-Mörtelschicht)

Dämmstofftyp: Roofmate LG-X

Dicke (mm): 
(beispielsweise 50 / 60 ... 100 / 110 - 120 / 140 mm)

im Verband und fugendicht gestoßen auf der 
Abdichtung lose verlegen, inklusive der 
Herstellung von Schrägschnitten in den 
An- und Abschlussbereichen.

Zuschnitte sind mit der Trennscheibe 
auszuführen.
	
05.426	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Perimeterdämmung aufkleben	
 	
Senkrechte Fläche der Kelleraußenwand
mit einer Wärmedämmung aus extrudiertem 
Polystyrol versehen.

Die Dämmplatten sind mit geeigneten
Klebern im Verband auf die Abdichtungs-
lagen aufzukleben. 
Die Verträglichkeit der Materialien ist 
sicherzustellen.

Dämmstoffhersteller:
Typ:
Dämmplattendicke: 
Klebemittel:
	
05.429	0,000	Stck	0,00	 	0,00 Euro	
 	Dämmstoff Mehr- oder Minderpreis	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
72
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
 	
Mehr- oder Minderpreis
pro cm Dämmstoffdicke und m² wie in

Position:

beschrieben.

05.430	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Gefälledämmstoff mechanisch mit erster
Lage fixieren	
 	
Dachfläche mit einer Gefällewärme-
dämmung belegen und diese 
mit der ersten Abdichtungslage 
mechanisch zum Untergrund befestigen.

Die Fixierung erfolgt in Verbindung mit 
einer verdeckten Befestigung der Bahn 
im Nahtbereich unter Beachtung der DIN 
1055 und der Herstellervorgabe.

Die erforderliche Mehrüberdeckung im 
Nahtbereich ist in die Position 
einzukalkulieren.

Dämmstoffart:
Hersteller:
Dämmstofftyp:
Kaschierung: 
Gefälle: 
Anfangsdicke: 
Plattendicke im Mittel:

Schweißbahn:
Befestiger:
Teller:

Gesamtvolumen der Dämmung:
 	
05.431	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Wärmedämmung Mineralfaser bituminiert
aufkleben	
 	
Fläche mit einer Mineralfaserdämmplatte,
bituminiert,

Typ:	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
73
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	MW 040 DAA dm nach DIN EN 13 162

Anwendungsgebiet:
DAA dm nach DIN 4108 Teil 10

Baustoffklasse: B2 nach DIN 4102

versehen, indem die Platten fachgerecht 
mit entsprechenden zugelassenen Klebern 
(Verbrauch nach Herstellerangaben) im 
Verband aufgeklebt werden. 

Dämmstoffhersteller:
Dämmstofftyp:
Dicke:
Kleber:

Gruppensumme 05		0,00 Euro	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
74
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
06	Abdichtungsarbeiten	
06.500	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Polymer-GW 4 verdeckt nageln	
 	
Fläche (Holzuntergrund) mit einer 
Schweißbahn

Orig. kebu Polymer-GW 4
mit Trennfolie und dauerhaftem nicht 
verwechselbarem Identitätsmerkmal,

übertrifft die Anforderungen der
DIN SPEC 20000-201: 
DO / E1 PYE-G 200 S4
DU / E1 PYE-G 200 S4

sowie der DIN SPEC 20000-202:
BA PYE-G 200 S4

Gesamtdicke: 4 mm 
Deckmasse: Elastomerbitumen 
Träger: Glasgewebe 200 g/m² 
Wärmestandfestigkeit: > 110° C 
Kaltbiegeverhalten: < - 30° C 
Höchstzugkraft (N/5 cm)
längs: > 1800 / quer: > 1800 
Dehnung bei Höchstzugkraft (%)
längs: > 4 / quer:  > 2 
Wasserdampfdurchlässigkeit: µ = 20000
(Technische Daten sind ca.-Werte)

wie folgt versehen:

Die Bahnen verdeckt nageln 
(Dachpappstifte verzinkt 28 / 25, 
Nagelabstand ca. 10 cm) und die Nähte
mit dem Propanhandbrenner schließen.
Bahnen bis Außenkante Bauwerk ziehen.
	
06.501	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Monobit PYE-G 200 S4 verdeckt nageln	
 	
Fläche (Holzuntergrund) mit einer
Schweißbahn

Monobit PYE-G 200 S4
mit Trennfolie,

gemäß den Anforderungen der	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
75
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	DIN SPEC 20000-201: 
DO / E1 PYE-G 200 S4
DU / E1 PYE-G 200 S4

sowie der DIN SPEC 20000-202:
BA PYE-G 200 S4

Gesamtdicke: 4 mm 
Deckmasse: Elastomerbitumen 
Träger: Glasgewebe 200 g/m² 
Wärmestandfestigkeit: >  100° C 
Kaltbiegeverhalten: < - 25° C 
Höchstzugkraft (N/5 cm)
längs: > 1000 / quer: > 1000
Dehnung bei Höchstzugkraft (%)
längs: > 2 / quer: > 2
Wasserdampfdurchlässigkeit: µ = 20000
(Technische Daten sind ca.-Werte)

wie folgt versehen:

Die Bahnen verdeckt nageln
(Dachpappstifte verzinkt 28 / 25,
Nagelabstand ca. 10 cm) und die Nähte
mit dem Propanhandbrenner schließen.
Bahnen bis Außenkante Bauwerk ziehen.

Hersteller der Schweißbahn: 
Kebulin-Gesellschaft / 45701 Herten
	
06.502	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Polymer-GW 4 punktweise aufschweißen	
 	
Fläche mit einer Schweißbahn

Orig. kebu Polymer-GW 4
mit Trennfolie und dauerhaftem nicht 
verwechselbarem Identitätsmerkmal,

übertrifft die Anforderungen der
DIN SPEC 20000-201: 
DO / E1 PYE-G 200 S4
DU / E1 PYE-G 200 S4

sowie der DIN SPEC 20000-202:
BA PYE-G 200 S4

Gesamtdicke: 4 mm 
Deckmasse: Elastomerbitumen 
Träger: Glasgewebe 200 g/m² 
Wärmestandfestigkeit: > 110° C 	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
76
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	Kaltbiegeverhalten: < - 30° C 
Höchstzugkraft (N/5 cm)
längs: > 1800 / quer: > 1800 
Dehnung bei Höchstzugkraft (%)
längs: > 4 / quer:  > 2 
Wasserdampfdurchlässigkeit: µ = 20000
(Technische Daten sind ca.-Werte)

wie folgt versehen:

Die Bahnen bei 10 cm Überlappung
punktweise haftend mit ca. 4 handteller-
großen Haftpunkten je m² und voller
Nahtverschweißung aufschweißen.
	
06.502.a	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Polymer-GW 5 punktweise aufschweißen	
 	
Fläche mit einer Schweißbahn

Orig. kebu Polymer-GW 5
mit Trennfolie und dauerhaftem nicht
verwechselbarem Identitätsmerkmal,

übertrifft die Anforderungen der
DIN SPEC 20000-201: 
DO / E1 PYE-G 200 S5
DU / E1 PYE-G 200 S5

sowie der DIN SPEC 20000-202:
BA PYE-G 200 S5

Gesamtdicke: 5 mm 
Deckmasse: Elastomerbitumen 
Träger: Glasgewebe 200 g/m² 
Wärmestandfestigkeit: > 110° C 
Kaltbiegeverhalten: < - 30° C 
Höchstzugkraft (N/5 cm)
längs: > 1800 / quer:  > 1800 
Dehnung bei Höchstzugkraft (%)
längs: > 4 / quer: > 2 
Wasserdampfdurchlässigkeit: µ = 20000
(Technische Daten sind ca.-Werte)

wie folgt versehen:

Die Bahnen bei 10 cm Überlappung
punktweise haftend mit ca. 4 handteller-
großen Haftpunkten je m² und voller
Nahtverschweißung aufschweißen.

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
77
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
06.503	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Monobit PYE-G 200 S4 punktweise aufschweißen	
 	
Fläche mit einer Schweißbahn

Monobit PYE-G 200 S4
mit Trennfolie,

gemäß den Anforderungen der
DIN SPEC 20000-201: 
DO / E1 PYE-G 200 S4
DU / E1 PYE-G 200 S4

sowie der DIN SPEC 20000-202:
BA PYE-G 200 S4

Gesamtdicke: 4 mm 
Deckmasse: Elastomerbitumen 
Träger: Glasgewebe 200 g/m² 
Wärmestandfestigkeit: >  100° C 
Kaltbiegeverhalten: < - 25° C 
Höchstzugkraft (N/5 cm)
längs: > 1000 / quer: > 1000
Dehnung bei Höchstzugkraft (%)
längs: > 2 / quer: > 2
Wasserdampfdurchlässigkeit: µ = 20000
(Technische Daten sind ca.-Werte)

wie folgt versehen:

Die Bahnen bei 10 cm Überlappung
punktweise haftend mit ca. 4 handteller-
großen Haftpunkten je m² und voller
Nahtverschweißung aufschweißen.

Hersteller der Schweißbahn: 
Kebulin-Gesellschaft / 45701 Herten

06.503.a	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Monobit PYE-G 200 S5 punktweise aufschweißen	
 	
Fläche mit einer Schweißbahn

Monobit PYE-G 200 S5
mit Trennfolie,

gemäß den Anforderungen der
DIN SPEC 20000-201: 
DO / E1 PYE-G 200 S5	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
78
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	DU / E1 PYE-G 200 S5

sowie der DIN SPEC 20000-202:
BA PYE-G 200 S5

Gesamtdicke: 5 mm 
Deckmasse: Elastomerbitumen 
Träger: Glasgewebe 200 g/m² 
Wärmestandfestigkeit: >  100° C 
Kaltbiegeverhalten: < - 25° C 
Höchstzugkraft (N/5 cm)
längs: > 1000 / quer: > 1000
Dehnung bei Höchstzugkraft (%)
längs: > 2 / quer: > 2
Wasserdampfdurchlässigkeit: µ = 20000
(Technische Daten sind ca.-Werte)

wie folgt versehen:

Die Bahnen bei 10 cm Überlappung
punktweise haftend mit ca. 4 handteller-
großen Haftpunkten je m² und voller
Nahtverschweißung aufschweißen.

Hersteller der Schweißbahn: 
Kebulin-Gesellschaft / 45701 Herten
 	
06.504	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Polymer-GW 4 vollflächig aufschweißen	
 	
Fläche mit einer Schweißbahn

Orig. kebu Polymer-GW 4
mit dauerhaftem nicht verwechselbarem 
Identitätsmerkmal,

übertrifft die Anforderungen der
DIN SPEC 20000-201: 
DO / E1 PYE-G 200 S4
DU / E1 PYE-G 200 S4

sowie der DIN SPEC 20000-202:
BA PYE-G 200 S4

Gesamtdicke: 4 mm 
Deckmasse: Elastomerbitumen 
Träger: Glasgewebe 200 g/m² 
Wärmestandfestigkeit: > 110° C 
Kaltbiegeverhalten: < - 30° C 
Höchstzugkraft (N/5 cm)
längs: > 1800 / quer: > 1800 	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
79
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	Dehnung bei Höchstzugkraft (%)
längs: > 4 / quer:  > 2 
Wasserdampfdurchlässigkeit: µ = 20000
(Technische Daten sind ca.-Werte)

wie folgt versehen:

Die Bahnen vollflächig haftend mit dem
Propanhandbrenner bei 10 cm Überlap-
pung und voller Nahtverschweißung
aufschweißen. 
Empfohlen wird dabei der Einsatz eines
Wickelkerns.
 	
06.504.a	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Polymer-GW 5 vollflächig aufschweißen	
 	
Fläche mit einer Schweißbahn

Orig. kebu Polymer-GW 5
mit dauerhaftem nicht verwechselbarem 
Identitätsmerkmal,

übertrifft die Anforderungen der
DIN SPEC 20000-201: 
DO / E1 PYE-G 200 S5
DU / E1 PYE-G 200 S5

sowie der DIN SPEC 20000-202:
BA PYE-G 200 S5

Gesamtdicke: 5 mm 
Deckmasse: Elastomerbitumen 
Träger: Glasgewebe 200 g/m² 
Wärmestandfestigkeit: > 110° C 
Kaltbiegeverhalten: < - 30° C 
Höchstzugkraft (N/5 cm)
längs: > 1800 / quer: > 1800 
Dehnung bei Höchstzugkraft (%)
längs: > 4 / quer:  > 2 
Wasserdampfdurchlässigkeit: µ = 20000
(Technische Daten sind ca.-Werte)

wie folgt versehen:

Die Bahnen vollflächig haftend mit dem
Propanhandbrenner bei 10 cm Überlap-
pung und voller Nahtverschweißung
aufschweißen. 
Empfohlen wird dabei der Einsatz eines
Wickelkerns.	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
80
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	

06.505	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Monobit PYE-G 200 S4 vollflächig aufschweißen	
 	Fläche mit einer Schweißbahn

Monobit PYE-G 200 S4

gemäß den Anforderungen der
DIN SPEC 20000-201: 
DO / E1 PYE-G 200 S4
DU / E1 PYE-G 200 S4

sowie der DIN SPEC 20000-202:
BA PYE-G 200 S4

Gesamtdicke: 4 mm 
Deckmasse: Elastomerbitumen 
Träger: Glasgewebe 200 g/m² 
Wärmestandfestigkeit: >  100° C 
Kaltbiegeverhalten: < - 25° C 
Höchstzugkraft (N/5 cm)
längs: > 1000 / quer: > 1000
Dehnung bei Höchstzugkraft (%)
längs: > 2 / quer: > 2
Wasserdampfdurchlässigkeit: µ = 20000
(Technische Daten sind ca.-Werte)

wie folgt versehen:

Die Bahnen vollflächig haftend mit dem
Propanhandbrenner bei 10 cm Überlap-
pung und voller Nahtverschweißung
aufschweißen.

Hersteller der Schweißbahn: 
Kebulin-Gesellschaft / 45701 Herten
 	
06.505.a	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Monobit PYE-G 200 S5 vollflächig aufschweißen	
 	
Fläche mit einer Schweißbahn

Monobit PYE-G 200 S5

gemäß den Anforderungen der
DIN SPEC 20000-201: 
DO / E1 PYE-G 200 S5
DU / E1 PYE-G 200 S5	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
81
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	
sowie der DIN SPEC 20000-202:
BA PYE-G 200 S5

Gesamtdicke: 5 mm 
Deckmasse: Elastomerbitumen 
Träger: Glasgewebe 200 g/m² 
Wärmestandfestigkeit: >  100° C 
Kaltbiegeverhalten: < - 25° C 
Höchstzugkraft (N/5 cm)
längs: > 1000 / quer: > 1000
Dehnung bei Höchstzugkraft (%)
längs: > 2 / quer: > 2
Wasserdampfdurchlässigkeit: µ = 20000
(Technische Daten sind ca.-Werte)

wie folgt versehen:

Die Bahnen vollflächig haftend mit dem
Propanhandbrenner bei 10 cm Überlap-
pung und voller Nahtverschweißung
aufschweißen.

Hersteller der Schweißbahn: 
Kebulin-Gesellschaft / 45701 Herten
	
06.506	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Polymer-GW 4 mechanisch fixieren	
 	
Fläche mit einer Schweißbahn

Orig. kebu Polymer-GW 4
mit Trennfolie und dauerhaftem nicht 
verwechselbarem Identitätsmerkmal,

übertrifft die Anforderungen der
DIN SPEC 20000-201: 
DO / E1 PYE-G 200 S4
DU / E1 PYE-G 200 S4

sowie der DIN SPEC 20000-202:
BA PYE-G 200 S4

Gesamtdicke: 4 mm 
Deckmasse: Elastomerbitumen 
Träger: Glasgewebe 200 g/m² 
Wärmestandfestigkeit: > 110° C 
Kaltbiegeverhalten: < - 30° C 
Höchstzugkraft (N/5 cm)
längs: > 1800 / quer: > 1800 
Dehnung bei Höchstzugkraft (%)	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
82
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	längs: > 4 / quer:  > 2 
Wasserdampfdurchlässigkeit: µ = 20000
(Technische Daten sind ca.-Werte)

wie folgt versehen:

Die Bahnen lose auflegen und im Naht-
bereich mechanisch fixieren.

Hersteller des
Befestigungssystems: 
Schrauben: 
Teller: 
Untergrund: 

Abstand der Befestiger entsprechend der 
DIN 1055.
Anschließend sind die Nähte 
mit dem Propanhandbrenner zu schließen. 
Die Bahnen sind bis zur Außenkante des
Bauwerkes zu ziehen.

Die erforderliche Mehrüberdeckung ist 
in die Position einzukalkulieren.
 	
06.506.a	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Polymer-GW 5 mechanisch fixieren	
 	
Fläche mit einer Schweißbahn

Orig. kebu Polymer-GW 5
mit Trennfolie und dauerhaftem nicht
verwechselbarem Identitätsmerkmal,

übertrifft die Anforderungen der
DIN SPEC 20000-201: 
DO / E1 PYE-G 200 S5
DU / E1 PYE-G 200 S5

sowie der DIN SPEC 20000-202:
BA PYE-G 200 S5

Gesamtdicke: 5 mm 
Deckmasse: Elastomerbitumen 
Träger: Glasgewebe 200 g/m² 
Wärmestandfestigkeit: > 110° C 
Kaltbiegeverhalten: < - 30° C 
Höchstzugkraft (N/5 cm)
längs: > 1800 / quer: > 1800 
Dehnung bei Höchstzugkraft (%)
längs: > 4 / quer:  > 2 	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
83
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	Wasserdampfdurchlässigkeit: µ = 20000
(Technische Daten sind ca.-Werte)

wie folgt versehen:

Die Bahnen lose auflegen und im Naht-
bereich mechanisch fixieren.

Hersteller des
Befestigungssystems: 
Schrauben: 
Teller: 
Untergrund: 

Abstand der Befestiger entsprechend der 
DIN 1055.
Anschließend sind die Nähte mit dem 
Propanhandbrenner zu schließen. 
Die Bahnen sind bis zur Außenkante des
Bauwerkes zu ziehen.

Die erforderliche Mehrüberdeckung ist 
in die Position einzukalkulieren.
	
06.507	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Monobit PYE-G 200 S4 mechanisch fixieren	
 	
Fläche mit einer Schweißbahn

Monobit PYE-G 200 S4
mit Trennfolie,

gemäß den Anforderungen der
DIN SPEC 20000-201: 
DO / E1 PYE-G 200 S4
DU / E1 PYE-G 200 S4

sowie der DIN SPEC 20000-202:
BA PYE-G 200 S4

Gesamtdicke: 4 mm 
Deckmasse: Elastomerbitumen 
Träger: Glasgewebe 200 g/m² 
Wärmestandfestigkeit: >  100° C 
Kaltbiegeverhalten: < - 25° C 
Höchstzugkraft (N/5 cm)
längs: > 1000 / quer: > 1000
Dehnung bei Höchstzugkraft (%)
längs: > 2 / quer: > 2
Wasserdampfdurchlässigkeit: µ = 20000
(Technische Daten sind ca.-Werte)	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
84
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	
wie folgt versehen: 

Die Bahnen lose auflegen und im Naht-
bereich mechanisch fixieren.

Hersteller des
Befestigungssystems: 
Schrauben: 
Teller: 
Untergrund: 

Abstand der Befestiger entsprechend der 
DIN 1055.
Anschließend sind die Nähte 
mit dem Propanhandbrenner zu schließen. 
Die Bahnen sind bis zur Außenkante des
Bauwerkes zu ziehen.

Die erforderliche Mehrüberdeckung ist 
in die Position einzukalkulieren.

Hersteller der Schweißbahn: 
Kebulin-Gesellschaft / 45701 Herten

06.507.a	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Monobit PYE-G 200 S5 mechanisch fixieren	
 	
Fläche mit einer Schweißbahn

Monobit PYE-G 200 S5
mit Trennfolie,

gemäß den Anforderungen der
DIN SPEC 20000-201: 
DO / E1 PYE-G 200 S5
DU / E1 PYE-G 200 S5

sowie der DIN SPEC 20000-202:
BA PYE-G 200 S5

Gesamtdicke: 5 mm 
Deckmasse: Elastomerbitumen 
Träger: Glasgewebe 200 g/m² 
Wärmestandfestigkeit: >  100° C 
Kaltbiegeverhalten: < - 25° C 
Höchstzugkraft (N/5 cm)
längs: > 1000 / quer: > 1000
Dehnung bei Höchstzugkraft (%)
längs: > 2 / quer: > 2	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
85
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	Wasserdampfdurchlässigkeit: µ = 20000
(Technische Daten sind ca.-Werte)

wie folgt versehen: 

Die Bahnen lose auflegen und im Naht-
bereich mechanisch fixieren.

Hersteller des
Befestigungssystems: 
Schrauben: 
Teller: 
Untergrund: 

Abstand der Befestiger entsprechend der 
DIN 1055.
Anschließend sind die Nähte 
mit dem Propanhandbrenner zu schließen. 
Die Bahnen sind bis zur Außenkante des
Bauwerkes zu ziehen.

Die erforderliche Mehrüberdeckung ist 
in die Position einzukalkulieren.

Hersteller der Schweißbahn: 
Kebulin-Gesellschaft / 45701 Herten
 	
06.508	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Polymer-GW 4 auf Bodenfläche lose verlegen	
 	
Bodenfläche als Schutz gegen Erdfeuchte
mit einer Schweißbahn

Orig. kebu Polymer-GW 4
mit dauerhaftem nicht verwechselbarem 
Identitätsmerkmal,

übertrifft die Anforderungen der
DIN SPEC 20000-201: 
DO / E1 PYE-G 200 S4
DU / E1 PYE-G 200 S4

sowie der DIN SPEC 20000-202:
BA PYE-G 200 S4

Gesamtdicke: 4 mm 
Deckmasse: Elastomerbitumen 
Träger: Glasgewebe 200 g/m² 
Wärmestandfestigkeit: > 110° C 
Kaltbiegeverhalten: < - 30° C 
Höchstzugkraft (N/5 cm)	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
86
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	längs: > 1800 / quer: > 1800 
Dehnung bei Höchstzugkraft (%)
längs: > 4 / quer:  > 2 
Wasserdampfdurchlässigkeit: µ = 20000
(Technische Daten sind ca.-Werte)

wie folgt versehen:

Die Bahn lose auflegen und die 
Überlappungen von 10 cm mit dem 
Propanhandbrenner dicht schließen. Die 
Bahn im Mauerwerksbereich an die 
Horizontalsperre fachgerecht 
anschließen.
 	
06.509	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Monobit PYE-G 200 S4 auf Bodenfläche
lose verlegen	
 	
Bodenfläche als Schutz gegen Erdfeuchte
mit einer Schweißbahn

Monobit PYE-G 200 S4
mit Trennfolie,

gemäß den Anforderungen der
DIN SPEC 20000-201: 
DO / E1 PYE-G 200 S4
DU / E1 PYE-G 200 S4

sowie der DIN SPEC 20000-202:
BA PYE-G 200 S4

Gesamtdicke: 4 mm 
Deckmasse: Elastomerbitumen 
Träger: Glasgewebe 200 g/m² 
Wärmestandfestigkeit: >  100° C 
Kaltbiegeverhalten: < - 25° C 
Höchstzugkraft (N/5 cm)
längs: > 1000 / quer: > 1000
Dehnung bei Höchstzugkraft (%)
längs: > 2 / quer: > 2
Wasserdampfdurchlässigkeit: µ = 20000
(Technische Daten sind ca.-Werte)

wie folgt versehen:

Die Bahn lose auflegen und die 
Überlappungen von 10 cm mit dem 
Propanhandbrenner dicht schließen. Die 
Bahn im Mauerwerksbereich an die 	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
87
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	Horizontalsperre fachgerecht 
anschließen.

Hersteller der Schweißbahn: 
Kebulin-Gesellschaft / 45701 Herten

06.510	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Polymer-GW 4 beidseitig vlieskaschiert
in Heißbitumen verlegen	
 	
Fläche mit einer Schweißbahn

Orig. kebu Polymer-GW 4
beidseitig vlieskaschiert und mit dauer-
haftem nicht verwechselbarem 
Identitätsmerkmal,

übertrifft die Anforderungen der
DIN SPEC 20000-201: 
DO / E1 PYE-G 200 S4
DU / E1 PYE-G 200 S4

sowie der DIN SPEC 20000-202:
BA PYE-G 200 S4

Gesamtdicke: 4 mm 
Deckmasse: Elastomerbitumen 
Träger: Glasgewebe 200 g/m² 
Wärmestandfestigkeit: > 110° C 
Kaltbiegeverhalten: < - 30° C 
Höchstzugkraft (N/5 cm)
längs: > 1800 / quer: > 1800 
Dehnung bei Höchstzugkraft (%)
längs: > 4 / quer:  > 2 
Wasserdampfdurchlässigkeit: µ = 20000 
Sonderausstattung: beidseitig vlieskaschiert
(Technische Daten sind ca.-Werte)

wie folgt versehen:

Die Bahnen sind im Gieß- und Einroll-
verfahren in Heißbitumen 100 / 25,
Bitumenverbrauch: ca. 2 - 3 kg / m²
bei 10 cm Überlappung vollflächig
aufzubringen.
Empfohlen wird dabei der Einsatz eines
Wickelkerns.
 	
06.510.a	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
88
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
 	Polymer-GW 4 wurzelwidrig, beidseitig
vlieskaschiert in Heißbitumen verlegen	
 	
Fläche mit einer Schweißbahn

Orig. kebu Polymer-GW 4
wurzelwidrig, beidseitig vlieskaschiert und mit 
dauerhaftem nicht verwechselbarem Identitätsmerkmal,

übertrifft die Anforderungen der
DIN SPEC 20000-201: 
DO / E1 PYE-G 200 S4
DU / E1 PYE-G 200 S4

sowie der DIN SPEC 20000-202:
BA PYE-G 200 S4

Gesamtdicke: 4 mm 
Deckmasse: Elastomerbitumen 
Träger: Glasgewebe 200 g/m² 
Wärmestandfestigkeit: > 110° C 
Kaltbiegeverhalten: < - 30° C 
Höchstzugkraft (N/5 cm)
längs: > 1800 / quer: > 1800 
Dehnung bei Höchstzugkraft (%)
längs: > 4 / quer:  > 2 
Wasserdampfdurchlässigkeit: µ = 20000 
Sonderausstattung:
- wurzelwidrig
- beidseitig vlieskaschiert
(Technische Daten sind ca.-Werte)

wie folgt versehen:

Die Bahnen sind im Gieß- und Einroll-
verfahren in Heißbitumen 100 / 25,
Bitumenverbrauch: ca. 2 - 3 kg / m²
bei 10 cm Überlappung vollflächig
aufzubringen.
Empfohlen wird dabei der Einsatz eines
Wickelkerns.
	
06.511	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Polymer-GW 5 beidseitig vlieskaschiert
in Heißbitumen verlegen	
 	
Fläche mit einer Schweißbahn

Orig. kebu Polymer-GW 5
beidseitig vlieskaschiert und mit dauer-	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
89
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	haftem nicht verwechselbarem 
Identitätsmerkmal,

übertrifft die Anforderungen der
DIN SPEC 20000-201: 
DO / E1 PYE-G 200 S5
DU / E1 PYE-G 200 S5

sowie der DIN SPEC 20000-202:
BA PYE-G 200 S5

Gesamtdicke: 5 mm
Deckmasse: Elastomerbitumen 
Träger: Glasgewebe 200 g/m² 
Wärmestandfestigkeit: > 110° C 
Kaltbiegeverhalten: < - 30° C 
Höchstzugkraft (N/5 cm)
längs: > 1800 / quer: > 1800 
Dehnung bei Höchstzugkraft (%)
längs: > 4 / quer:  > 2 
Wasserdampfdurchlässigkeit: µ = 20000 
Sonderausstattung: beidseitig vlieskaschiert
(Technische Daten sind ca.-Werte)

wie folgt versehen:

Die Bahnen sind im Gieß- und Einroll-
verfahren in Heißbitumen 100 / 25,
Bitumenverbrauch: ca. 2 - 3 kg / m²
bei 10 cm Überlappung vollflächig
aufzubringen.
Empfohlen wird dabei der Einsatz eines
Wickelkerns.

06.511.a	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Polymer-GW 5 wurzelwidrig, beidseitig
vlieskaschiert in Heißbitumen verlegen	
 	
Fläche mit einer Schweißbahn

Orig. kebu Polymer-GW 5
wurzelwidrig, beidseitig vlieskaschiert
und mit dauerhaftem nicht verwechsel-
barem Identitätsmerkmal,

übertrifft die Anforderungen der
DIN SPEC 20000-201: 
DO / E1 PYE-G 200 S5
DU / E1 PYE-G 200 S5

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
90
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	sowie der DIN SPEC 20000-202:
BA PYE-G 200 S5

Gesamtdicke: 5 mm
Deckmasse: Elastomerbitumen 
Träger: Glasgewebe 200 g/m² 
Wärmestandfestigkeit: > 110° C 
Kaltbiegeverhalten: < - 30° C 
Höchstzugkraft (N/5 cm)
längs: > 1800 / quer: > 1800 
Dehnung bei Höchstzugkraft (%)
längs: > 4 / quer:  > 2 
Wasserdampfdurchlässigkeit: µ = 20000 
Sonderausstattung:
- wurzelwidrig
- beidseitig vlieskaschiert
(Technische Daten sind ca.-Werte)

wie folgt versehen:

Die Bahnen sind im Gieß- und Einroll-
verfahren in Heißbitumen 100 / 25,
Bitumenverbrauch: ca. 2 - 3 kg / m²
bei 10 cm Überlappung vollflächig
aufzubringen.
Empfohlen wird dabei der Einsatz eines
Wickelkerns.
 	
06.512	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Polymer-GW 4 auf senkrechter Fläche
vollflächig aufschweißen	
 	
Senkrechte Fläche mit einer Schweißbahn

Orig. kebu Polymer-GW 4
mit dauerhaftem nicht verwechselbarem 
Identitätsmerkmal,

übertrifft die Anforderungen der
DIN SPEC 20000-201: 
DO / E1 PYE-G 200 S4
DU / E1 PYE-G 200 S4

sowie der DIN SPEC 20000-202:
BA PYE-G 200 S4

Gesamtdicke: 4 mm 
Deckmasse: Elastomerbitumen 
Träger: Glasgewebe 200 g/m² 
Wärmestandfestigkeit: > 110° C 
Kaltbiegeverhalten: < - 30° C 	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
91
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	Höchstzugkraft (N/5 cm)
längs: > 1800 / quer: > 1800 
Dehnung bei Höchstzugkraft (%)
längs: > 4 / quer:  > 2 
Wasserdampfdurchlässigkeit: µ = 20000
Sonderausstattung: wurzelwidrig
(Technische Daten sind ca.-Werte)

wie folgt versehen:

Die Bahnen bei 10 cm Überlappung mit
dem Propanhandbrenner aufbringen.
Die Verlegung erfolgt von unten nach
oben mithilfe eines Wickelkernes.

06.513	0,000	m	0,00	 	0,00 Euro	
 	Mauersperrbahn G 200 DD lose verlegen	
 	
Mauerbereiche auf der Sohle mit
Zuschnittstreifen einer Schweißbahn

G 200 DD

unterlegen. Die Stöße sind 10 cm zu über-
decken und bei Bedarf zu verkleben.
Der Überstand an beiden Mauerseiten
soll 15 cm nicht unterschreiten.

Abwicklung (cm):

Hersteller der Schweißbahn: 
Kebulin-Gesellschaft / 45701 Herten
	
06.521	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Poly-Skin S punktweise aufschweißen	
 	
Fläche mit einer Schweißbahn

Orig. kebu Poly-Skin S 
mit Trennfolie und dauerhaftem nicht 
verwechselbarem Identitätsmerkmal,

übertrifft die Anforderungen der
DIN SPEC 20000-201:
DO / E1 PYE-KTP S5

Gesamtdicke: 5 mm 
Deckmasse: Elastomerbitumen 	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
92
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	Träger: Polyesterkombiträger 200 g/m² 
Wärmestandfestigkeit: > 110° C 
Kaltbiegeverhalten: < - 30° C 
Höchstzugkraft (N/5 cm)
längs: > 1100 / quer:> 1100
Dehnung bei Höchstzugkraft (%)
längs: > 20 / quer: > 20  
Wasserdampfdurchlässigkeit: µ = 20000
Bestreuung: Schiefersplitt 
Kopfrand: 10 cm bestreufrei
(Technische Daten sind ca.-Werte)

wie folgt versehen:

Die Bahnen bei 10 cm Überlappung und
voller Nahtverschweißung punktweise
haftend mit ca. 4 handtellergroßen Haft-
punkten je m² aufbringen.
 	
06.522	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Poly-Skin S vollflächig aufschweißen	
 	
Fläche mit einer Schweißbahn

Orig. kebu Poly-Skin S 
mit dauerhaftem nicht verwechselbarem 
Identitätsmerkmal,

übertrifft die Anforderungen der
DIN SPEC 20000-201:
DO / E1 PYE-KTP S5

Gesamtdicke: 5 mm 
Deckmasse: Elastomerbitumen 
Träger: Polyesterkombiträger 200 g/m² 
Wärmestandfestigkeit: > 110° C 
Kaltbiegeverhalten: < - 30° C 
Höchstzugkraft (N/5 cm)
längs: > 1100 / quer:> 1100
Dehnung bei Höchstzugkraft (%)
längs: > 20 / quer: > 20  
Wasserdampfdurchlässigkeit: µ = 20000
Bestreuung: Schiefersplitt 
Kopfrand: 10 cm bestreufrei
(Technische Daten sind ca.-Werte)

wie folgt versehen:

Die Bahnen bei 10 cm Überlappung voll-
flächig mit dem Propanhandbrenner auf-	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
93
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	bringen. 
Empfohlen wird dabei der Einsatz eines
Wickelkernes.
 	
06.527	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Kebulan S punktweise aufschweißen	
 	
Fläche mit einer Schweißbahn

Orig. kebu Kebulan S
mit Trennfolie und dauerhaftem nicht 
verwechselbarem Identitätsmerkmal,

übertrifft die Anforderungen der
DIN SPEC 20000-201:
DO/ E1 PYE-PV 200 S5

Gesamtdicke: 5,2 mm 
Deckmasse: Elastomerbitumen 
Träger: Polyestervlies nach DIN 18 192 
Wärmestandfestigkeit: > 110° C 
Kaltbiegeverhalten: < - 30° C 
Höchstzugkraft (N/5 cm)
längs: > 1100 / quer: > 1100
Dehnung bei Höchstzugkraft (%)
längs: > 40 % / quer: > 40
Wasserdampfdurchlässigkeit: µ = 20000
Bestreuung: Schiefersplitt 
Kopfrand: 10 cm bestreufrei
(Technische Daten sind ca.-Werte)

wie folgt versehen:

Die Bahnen bei 10 cm Überlappung und
voller Nahtverschweißung punktweise
haftend mit ca. 4 handtellergroßen Haft-
punkten je m² aufbringen.

06.528	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Kebulan S vollflächig aufschweißen	
 	
Fläche mit einer Schweißbahn

Orig. kebu Kebulan S
mit dauerhaftem nicht verwechselbarem 
Identitätsmerkmal,

übertrifft die Anforderungen der	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
94
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	DIN SPEC 20000-201:
DO/ E1 PYE-PV 200 S5

Gesamtdicke: 5,2 mm 
Deckmasse: Elastomerbitumen 
Träger: Polyestervlies nach DIN 18 192 
Wärmestandfestigkeit: > 110° C 
Kaltbiegeverhalten: < - 30° C 
Höchstzugkraft (N/5 cm)
längs: > 1100 / quer: > 1100
Dehnung bei Höchstzugkraft (%)
längs: > 40 / quer: > 40
Wasserdampfdurchlässigkeit: µ = 20000
Bestreuung: Schiefersplitt 
Kopfrand: 10 cm bestreufrei
(Technische Daten sind ca.-Werte)

wie folgt versehen:

Die Bahnen bei 10 cm Überlappung voll-
flächig mit dem Propanhandbrenner auf-
bringen. 
Empfohlen wird dabei der Einsatz eines
Wickelkernes.
 	
06.529	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Kebulan S Top punktweise aufschweißen	
 	
Fläche mit einer Schweißbahn

Orig. kebu Kebulan S Top
mit Trennfolie und dauerhaftem nicht 
verwechselbarem Identitätsmerkmal,

übertrifft die Anforderungen der
DIN SPEC 20000-201:
DO/ E1 PYE-PV 200 S5

Gesamtdicke: 5,2 mm 
Deckmasse: Elastomerbitumen 
Träger: Polyestervlies nach DIN 18 192 
Wärmestandfestigkeit: > 120° C 
Kaltbiegeverhalten: < - 30° C 
Höchstzugkraft (N/5 cm)
längs: > 1100 / quer: > 1100
Dehnung bei Höchstzugkraft (%)
längs: > 40 % / quer: > 40
Wasserdampfdurchlässigkeit: µ = 20000
Bestreuung: Schiefersplitt 
Kopfrand: 10 cm bestreufrei
(Technische Daten sind ca.-Werte)	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
95
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	
wie folgt versehen:

Die Bahnen bei 10 cm Überlappung und
voller Nahtverschweißung punktweise
haftend mit ca. 4 handtellergroßen Haft-
punkten je m² aufbringen.
 	
06.530	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Kebulan S Top vollflächig aufschweißen	
 	
Fläche mit einer Schweißbahn

Orig. kebu Kebulan S Top
mit dauerhaftem nicht verwechselbarem 
Identitätsmerkmal,

übertrifft die Anforderungen der
DIN SPEC 20000-201:
DO/ E1 PYE-PV 200 S5

Gesamtdicke: 5,2 mm 
Deckmasse: Elastomerbitumen 
Träger: Polyestervlies nach DIN 18 192 
Wärmestandfestigkeit: > 120° C 
Kaltbiegeverhalten: < - 30° C 
Höchstzugkraft (N/5 cm)
längs: > 1100 / quer: > 1100
Dehnung bei Höchstzugkraft (%)
längs: > 40 / quer: > 40
Wasserdampfdurchlässigkeit: µ = 20000
Bestreuung: Schiefersplitt 
Kopfrand: 10 cm bestreufrei
(Technische Daten sind ca.-Werte)

wie folgt versehen:

Die Bahnen bei 10 cm Überlappung voll-
flächig mit dem Propanhandbrenner auf-
bringen. 
Empfohlen wird dabei der Einsatz eines
Wickelkernes.
 	
06.531	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Poly-Tec S punktweise aufschweißen	
 	
Fläche mit einer Schweißbahn
mit 2 Trägern

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
96
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	Orig. kebu Poly-Tec S
mit Trennfolie und dauerhaftem nicht
verwechselbarem Identitätsmerkmal,

übertrifft die Anforderungen der
DIN SPEC 20000-201:
DO/ E1 PYE-G 200 S5

Gesamtdicke: > 5,2 mm 
Deckmasse: Elastomerbitumen 
Träger: Glasgewebe 200 g/m² 
nach DIN 18 191 und 
Polyesterkombiträger 110 g/m² 
Wärmestandfestigkeit: > 110° C 
Kaltbiegeverhalten: < - 35° C 
Höchstzugkraft Glasgewebe (N/5 cm)
längs:> 2500 / quer: > 2500 
Höchstzugkraft Polyesterkombiträger (N/5 cm)
längs: > 1300 / quer: > 1300  
Dehnung bei Höchstzugkraft Glasgewebe (%)
längs: > 4  / quer: > 2 
Dehnung bei Höchstzugkraft Polyesterkombiträger (%)
längs: > 20 / quer: > 20
Wasserdampfdurchlässigkeit: µ = 20000
Bestreuung: Schiefersplitt
Kopfrand: 10 cm bestreufrei
(Technische Daten sind ca.-Werte)

wie folgt versehen:

Die Bahnen bei 10 cm Überlappung und
voller Nahtverschweißung punktweise
haftend mit ca. 4 handtellergroßen Haft-
punkten je m² aufbringen.
 	
06.532	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Poly-Tec S vollflächig aufschweißen	
 	
Fläche mit einer Schweißbahn
mit 2 Trägern

Orig. kebu Poly-Tec S
mit dauerhaftem nicht verwechselbarem
Identitätsmerkmal,

übertrifft die Anforderungen der
DIN SPEC 20000-201:
DO/ E1 PYE-G 200 S5

Gesamtdicke: > 5,2 mm 	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
97
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	Deckmasse: Elastomerbitumen 
Träger: Glasgewebe 200 g/m² 
nach DIN 18 191 und 
Polyesterkombiträger 110 g/m² 
Wärmestandfestigkeit: > 110° C 
Kaltbiegeverhalten: < - 35° C 
Höchstzugkraft Glasgewebe (N/5 cm)
längs:> 2500 / quer: > 2500 
Höchstzugkraft Polyesterkombiträger (N/5 cm)
längs: > 1300 / quer: > 1300  
Dehnung bei Höchstzugkraft Glasgewebe (%)
längs: > 4  / quer: > 2 
Dehnung bei Höchstzugkraft Polyesterkombiträger (%)
längs: > 20 / quer: > 20
Wasserdampfdurchlässigkeit: µ = 20000
Bestreuung: Schiefersplitt
Kopfrand: 10 cm bestreufrei
(Technische Daten sind ca.-Werte)

wie folgt versehen:

Die Bahnen bei 10 cm Überlappung voll-
flächig und hohlraumfrei mit dem Propanhand-
brenner aufbringen. 
Empfohlen wird dabei der Einsatz eines
Wickelkernes.
	
06.535	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Wurzelschutzbahn PV S vollflächig auf-
schweißen  /  FLL geprüft	
 	
Fläche mit einer Schweißbahn

Orig. kebu Wurzelschutzbahn PV S
mit dauerhaftem nicht verwechselbarem 
Identitätsmerkmal,
FLL geprüft,

übertrifft die Anforderungen der
DIN SPEC 20000-201:
DO / E1 PYE-KTP S5

Gesamtdicke: > 5,2 mm 
Deckmasse: Elastomerbitumen, 
wurzelfest ausgerüstet 
Träger: Polyesterkombiträger 
Wärmestandfestigkeit: > 110° C 
Kaltbiegeverhalten: < - 30° C 
Höchstzugkraft (N/5 cm)
längs: > 1100 / quer: > 1100	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
98
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	Dehnung bei Höchstzugkraft (%)
längs: > 20 / quer: > 20
Wasserdampfdurchlässigkeit: µ = 20000
Bestreuung: Schiefersplitt 
Kopfrand: 10 cm bestreufrei
(Technische Daten sind ca.-Werte)

wie folgt versehen:

Die Bahnen bei 10 cm Überlappung voll-
flächig mit dem Propanhandbrenner auf-
bringen. 
Empfohlen wird dabei der Einsatz eines
Wickelkernes.

06.538	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Poly-Max S vollflächig aufschweißen	
 	
Fläche mit einer Schweißbahn

Orig. kebu Poly-Max S
mit dauerhaftem nicht verwechselbarem 
Identitätsmerkmal,

übertrifft die Anforderungen der
DIN SPEC 20000-201:
DO / E1 PYP-KTP S5

Gesamtdicke: > 5,2 mm 
Deckmasse: Plastomerbitumen
Träger: Polyesterkombiträger 
Wärmestandfestigkeit: > 150° C 
Kaltbiegeverhalten: < - 20° C 
Höchstzugkraft (N/5 cm)
längs: > 1.390 / quer: > 1.350
Dehnung bei Höchstzugkraft (%)
längs: > 21 / quer: > 26
Bestreuung: Schiefersplitt
Kopfrand: 10 cm bestreufrei
Wasserdampfdurchlässigkeit: µ = 20000
(Technische Daten sind ca.-Werte)

wie folgt versehen:

Die Bahnen bei 10 cm Überlappung voll-
flächig mit dem Propanhandbrenner auf-
bringen. 
Empfohlen wird dabei der Einsatz eines
Wickelkernes.	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
99
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	Bei T-Stößen ist ein Eckenschnitt auszuführen.
	
06.538.a	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Poly-Max S punktweise aufschweißen	
 	
Fläche mit einer Schweißbahn

Orig. kebu Poly-Max S
mit dauerhaftem nicht verwechselbarem 
Identitätsmerkmal,
Sonderausstattung: unterseitig mit Trennfolie, 

übertrifft die Anforderungen der
DIN SPEC 20000-201:
DO / E1 PYP-KTP S5

Gesamtdicke: > 5,2 mm 
Deckmasse: Plastomerbitumen
Träger: Polyesterkombiträger
Wärmestandfestigkeit: > 150° C 
Kaltbiegeverhalten: < - 20° C 
Höchstzugkraft (N/5 cm)
längs: > 1.390 / quer: > 1.350
Dehnung bei Höchstzugkraft (%)
längs: > 21 / quer: > 26
Bestreuung: Schiefersplitt
Kopfrand: 10 cm bestreufrei
Sonderausstattung: unterseitig mit Trennfolie
Wasserdampfdurchlässigkeit: µ = 20000
(Technische Daten sind ca.-Werte)

wie folgt versehen:

Die Bahnen bei 10 cm Überlappung und
voller Nahtverschweißung punktweise
haftend mit ca. 4 handtellergroßen Haft-
punkten je m² aufbringen.
Bei T-Stößen ist ein Eckenschnitt auszuführen.
 	
06.543	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Monobit PYE-PV 200 S5 beschiefert vollflächig
aufschweißen	
 	
Fläche mit einer Schweißbahn

Monobit PYE-PV 200 S5 beschiefert

gemäß den Anforderungen der
DIN SPEC 20000-201: 	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
100
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	DO / E1 PYE-PV 200 S5

Gesamtdicke: > 5 mm 
Träger: Polyestervlies 200 g/m²
Wärmestandfestigkeit: > 100° C 
Kaltbiegeverhalten: < - 25° C
Höchstzugkraft (N/5 cm)
längs: > 800 / quer: > 800
Dehnung bei Höchstzugkraft (%)
längs: > 35 / quer: > 35 
Bestreuung: Schiefersplitt 
Kopfrand: 10 cm bestreufrei
Wasserdampfdurchlässigkeit: µ = 20000
(Technische Daten sind ca.-Werte)

wie folgt versehen:

Die Bahnen bei 10 cm Überlappung voll-
flächig mit dem Propanhandbrenner auf-
bringen. 
Empfohlen wird dabei der Einsatz eines
Wickelkernes.

Hersteller der Schweißbahn: 
Kebulin-Gesellschaft / 45701 Herten
 	
06.544	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Monobit PYE-G 200 S5 beschiefert vollflächig
aufschweißen	
 	
Fläche mit einer Schweißbahn

Monobit PYE-G 200 S5 beschiefert

gemäß den Anforderungen der
DIN SPEC 20000-201: 
DO / E1 PYE-G 200 S5

Gesamtdicke: 5 mm 
Deckmasse: Elastomerbitumen 
Träger: Glasgewebe 200 g/m² 
Wärmestandfestigkeit: >  100° C 
Kaltbiegeverhalten: < - 25° C 
Höchstzugkraft (N/5 cm)
längs: > 1000 / quer: > 1000
Dehnung bei Höchstzugkraft (%)
längs: > 2 / quer: > 2 
Bestreuung: Schiefersplitt 
Kopfrand: 10 cm bestreufrei
Wasserdampfdurchlässigkeit: µ = 20000	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
101
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	(Technische Daten sind ca.-Werte)

wie folgt versehen:

Die Bahnen bei 10 cm Überlappung voll-
flächig mit dem Propanhandbrenner auf-
bringen. 
Empfohlen wird dabei der Einsatz eines
Wickelkernes.

Hersteller der Schweißbahn: 
Kebulin-Gesellschaft / 45701 Herten

06.545	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Kebuself-N als Kaschierlage kalt-
selbstklebend aufbringen	
 	
Fläche der Wärmedämmung mit einer
kaltselbstklebenden Dichtungsbahn als
Kaschierlage

Orig. kebu Kebuself-N 
mit dauerhaftem nicht verwechselbarem 
Identitätsmerkmal,

in Anlehnung an die DIN SPEC 20000-201: 
DU / E3 PYE-KTG KSP - 1,5

Gesamtdicke: >1,5 mm 
Träger: Glaskombiträger 
Wärmestandfestigkeit: > 100° C 
Kaltbiegeverhalten: < - 30° C 
Höchstzugkraft (N/5 cm)
längs: > 1000 / quer: > 1000 
Dehnung bei Höchstzugkraft (%)
längs: > 2  / quer: > 2 
Wasserdampfdurchlässigkeit: µ = 20000
(Technische Daten sind ca.-Werte)

wie folgt versehen:

Die Bahnen durch Abziehen der unter-
seitigen Trennfolie auf der Wärmedäm-
mung aufkleben. Die Überlappungen 
sind nicht zu verkleben.

06.546	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Kebuself-SK 3 als Kaschier- und / oder	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
102
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	erste Abdichtungslage kaltselbstklebend	
 	
Fläche mit einer kaltselbstklebenden
Dichtungsbahn

Orig. kebu Kebuself-SK 3
mit dauerhaftem nicht verwechselbarem 
Identitätsmerkmal,

übertrifft die Anforderungen der
DIN SPEC 20000-201: 
DU / E1 PYE-G 200 KSP - 2,8

sowie die DIN SPEC 20000-202:
BA PYE-G 200 KSP - 2,8

Gesamtdicke: 2,8 mm 
Träger: Glasgewebe 200 g/m² 
Wärmestandfestigkeit: > 100° C 
Kaltbiegeverhalten: < - 25° C 
Höchstzugkraft (N/ 5 cm)
längs: > 1500 / quer: > 1500
Dehnung bei Höchstzugkraft (%)
längs: > 2 / quer: > 2 
Wasserdampfdurchlässigkeit: µ = 20000
(Technische Daten sind ca.-Werte)

wie folgt versehen:

Die Bahnen als Kaschier- und / oder 
erste Abdichtungslage im mehrlagigen
Dachsystemaufbau, durch Abziehen der
unterseitigen Trennfolie vollflächig mit 8 cm
Seiten- und Kopfnahtüberdeckung auf-
bringen. Im Kopfnahtbereich ist ein
45°-Schnitt an der unterliegenden Bahn
anzuordnen.
	
06.547	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Kebuflex BR 2 vollflächig aufschweißen	
 	
Fläche mit einer Schweißbahn mit 
hochliegender Trägereinlage

Orig. kebu Kebuflex BR 2
mit dauerhaftem nicht verwechselbarem
Identitätsmerkmal, 

Gesamtdicke: 4,7 mm 
Träger: Polyestervlies gemäß TL-BEL-B Teil 1 	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
103
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	(Technische Daten sind ca.-Werte)

wie folgt versehen:

Die Bahnen mit einem Mehrfachbrenner 
vollflächig haftend bei mindestens 8 cm 
Längs- und 10 cm Kopfnahtüberdeckung
aufgebracht wird. 
Die Bahn ist geprüft nach ZTV-BEL-B 
Teil 1 und in der Liste der geprüften 
Stoffe (BAST-Liste) aufgeführt.
	
06.549	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Kebuself-SK 3 auf Holzschalung	
 	
Fläche mit einer kaltselbstklebenden
Dichtungsbahn

Orig. kebu Kebuself-SK 3
mit dauerhaftem nicht verwechselbarem 
Identitätsmerkmal,

in Anlehnung an die 
DIN SPEC 20000-201: 
DU / E1 PYE-G 200 KSP - 3

sowie die DIN SPEC 20000-202:
BA PYE-G 200 KSP - 3

Gesamtdicke: 2,8 mm 
Träger: Glasgewebe 200 g/m² 
Wärmestandfestigkeit: > 100° C 
Kaltbiegeverhalten: < - 25° C 
Höchstzugkraft (N/ 5 cm)
längs: > 1500 / quer: > 1500
Dehnung bei Höchstzugkraft (%)
längs: > 2 / quer: > 2 
Wasserdampfdurchlässigkeit: µ = 20000
(Technische Daten sind ca.-Werte)

wie folgt versehen:

Die Bahnen lose auflegen und im Naht-
bereich mechanisch fixieren.

Hersteller des
Befestigungssystems: 
Schrauben: 
Teller: 
Untergrund: 	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
104
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	
Abstand der Befestiger entsprechend der 
DIN 1055.
Die Bahnen sind bis zur Außenkante des
Bauwerkes zu ziehen.
Die erforderliche Mehrüberdeckung ist 
in die Position einzukalkulieren.
Im Kopfnahtbereich ist ein
45°-Schnitt an der unterliegenden Bahn
anzuordnen.
 	
06.550	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	easyklett einlagig verlegen	
 	
Fläche mit einer Schweißbahn für die
einlagige Verlegung im Klettsystem

Orig. kebu easyklett
mit dauerhaftem nicht verwechselbarem 
Identitätsmerkmal, 

übertrifft die Anforderungen der
DIN SPEC 20000-201:
DE / E1 PYE-KTP S4,2

Gesamtdicke: > 5,0 mm 
Deckmasse: Elastomerbitumen 
Wärmestandfestigkeit: > 110° C 
Kaltbiegeverhalten: < - 30° C 
Höchstzugkraft (N/5 cm)
längs: > 1000 / quer: > 1000
Dehnung bei Höchstzugkraft (%)
längs: > 20 / quer: > 20
Scherwiderstand der Fügenaht: > 800 N/50 mm
Unterseite: Spezialvlies
Bestreuung: Schiefersplitt 
Längsnaht: bestreufrei
Kopfrand: bestreufrei
Bahnenlänge: 7,5 m
Bahnenbreite: 1,00 m
(Technische Daten sind ca.-Werte) 

wie folgt versehen: 

Das Pilzkopfband (Klettband)
Rollenlänge: 50 m
Klettbandbreite: 125 mm
wird mittig gemäß den Vorgaben des Befestigungsplans
mit den entsprechenden Befestigern mechanisch
im Untergrund fixiert.	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
105
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	Die Anzahl der Befestiger ist gemäß DIN 
1055 zu wählen.

Hersteller der Befestiger:
EJOT Baubestigungen GmbH / 57334 Bad Laasphe
Befestigungssystem: Kunststoffhaltetellerkombination 
Typ: HTK 2G mit DABO TKR 4,8 x Länge
Befestigungsplan vorliegen: ja / nein
Plannummer: xyz

Anschließend werden die Klettbänder mit Blechstreifen
abgedeckt und die Bahn ausgerollt und ausgerichtet.
Nach dem Entfernen der Unterlegstreifen wird die Bahn
beispielsweise mit einer Andrückrolle fixiert.
Ein Eckenschnitt bei T-Stößen ist vorgeschrieben.
Die Seitennähte werden mittels eines Schweissautomaten
verschweißt, die Kopfnähte mit einem Handschweissgerät
und Andrückrolle geschlossen.
	
06.551.a	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Decofell plus mechanisch fixieren	
 	
Fläche mit einer Schweißbahn für die
einlagige Verlegung

Orig. kebu Decofell plus
mit dauerhaftem nicht verwechselbarem 
Identitätsmerkmal, 

übertrifft die Anforderungen der
DIN SPEC 20000-201:
DE / E1 PYE-KTP S5

Gesamtdicke: > 5,2 mm 
Deckmasse: Elastomerbitumen 
Wärmestandfestigkeit: > 110° C 
Kaltbiegeverhalten: < - 30° C 
Höchstzugkraft (N/5 cm)
längs: > 1000 / quer: > 1000
Dehnung bei Höchstzugkraft (%)
längs: > 20 / quer: > 20
Bestreuung: Schiefersplitt 
Kopfrand und Längsnaht: bestreufrei
(Technische Daten sind ca.-Werte) 

wie folgt versehen: 

Die Bahnen lose verlegen und mechanisch
im Untergrund fixieren. Die Befestiger
sind im 12 cm breiten Längsrand mittig	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
106
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	anzuordnen. 
Die Anzahl der Befestiger ist gemäß DIN 
1055 zu wählen.

Hersteller des Befestigungs-
systems:
Teller:
Schrauben:
 	
06.552	0,000	m	0,00	 	0,00 Euro	
 	Keilförmiges Polymerbitumen-Formteil
Orig. kebu Fugenband Corabit KF einbauen	
 	
Übergang von senkrechten zu waagerechten
Flächen mit einem keilförmigen
Polymerbitumen-Formteil

Orig. kebu Fugenband Corabit KF
Abmessumng (mm): 40 x 20 x 15

ausbilden. Das Band wird lose aufgelegt
oder durch Anschmelzen und Andrücken
mit einer Rundkelle im Übergangsbereich
verlegt.
Der Untergrund ist mit dem lösemittelhaltigen
Voranstrich Orig. kebu Kebusol FD 1
vorzustreichen.
	
06.599	0,000		0,00	 	0,00 Euro	
 	Zusatzausstattung wurzelwidrig	
 	
Die oben genannte Bahn 

Typ: 

muß gemäß Einsatz wurzelwidrig ausge-
stattet sein.

Gruppensumme 06		0,00 Euro	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
107
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
07	Detailausbildung	
07.600	0,000	Stck	0,00	 	0,00 Euro	
 	wärmegedämmter Dachgully (1-tlg. Abg.)
liefern und einbauen	
 	
Wärmegedämmter Dachgully

Fabrikat: 
Durchmesser: 100 mm, 
1-tlg. Abgang 
waagerecht / senkrecht, 
komplett mit allem Zubehör (Kiesfang/
Sieb), 

liefern und nach Werksvorschrift einbauen. 
Der Gully muß vertieft eingebaut und der 
Kragen zwischen den einzelnen Lagen der 
Dichtung eingebracht werden.

07.601	0,000	Stck	0,00	 	0,00 Euro	
 	wärmegedämmter Dachgully (2-tlg. Abg.)
liefern und einbauen	
 	
Wärmegedämmter Dachgully,

Fabrikat: 
Durchmesser: 100 mm, 
2-tlg. Abgang 
waagerecht / senkrecht, 
komplett mit allem Zubehör (Kiesfang/
Sieb), 

liefern und nach Werksvorschrift einbauen. 
Der Gully muß vertieft eingebaut und der 
Kragen zwischen den einzelnen Lagen der 
Dichtung eingebracht werden.
	
07.602	0,000	Stck	0,00	 	0,00 Euro	
 	Sanierungsgully liefern und einbauen	
 	
Sanierungsgully,

Fabrikat: 

komplett mit allem Zubehör (Kiesfang/
Sieb) liefern und nach Werksvorschrift 
einbauen. Der Gully muss vertieft einge-	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
108
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	baut und der Kragen fachgerecht mit der 
Dachhaut eingebunden werden. 
	
07.603	0,000	Stck	0,00	 	0,00 Euro	
 	Dacheinlauf örtlich anfertigen 
und einbauen	
 	
Dacheinlauf örtlich anfertigen,

Material: 
Nennweite (mm): 

den Klebeflansch mit dem kaltflüssigen 
Bitumen-Haftgrund

Orig. kebu Kebusol FD 1
(auf Bitumen-Basis mit haftverbessern-
den Zusätzen / Verbrauch ca. 200 g/m²)

versehen und ein Einlauf sach- und fachgerecht
mit der Dachhaut einbinden.
	
07.604	0,000	Stck	0,00	 	0,00 Euro	
 	Flachdachentlüfter aus Kunststoff
liefern und einbauen	
 	
Flachdachentlüfter,

Material: Kunststoff
Nennweite (mm): 100  

liefern und einbauen. 
Den Klebeflansch mit dem kaltflüssigen 
Bitumen-Haftgrund

Orig. kebu Kebusol FD 1
(auf Bitumen-Basis mit haftverbessern-
den Zusätzen / Verbrauch ca. 200 g/m²)

versehen und durch Unterlegen von 
ca. 5 cm dicken, 
zur Dachfläche hin abgeschrägten Dämm-
stoffplatten,

Größe: 50 x 50 cm,

aus der Wasserebene herausheben und 
mit beiden Lagen der Dachhaut eindichten.

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
109
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	 	
07.605	0,000	Stck	0,00	 	0,00 Euro	
 	Flachdachentlüfter aus Alumiminium
liefern und einbauen	
 	
Flachdachentlüfter,

Material: Aluminium
Nennweite (mm): 100  

liefern und einbauen. 
Den Klebeflansch mit dem kaltflüssigen 
Bitumen-Haftgrund

Orig. kebu Kebusol FD 1
(auf Bitumen-Basis mit haftverbessern-
den Zusätzen / Verbrauch ca. 200 g/m²)

versehen und durch Unterlegen von 
ca. 5 cm dicken, 
zur Dachfläche hin abgeschrägten Dämm-
stoffplatten,

Größe: 50 x 50 cm,

aus der Wasserebene herausheben und 
mit beiden Lagen der Dachhaut eindichten.

07.606	0,000	Stck	0,00	 	0,00 Euro	
 	Kunststoff-Sanitär-Entlüfter (1-tlg.)
liefern und einbauen / Oberlagsbahn	
 	Sanitär-Entlüftungen, 

Material: Kunststoff
Durchmesser (mm): 100
Art: 1-tlg.

liefern, fachgerecht und kondenswasser-
sicher einbauen. Das Oberteil durch 
Unterlegen von ca. 5 cm dicken, 
zur Dachfläche hin abgeschrägten Dämm-
stoffplatten,

Größe: 50 x 50 cm,

aus der Wasserebene herausheben.
Den Klebeflansch mit dem kaltflüssigen 
Bitumen-Haftgrund	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
110
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	
Orig. kebu Kebusol FD 1
(auf Bitumen-Basis mit haftverbessern-
den Zusätzen / Verbrauch ca. 200 g/m²)

versehen und zwischen den Lagen der 
Dachhaut einbinden. Zusätzlich einen
Zuschnittstreifen der Oberlagsbahn

Orig. kebu 
Breite: 50 cm 

vollflächig aufschweißen. 
Der Sanitärstrang ist wasserrücklauf-
sicher anzuschließen.
	
07.607	0,000	Stck	0,00	 	0,00 Euro	
 	Aluminium-Sanitär-Entlüfter (1-tlg.)
liefern und einbauen / Oberlagsbahn	
 	
Sanitär-Entlüftungen, 

Material: Aluminium
Durchmesser (mm): 100
Art: 1-tlg.

liefern, fachgerecht und kondenswasser-
sicher einbauen. Das Oberteil durch 
Unterlegen von ca. 5 cm dicken, 
zur Dachfläche hin abgeschrägten Dämm-
stoffplatten,

Größe: 50 x 50 cm,

aus der Wasserebene herausheben.
Den Klebeflansch mit dem kaltflüssigen 
Bitumen-Haftgrund

Orig. kebu Kebusol FD 1
(auf Bitumen-Basis mit haftverbessern-
den Zusätzen / Verbrauch ca. 200 g/m²)

versehen und zwischen den Lagen der 
Dachhaut einbinden. Zusätzlich einen
Zuschnittstreifen der Oberlagsbahn

Orig. kebu 
Breite: 50 cm 

vollflächig aufschweißen. 
Der Sanitärstrang ist wasserrücklauf-	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
111
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	sicher anzuschließen.
	
07.608	0,000	Stck	0,00	 	0,00 Euro	
 	Kunststoff-Sanitär-Entlüfter (2-tlg.)
liefern und einbauen / Oberlagsbahn	
 	
Sanitär-Entlüftungen, 

Material: Kunststoff
Durchmesser (mm): 100
Art: 2-tlg.

liefern, fachgerecht und kondenswasser-
sicher einbauen. Das Oberteil durch 
Unterlegen von ca. 5 cm dicken, 
zur Dachfläche hin abgeschrägten Dämm-
stoffplatten,

Größe: 50 x 50 cm,

aus der Wasserebene herausheben.
Den Klebeflansch mit dem kaltflüssigen 
Bitumen-Haftgrund

Orig. kebu Kebusol FD 1
(auf Bitumen-Basis mit haftverbessern-
den Zusätzen / Verbrauch ca. 200 g/m²)

versehen und zwischen den Lagen der 
Dachhaut einbinden. Zusätzlich einen
Zuschnittstreifen der Oberlagsbahn

Orig. kebu 
Breite: 50 cm 

vollflächig aufschweißen. 
Der Sanitärstrang ist wasserrücklauf-
sicher anzuschließen.
	
07.609	0,000	Stck	0,00	 	0,00 Euro	
 	Aluminium-Sanitär-Entlüfter (2-tlg.)
liefern und einbauen / Oberlagsbahn	
 	
Sanitär-Entlüftungen, 

Material: Aluminium
Durchmesser (mm): 100
Art: 2-tlg.

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
112
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	liefern, fachgerecht und kondenswasser-
sicher einbauen. Das Oberteil durch 
Unterlegen von ca. 5 cm dicken, 
zur Dachfläche hin abgeschrägten Dämm-
stoffplatten,

Größe: 50 x 50 cm,

aus der Wasserebene herausheben.
Den Klebeflansch mit dem kaltflüssigen 
Bitumen-Haftgrund

Orig. kebu Kebusol FD 1
(auf Bitumen-Basis mit haftverbessern-
den Zusätzen / Verbrauch ca. 200 g/m²)

versehen und zwischen den Lagen der 
Dachhaut einbinden. Zusätzlich einen
Zuschnittstreifen der Oberlagsbahn

Orig. kebu 
Breite: 50 cm 

vollflächig aufschweißen. 
Der Sanitärstrang ist wasserrücklauf-
sicher anzuschließen.
	
07.610	0,000	Stck	0,00	 	0,00 Euro	
 	Sanitär- / Flachdachentlüfter mit Flüssig-
kunststoff eindichten	
 	
Vorhandene Sanitärlüfter / Flachdach-
entlüfter,

Material: 
Durchmesser (mm): 

fachgerecht mit einem Flüssigkunststoff- 
Beschichtungssystem, zum Beispiel 
Kemperol 1-K-PUR, nach Hersteller-
vorschrift eindichten.
	
07.611	0,000	Stck	0,00	 	0,00 Euro	
 	Sanitär- / Flachdachentlüfter mit Schweiß-
bahnen eindichten	
 	
Vorhandene Sanitärlüfter / Flachdach-
entlüfter,

Material: 	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
113
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	Durchmesser (mm): 

wie folgt eindichten: 

Den Anschlussbereich mit einer Dämm-
stoffplatte, 

Größe: 50 x 50 cm 
Dicke: 5 cm 

zur Dachfläche hin abgeschrägt aus 
der Wasserebene herausheben. 
Beide Abdichtungslagen im Lagen- und 
Rückversatz an den Lüfter anschließen. 
Einen Kragen, bestehend aus Schweiß-
bahnen, in entsprechendem Zuschnitt, 
in einer Höhe von 15 cm, um den Lüfter 
kleben.

07.611.a	0,000	Stck	0,00	 	0,00 Euro	
 	Schopax-Zwangslüfter liefern / mit Schweiß-
bahnen eindichten	
 	
Schopax-Zwangslüfter,

Typ: Schopax DR 
Durchmesser (mm): 

liefern und wie folgt einbauen: 

Den Bereich mit einer Dämmstoffplatte, 

Größe: 50 x 50 cm 
Dicke: 5 cm 

zur Dachfläche hin abgeschrägt aus 
der Wasserebene herausheben. 
Beide Abdichtungslagen im Lagen- und 
Rückversatz an den Lüfter anschließen. 
Einen Kragen, bestehend aus Schweiß-
bahnen, in entsprechendem Zuschnitt, 
in einer Höhe von 15 cm, um den Lüfter 
kleben.
Wahlweise kann die Eindichtung in
diesem Bereich auch mit Flüssigkunststoff erfolgen.

Aus dem Lüftungskanal unterhalb des Lüfters ist
die Dämmung bis zur Dampfsperre zu entfernen und
mit trockener Mineralfaserdämmung zur besseren
Luftabfuhr auszufüllen.	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
114
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
07.612	0,000	Stck	0,00	 	0,00 Euro	
 	Antennenrohr mit Klebeflansch / Schweiß-
bahnen eindichten / Oberlagsbahn	
 	
Antennenrohr mit Klebeflansch wie folgt
eindichten:

den Klebeflansch mit einer Dämmstoff-
platte,

Größe: 50 x 50 cm 
Dicke 5 cm 

zur Dachfläche hin abgeschrägt aus der 
Wasserebene herausheben. Den Flansch 
mit dem kaltflüssigen Bitumen-Haftgrund

Orig. kebu Kebusol FD 1
(auf Bitumen-Basis mit haftverbessern-
den Zusätzen / Verbrauch ca. 200 g/m²)

versehen und zwischen den Lagen der 
Dachhaut einbinden. Zusätzlich einen
Zuschnittstreifen der Oberlagsbahn 

Orig. kebu 
Breite: 50 cm 

vollflächig aufschweißen. 

07.612.b	0,000	Stck	0,00	 	0,00 Euro	
 	Antennenrohr (48 mm) mit Secu-Fix eindichten	
 	
Antennenrohr,

Durchmesser (mm): 48

wie folgt eindichten:

Den Bereich um das Antennenrohr mit
einer Dämmstoffplatte,

Größe: 50 x 50 cm 
Dicke 5 cm 

zur Dachfläche hin abgeschrägt aus der 
Wasserebene herausheben.
Über das Antennenrohr ist ein Formteil,

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
115
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	Fabrikat: Pohl
Typ: Secu - FIX
Durchmesser Formteil (mm): 50 

mit ankaschiertem Spezial-Polymerbitumen-
kragen und Spezial-Schrumpfschlauch-
manschette zu stülpen.
Der Klebeflansch ist auf die erste Lage der 
Dachabdichtung aufzuschweißen und 
zwischen den einzelnen Lagen der Dach-
abdichtung fachgerecht einzubinden. Die 
Oberlage ist bis an die Durchdringung bzw. 
an den Bereich der Schrumpfschlauchman-
schette dicht heranzuführen.

Anschließend ist die Spezial-Schrumpf-
schlauchmanschette durch moderates 
Erwärmen von unten nach oben dicht um 
die Dauerabsturzsicherung / Durchdringung 
zu schrumpfen. An der Oberkante der 
Schrumpfschlauchmanschette muss sichtbar 
Dichtflüssigkeit austreten.

07.613	0,000	Stck	0,00	 	0,00 Euro	
 	Antennenrohr mit Schweißbahnen ein-
dichten	
 	
Vorhandenes Antennenrohr,

Material: 
Durchmesser (mm):

wie folgt eindichten: 

Den Anschlussbereich mit einer Dämm-
stoffplatte,

Größe: 50 x 50 cm 
Dicke 5 cm 

zur Dachfläche hin abgeschrägt 
aus der Wasserebene herausheben.

Beide Abdichtungslagen im Lagen- und 
Rückversatz an das Antennenrohr an-
schließen. 
Einen Kragen, bestehend aus Schweiß-
bahnen, in entsprechendem Zuschnitt, 
in einer Höhe von 15 cm, um das 
Antennenrohr kleben.	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
116
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
07.614	0,000	Stck	0,00	 	0,00 Euro	
 	vorhandenes Antennenrohr mit Flüssigkunst-
stoff eindichten	
 	
Vorhandenes Antennenrohr,

Material: 
Durchmesser (mm):

fachgerecht mit einem Flüssigkunststoff- 
Beschichtungssystem, zum Beispiel 
Kemperol 1-K-PUR, nach Hersteller-
vorschrift eindichten.

07.615	0,000	Stck	0,00	 	0,00 Euro	
 	Stützen mit Klebeflansch eindichten /
Oberlagsbahn	
 	
Stützen mit Klebeflansch wie folgt
eindichten:

den Flansch mit dem kaltflüssigen 
Bitumen-Haftgrund

Orig. kebu Kebusol FD 1
(auf Bitumen-Basis mit haftverbessern-
den Zusätzen / Verbrauch ca. 200 g/m²)

versehen und zwischen den Lagen der 
Dachhaut einbinden. Zusätzlich einen 
Zuschnittstreifen der Oberlagsbahn 

Orig. kebu 
Breite: 50 cm 

vollflächig aufschweißen. 

07.616	0,000	Stck	0,00	 	0,00 Euro	
 	Stützen mit Flüssigkunststoff eindichten	
 	
Stützen,

Material: 
Abwicklung (mm ):

fachgerecht mit einem Flüssigkunststoff- 
Beschichtungssystem, zum Beispiel 	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
117
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	Kemperol 1-K-PUR, nach Hersteller-
vorschrift eindichten.

07.617	0,000	Stck	0,00	 	0,00 Euro	
 	Schornstein mit Fassadenplatten 
bekleiden	
 	
Schornstein wie folgt bekleiden:

Mineralfaserkeile 10 x 10 cm anlegen. 
Beide Lagen der Dachhaut über den Keil 
20 cm hochführen. Die erste Lage lose 
über den Keil und in der senkrechten 
Fläche auf vorgestrichenem Untergrund 
aufschweißen. 

Wandflächen 

mit imprägnierten Dachlatten, 
nach DIN 68 800, 
24 x 48 mm, 

mit bauaufsichtlich zugelassenem Befesti-
gungsmaterial befestigen. 
Waagerechte Lattung mit zwei Edelstahl-
nägeln, jeweils am Lattenkreuz, an-
bringen. 
Fassadenplatten mit zwei Edelstahlnägeln 
lot- und fluchtgerecht anbringen. Die 
Ecken mit einem Eckprofil versehen. 

Größe (cm):  
Material: 
Plattengröße (cm):  
Art: 

Anschließend ist eine Kaminabdeckung 
mit 5 cm allseitigem Überstand, ein-
schließlich Tropfkante aufzubringen.
	
07.618	0,000	Stck	0,00	 	0,00 Euro	
 	Schornsteine wärmegedämmt mit 
Fassadenplatten verkleiden	
 	
Schornsteine wie folgt verkleiden:

Dämmstoff:
PUR 030 / 028 DAA dh	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
118
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	nach DIN EN 13165,

Dicke (mm): 60

zuschneiden und zusammen
mit einer wetterfest verleimten 
Holzfaserplatte,

Dicke (mm): 22

mit bauaufsichtlich zugelassenem Befesti-
gungsmaterial am Kamin befestigen.

Fassadenplatten,

Typ:  Rockpaneel

zuschneiden und fachgerecht nach 
Herstellerangabe lot- und fluchtgerecht 
anbringen. 
Die Ecken mit einem Eckprofil versehen. 

Abmessung Kamin (cm):

Material: Rockwool Rockpaneel
Plattengröße (cm):  nach Aufmaß
Farbe: Standardfarbe nach Wahl der Bauherrn

Anschließend ist eine Kaminabdeckung 
mit 5 cm allseitigem Überstand, ein-
schließlich Tropfkante aufzubringen.
	
07.619	0,000	Stck	0,00	 	0,00 Euro	
 	Meidinger Scheibe liefern und einbauen	
 	
Meidinger Scheibe, 

Dicke: 20 mm 

mit Tropfkanten einschließlich Edelstahl-
stützen liefern und fachgerecht anbringen. 
Größe (cm):

07.620	0,000	Stck	0,00	 	0,00 Euro	
 	Kamin mit beiden Lagen der Dachabdichtung
eindichten	
 	
Kamin mit dem kaltflüssigen Bitumen-	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
119
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	Haftgrund

Orig. kebu Kebusol FD 1
(auf Bitumen-Basis mit haftverbessern-
den Zusätzen / Verbrauch ca. 200 g/m²)

grundieren und Mineralfaserkeile 
10 x 10 cm anlegen. 
Die erste Lage Lage der Dachhaut lose 
über den Keil führen, in der senkrechten 
Fläche ca. 10 cm hochführen und an-
schweißen. 
Anschließend den Kamin mit der zweiten
Lage der Dachdabdichtung vollflächig bis 
Oberkante abschweißen. 
Die Abdichtung an der Anschlussober-
kante mit einer Aluminium-Wand-
anschlussschiene und Edelstahlschrauben 
mechanisch fixieren. 

Anschließend die Voute vorprimern und 
dauerelastisch versiegeln. 

Größe (cm): 
Höhe (cm ):

1. Lage der Abdichtung:  
Orig. kebu
2. Lage der Abdichtung:  
Orig. kebu

07.622	0,000	Stck	0,00	 	0,00 Euro	
 	Kamin mit 1. Lage der Dachabdichtung
und Oberlagsbahn eindichten	
 	
Senkrechte Fläche am Kamin 

in einer Höhe von: ca. 20 cm

mit dem kaltflüssigen Bitumen-Haftgrund

Orig. kebu Kebusol FD 1
(auf Bitumen-Basis mit haftverbessern-
den Zusätzen / Verbrauch ca. 200 g/m²)

versehen und Mineralfaserkeile 
10 x  10 cm anlegen. 
Die 1. Lage der Dachabdichtung lose 
über den Keil führen und in der senk-
rechten Fläche ca. 10 cm hochführen und 	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
120
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	anschweißen. Einen Zuschnittstreifen der
Oberlagsbahn

Orig. kebu 
Breite: 30 cm 

vollflächig aufschweißen, an der Anschluss-
oberkante mit einer Aluminium-Wandan-
schlussschiene und Edelstahlschrauben 
mechanisch fixieren.

Anschließend einen Überhangstreifen 
Abwicklung: 11,5 cm 
aus Blei 1 mm oder Aluminium 1,5 mm 
mindestens 1,5 cm tief  
schräg nach oben verlaufend 

in eine Fuge einlassen. Die Kante muß 
schräg verlaufend so ausgebildet sein, 
dass ablaufendes Niederschlagswasser 
nach außen abgeleitet wird. 
Die Befestigung erfolgt mit Putzhaken. 
Die Fuge wird mit Fugenmörtel ge-
schlossen. 

Größe (cm):

07.623	0,000	Stck	0,00	 	0,00 Euro	
 	Metallentlüfter mit Schweißbahnen 
eindichten	
 	
Metallentlüfter,

Höhe (cm): 
Umfang (cm):

mit dem kaltflüssigen Bitumen-Haftgrund

Orig. kebu Kebusol FD 1
(auf Bitumen-Basis mit haftverbessern-
den Zusätzen / Verbrauch ca. 200 g/m²)

versehen, Mineralfaserkeile 10 x 10 cm 
anlegen und mit den Lagen der Dachhaut 
eindichten. 

Anschließend als oberen Abschluss das 
Orig. kebu Repa-Band
Farbe: alufarbig oder bleifarbig 
Breite: 10 cm 	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
121
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	
aufkleben.

07.624	0,000	Stck	0,00	 	0,00 Euro	
 	Metallentlüfter mit Flüssigkunststoff 
eindichten	
 	
Metallentlüfter,

Höhe (cm): 
Umfang (cm):

fachgerecht mit einem Flüssigkunststoff- 
Beschichtungssystem, zum Beispiel 
Kemperol 1-K-PUR, nach Hersteller-
vorschrift eindichten.

07.625	0,000	Stck	0,00	 	0,00 Euro	
 	Kaltdachentlüfter liefern und mit 
Schweißbahnen eindichten	
 	
Kaltdachentlüfter liefern, einbauen und wie folgt
eindichten:

den Bereich mit einer Dämmstoffplatte 

Größe: 50 x 50 cm 
Dicke 5 cm 
zur Dachfläche hin abgeschrägt aus der 
Wasserebene herausheben. Den 
Flansch mit dem kaltflüssigen Bitumen-
Haftgrund

Orig. kebu Kebusol FD 1
(auf Bitumen-Basis mit haftverbessern-
den Zusätzen / Verbrauch ca. 200 g/m²)

versehen und zwischen den Lagen der 
Dachhaut eindichten. 

Material: 
Größe (cm):

07.626	0,000	Stck	0,00	 	0,00 Euro	
 	Metallentlüfter demontieren und mit	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
122
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	neuem Metallkragen montieren	
 	
Metallentlüfter demontieren und seitlich 
lagern. 
Den Sockel ankeilen und mit den Lagen 
der Dachhaut eindichten. Den Entlüfter 
mit einem neuen Metallkragen wieder 
fachgerecht mit bauaufsichtlich zuge-
lassenen Befestigungsmitteln unter Be-
rücksichtigung der DIN 1055 anbringen.
	
07.627	0,000	Stck	0,00	 	0,00 Euro	
 	Lichtkuppel demontieren / Aufsatzkranz
belassen / neu eindichten / Oberlagsbahn	
 	
Vorhandene Lichtkuppel demontieren 
und bauseits lagern. Aufsatzkranz 

in einer Breite von mind. 12 cm 

mit dem kaltflüssigen Bitumen-
Haftgrund

Orig. kebu Kebusol FD 1
(auf Bitumen-Basis mit haftverbessern-
den Zusätzen / Verbrauch ca. 200 g/m²)

versehen. Im Übergang vom Kleberand 
zur Dachabdichtung einen 10 cm breiten 
Trennstreifen lose anordnen. Beide Lagen 
der Dachhaut vollflächig aufschweißen 
und ca. 1 cm vor der Aufkantung enden 
lassen. Anschließend den Aufsatzkranz 
bis zur Oberkante zusätzlich mit einem
Zuschnittstreifen der Oberlagsbahn

Orig. kebu 
Breite: 50 cm 

eindichten. 
Bauseits gelagerte Lichtkuppel wieder 
fachgerecht montieren. 

Größe (cm):

07.628	0,000	Stck	0,00	 	0,00 Euro	
 	Lichtkuppel mit Aufsatzkranz demontieren
neu eindichten / Oberlagsbahn	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
123
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
 	
Vorhandene Lichtkuppel einschließlich
Aufsatzkranz demontieren und seitlich 
lagern. 
Holzbohlenkranz 
nach DIN 68 800 imprägniert 
18 cm breit 
5 cm dick
zur Dachfläche hin abgeschrägt 

liefern und mit bauaufsichtlich zugelassenen 
Befestigungsmitteln unter Beachtung der 
DIN 1055 befestigen. 
Die Einklebefläche des Aufsatzkranzes 

in einer Breite von mind. 12 cm 

mit dem kaltflüssigen Bitumen-
Haftgrund

Orig. kebu Kebusol FD 1
(auf Bitumen-Basis mit haftverbessern-
den Zusätzen / Verbrauch ca. 200 g/m²)

versehen. Die 1. Lage der Dachhaut auf 
den Bohlenkranz führen. Im Übergang 
vom Kleberand zur Dachabdichtung einen 
10 cm breiten Trennstreifen lose anordnen. 
Die 2. Lage der Dachhaut vollflächig auf-
schweißen und ca. 1 cm vor der Aufkan-
tung enden lassen. Anschließend den 
Aufsatzkranz bis zur Oberkante mit einem
Zuschnittstreifen der Oberlagsbahn 

Orig. kebu 
Breite: 50 cm 

eindichten. 
Bauseits gelagerte Lichtkuppel wieder 
fachgerecht montieren. 

Größe (cm):

07.629	0,000	Stck	0,00	 	0,00 Euro	
 	Sanierungskranz für Lichtkuppel /
Ausbildung mit Oberlagsbahn	
 	
Sanierungskranz, 
(Bauhöhe nach örtlichen Erfordernissen),
aus glasfaserverstärktem Polyester 	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
124
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	(GFK) mit umlaufender innenliegender 
dampfdichter Zarge aus Hart-PVC, 

zum nachträglichen Aufbau auf einen 
vorhandenen Aufsatzkranz einschließlich 
Lichtkuppel liefern und fachgerecht 
unter Beachtung der DIN 1055 montieren. 
Die Einklebefläche mit dem kaltflüssigen 
Bitumen-Haftgrund

Orig. kebu Kebusol FD 1
(auf Bitumen-Basis mit haftverbessern-
den Zusätzen / Verbrauch ca. 200 g/m²)

versehen und mit beiden Abdichtungs-
lagen fachgerecht eindichten. Der Auf-
satzkranz wird bis zur Oberkante mit 
einem Zuschnittstreifen der Oberlags-
bahn 

Orig. kebu 
Breite (cm ):

eingedichtet. 
Anschließend ist die Lichtkuppel fach-
gerecht auf den Sanierungskranz zu mon-
tieren. 
Lichte Maßangabe vorhandene Oberkante. 
Aufsatzkranz (cm):
	
07.630	0,000	Stck	0,00	 	0,00 Euro	
 	Lichtkuppel mit Aufsatzkranz liefern
und einbauen / Oberlagsbahn	
 	
Lichtkuppel mit Aufsatzkranz,

Höhe (cm):

liefern und mit bauaufsichtlich zuge-
lassenen Dübeln oder Schrauben unter 
Beachtung der DIN 1055 aufbringen. 
Die Einklebefläche des Aufsatzkranzes 
wird in einer Breite von mind. 12 cm 
mit dem kaltflüssigen Bitumen-
Haftgrund

Orig. kebu Kebusol FD 1
(auf Bitumen-Basis mit haftverbessern-
den Zusätzen / Verbrauch ca. 200 g/m²)

versehen. Die 1. Lage der Dachhaut auf 	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
125
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	den Bohlenkranz führen. Im Übergang 
vom Kleberand zur Dachabdichtung einen 
10 cm breiten Trennstreifen lose anordnen. 
Die 2. Lage der Dachhaut vollflächig auf-
schweißen und ca. 1 cm vor der Aufkan-
tung enden lassen. Anschließend den 
Aufsatzkranz bis zur Oberkante mit einem 
Zuschnittstreifen der Oberlagsbahn

Orig. kebu 
Breite: 50 cm 

eindichten. 

Fabrikat Lichtkuppel: 
Typ: 
Größe (cm):
	
07.631	0,000	Stck	0,00	 	0,00 Euro	
 	Lichtkuppel als RWA mit Aufsatzkranz 
liefern und einbauen / Oberlagsbahn	
 	
Lichtkuppel als Rauchwarnanlage mit
Aufsatzkranz, 

Höhe (cm):

liefern und mit bauaufsichtlich zuge-
lassenen Dübeln oder Schrauben unter 
Beachtung der DIN 1055 aufbringen. 

Die Einklebefläche des Aufsatzkranzes 
wird in einer Breite von mind. 12 cm 
mit dem kaltflüssigen Bitumen-
Haftgrund

Orig. kebu Kebusol FD 1
(auf Bitumen-Basis mit haftverbessern-
den Zusätzen / Verbrauch ca. 200 g/m²)

versehen. Die 1. Lage der Dachhaut auf 
den Bohlenkranz führen. Im Übergang 
vom Kleberand zur Dachabdichtung einen 
10 cm breiten Trennstreifen lose anordnen. 
Die 2. Lage der Dachhaut vollflächig auf-
schweißen und ca. 1 cm vor der Aufkan-
tung enden lassen. Anschließend den 
Aufsatzkranz bis zur Oberkante mit einem
Zuschnittstreifen der Oberlagsbahn 

Orig. kebu 	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
126
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	Breite: 50 cm 

eindichten. 

Fabrikat Lichtkuppel: 
Typ: 
Größe (cm):
	
07.632	0,000	Stck	0,00	 	0,00 Euro	
 	Lichtkuppel als Dachausstieg mit Aufsatzkranz
liefern und einbauen / Oberlagsbahn	
 	
Lichtkuppel als Dachausstieg mit Aufsatz-
kranz, 

Höhe (cm):

liefern und mit bauaufsichtlich zuge-
lassenen Dübeln oder Schrauben unter 
Beachtung der DIN 1055 aufbringen. 

Die Einklebefläche des Aufsatzkranzes 
wird in einer Breite von mind. 12 cm 
mit dem kaltflüssigen Bitumen-
Haftgrund

Orig. kebu Kebusol FD 1
(auf Bitumen-Basis mit haftverbessern-
den Zusätzen / Verbrauch ca. 200 g/m²)

versehen. Die 1. Lage der Dachhaut auf 
den Bohlenkranz führen. Im Übergang 
vom Kleberand zur Dachabdichtung einen 
10 cm breiten Trennstreifen lose anordnen. 
Die 2. Lage der Dachhaut vollflächig auf-
schweißen und ca. 1 cm vor der Aufkan-
tung enden lassen. Anschließend den 
Aufsatzkranz bis zur Oberkante mit einem
Zuschnittstreifen der Oberlagsbahn 

Orig. kebu 
Breite: 50 cm 

eindichten. 

Fabrikat Lichtkuppel: 
Typ: 
Größe (cm):
	
07.633	0,000	Stck	0,00	 	0,00 Euro	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
127
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
 	vorhandenen Dachausstieg  eindichten /
Ausbildung mit Oberlagsbahn	
 	
Vorhandenen Dachausstieg  wie folgt
eindichten: 

Mineralfaserkeile 10 x 10 cm 

anlegen. 
Lage der Dachhaut lose über den Keil 
führen und in der senkrechten Fläche 
auf den vorgestrichenen Untergrund 
aufschweißen.  Einen Zuschnittstreifen
der Oberlagsbahn

Orig. kebu 
Breite: 50 cm
vollflächig bis Oberkante aufschweißen 
und mit einer Wandanschlussschiene und 
Edelstahlschrauben fixieren. 

Abmessung (cm):

07.634	0,000	Stck	0,00	 	0,00 Euro	
 	Dachausstieg liefern und einbauen /
Ausbildung mit Oberlagsbahn	
 	
Dachausstieg 
komplett mit allem Zubehör

liefern und auf 

abgeschrägten Bohlenkranz, 
imprägniert nach DIN 68800, 

mit bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln 
oder Schrauben befestigen. Beide Lagen 
der Dachhaut auf den Bohlenkranz 
führen. 
Den Ausstieg mit einem Zuschnittstreifen
der Oberlagsbahn

Orig. kebu 
Breite: 50 cm 

eindichten und an der Oberkante mit 
einem Metallband mechanisch befestigen. 

Fabrikat Dachausstieg: 	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
128
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	Typ: 
Abmessung (cm):

07.635	0,000	m	0,00	 	0,00 Euro	
 	Bewegungsfuge in wärmeged. Dachfläche (einschl.
Dampfsperre) ausbilden / Oberlagsbahn	
 	
Bewegungsfuge in der Dachfläche wie folgt aus-
bilden:

a) Ausgleichende Dampfsperrbahn mit 
Schlaufenbildung nach innen verlegen.

b) Dämmstoffplatten (Baustoffklasse A1), 
50 mm dick, 20 cm breit, zur Erhöhung der 
Fuge auflegen und zur Dachfläche hin ab-
schrägen. 
1. Lage der Dachhaut lose über die Däm-
mung führen, im Fugenbereich trennen und 
ein elastisches Rundprofil, Durchmesser 
5 cm, auflegen. 

c) Einen Zuschnittstreifen der Oberlags-
bahn

Orig. kebu 
Breite: 30 cm 

mit der bestreuten Seite nach unten lose 
auflegen. 

d) 2. Lage der Dachhaut heranführen und 
in einer Breite von ca. 10 cm 
auf den Zuschnittstreifen aufschweißen. 

e) Zusätzlich als Abschluss einen weiteren
Zuschnittstreifen der Oberlagsbahn

Orig. kebu 
Breite: 50 cm 

mit der bestreuten Seite nach oben lose 
auflegen und jeweils zur Dachfläche hin 
ca. 10 cm dichtschweißen.

07.636	0,000	m	0,00	 	0,00 Euro	
 	Dehnfuge in wärmegedämmter Dachfläche 
ausbilden / Oberlagsbahn	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
129
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
 	
Dehnfuge in der Dachfläche wie folgt aus-
bilden:

a) Dämmstoffplatten (Baustoffklasse A1), 
50 mm dick, 20 cm breit, zur Erhöhung der 
Fuge auflegen und zur Dachfläche hin ab-
schrägen. 
1. Lage der Dachhaut lose über die Däm-
mung führen, im Fugenbereich trennen und 
ein elastisches Rundprofil, Durchmesser 
5 cm, auflegen. 

b) Einen Zuschnittstreifen der Oberlags-
bahn

Orig. kebu 
Breite: 30 cm 

mit der bestreuten Seite nach unten lose 
auflegen. 

c) 2. Lage der Dachhaut heranführen und 
in einer Breite von ca. 10 cm 
auf die Anschlussbahn aufschweißen. 

d) Zusätzlich als Abschluss einen weiteren
Zuschnittstreifen der Oberlagsbahn 

Orig. kebu 
Breite: 50 cm 

mit der bestreuten Seite nach oben lose 
auflegen und jeweils zur Dachfläche hin 
ca. 10 cm dichtschweißen.
	
07.637	0,000	m	0,00	 	0,00 Euro	
 	Dehnfuge als beweglichen Wandanschluss 
(einschl. Dampfsperre) ausbilden / Oberlagsbahn	
 	
Dehnfuge als beweglichen Wandanschluss
wie folgt ausbilden: 

a) Hilfskonstruktion vor die Fuge setzen, 
mit Bohlen d > 3 cm und 
Halterungen e < 80 cm, 
Höhe (cm):

b) Ausgleichende Dampfsperrbahn bis auf 
die Bohle führen.

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
130
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	c) Mineralfaserkeile 10 x 10 cm anlegen, 
sämtliche Bahnen der Dichtungen bis auf 
die Bohle führen und in Abständen von 
10 cm aufnageln. 

d) Einen Zuschnittstreifen der Oberlags-
bahn

Orig. kebu 
Breite (cm):

aufschweißen. 

e) Überhangstreifen, 

Material: Aluminium 
Dicke: 1,5 mm 
mind. 1,5 cm tief 
schräg nach oben verlaufend 

in eine Fuge einlassen. Die Kante muß  
schräg verlaufend so ausgebildet sein, 
dass ablaufendes Niederschlagswasser 
nach außen abgeleitet wird. Die Befesti-
gung erfolgt mit Putzhaken. Die Fuge wird 
mit Fugenmörtel geschlossen. 

Fabrikat: 
Abwicklung (cm):

07.638	0,000	m	0,00	 	0,00 Euro	
 	Dehnfuge als beweglichen Wandanschluss 
ausbilden / Oberlagsbahn	
 	
Dehnfuge als beweglichen Wandanschluss
wie folgt ausbilden: 

a) Hilfskonstruktion vor die Fuge setzen, 
mit Bohlen d > 3 cm und 
Halterungen e < 80 cm, 
Höhe (cm):

b) Mineralfaserkeile 10 x 10 cm anlegen, 
sämtliche Bahnen der Dichtungen bis auf 
die Bohle führen und in Abständen von 
10 cm aufnageln. 

c) Einen Zuschnittstreifen der Oberlags-
bahn

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
131
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	Orig. kebu 
Breite (cm):

aufschweißen. 

d) Überhangstreifen, 

Material: Aluminium 
Dicke: 1,5 mm 
mind. 1,5 cm tief 
schräg nach oben verlaufend 

in eine Fuge einlassen. Die Kante muß 
schräg verlaufend so ausgebildet sein, 
dass ablaufendes Niederschlagswasser 
nach außen abgeleitet wird. Die Befesti-
gung erfolgt mit Putzhaken. Die Fuge wird 
mit Fugenmörtel geschlossen. 

Fabrikat: 
Abwicklung (cm):

07.639	0,000	m	0,00	 	0,00 Euro	
 	Dehnfuge (Profilausbildung) als beweglichen
Wandanschluss ausbilden / Oberlagsbahn	
 	
Dehnfuge als beweglichen Wandanschluss
wie folgt ausbilden: 

Hilfskonstruktion aus Holzbohlen, 

Dicke: > 30 mm
Höhe über OK Dachabdichtung:  > 20 cm 

Befestigung über Winkel im Abstand von 
< 80 cm. 

Sämtliche Dachabdichtungen bis auf die 
Bohle führen und im Abstand von 10 cm 
mit Drahtstiften fixieren. Einen Zuschnitt-
streifen der Oberlagsbahn

Orig. kebu 
Breit: 50 cm

vollflächig aufschweißen. 

Z-Profil,
Material: Aluminium
Materialstärke: 2 mm	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
132
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	Art: 4-fach gekantet 
Zuschnitt: bis 30 cm

mittels V2A Halbrundkopfschrauben, 
Kunststoffscheiben und Dübeln am Unter-
grund befestigen. 
Vor der Fixierung ist eine selbstklebende 
Kittschnur als Dichtung aufzubringen. Die 
Oberkante ist zusätzlich elastisch zu 
versiegeln.

07.640	0,000	m	0,00	 	0,00 Euro	
 	Bauwerksfuge mit Fugenprofil versehen	
 	
Bauwerksfuge mit einem Fugenprofil ver-
sehen. 
Die Anschlussbereiche sind mit dem 
kaltflüssigen Bitumen-Haftgrund

Orig. kebu Kebusol FD 1
(auf Bitumen-Basis mit haftverbessern-
den Zusätzen / Verbrauch ca. 200 g/m²)

vorzustreichen und mit den Abdichtungs-
lagen im Lagen- und Rückversatz einzu-
dichten.

Fabrikat: 
Typ: 
Abwicklung (cm):
	
07.640.c	0,000	m	0,00	 	0,00 Euro	
 	beweglichen Wandanschluss herstellen
(Dämmstoff Schaumglas)	
 	
Wandanschluss, beweglich, wie folgt her-
stellen: 

a) Mehrfach gekantete Hilfskonstruktion 

aus verzinktem Stahlblech 
Dicke: 1 mm 
Abwicklung (mm):
Kantungen (Stck.): 
zur Aufnahme einer Wärmedämmung in
einer Dicke (mm) von: 

vor Wand stellen und in der Dachfläche 	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
133
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	befestigen. 

b) Hilfskonstruktion in gesamter Abwick-
lung mit dem kaltflüssigen Bitumen-Haft-
grund

Orig. kebu Kebusol FD 1
(auf Bitumen-Basis mit haftverbessern-
den Zusätzen / Verbrauch ca. 200 g/m²)

versehen. 

c) Im senkrechten Bereich ist eine Wärme-
dämmung, 

Typ: Schaumglas
Dicke (mm):
Hersteller: 

einzuklemmen und fachgerecht in Heiß-
bitumen 100/25 zu verlegen. 

d) Nach Anarbeitung des Dämmstoffes 
der Fläche und Anbringung eines Keiles

wie in Pos. 

beschrieben, ist der gesamte Anschlussbe-
reich mit einem Heißabzug zu versehen.
Erste Lage der Dachabdichtung 

wie in Pos. 

beschrieben, bis über den Keil führen und 
dicht ankleben. 
Zuschnittstreifen von Anschlussoberkante 
bis ca. 10 cm in die Fläche führen und 
dichtschweißen. 

e) Zweite Lage der Dachabdichtung 

wie in Pos. 

beschrieben, bis über den Keil führen und 
dichtschweißen. 
Zuschnittstreifen von Anschlussoberkante 
bis 10 cm in die Fläche führen und dicht 
verschweißen.

07.640.d	0,000	m	0,00	 	0,00 Euro	
 	Anschluß-OK des bewegl. Wandanschlusses	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
134
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	mit Abdeckprofil versehen	
 	
Anschlußoberkante des voran beschrie-
benen beweglichen Anschlusses 

mit einem Abdeckprofil / Art Fensterbank 
Material: 
Dicke (mm): 
Abwicklung (mm): 
Kantung (Stck.): 
Hersteller: 
sichern. Das Profil ist an der Anschluß-
oberkante mit einer Wandanschlußschiene 
und entsprechender Schrauben/Schraub-
Dübelkombinationen zu fixieren. 
Anschließend die Kante vorprimern und 
elastisch versiegeln.

(zur Erläuterung 
der Pos.  
und der Pos.  
siehe auch Prinzipskizze 
"beweglicher Wandanschluß")
	
07.641	0,000	m	0,00	 	0,00 Euro	
 	Dehnfuge in Dachfläche erstellen / 
Ausbildung mit Oberlagsbahn	
 	
Vorhandene Dehnfuge in der Dachfläche
wie folgt ausbilden: 

a) 1. Lage der Dachhaut lose über die 
Erhöhung an den Fugenbereich  heran-
führen 

b) Einen Zuschnittstreifen der Oberlags-
bahn

Orig. kebu 
Breite: 30 cm

mit der bestreuten Seite nach unten, lose 
auflegen. 

c) 2. Lage der Dachhaut heranführen und 
in einer Breite von: ca. 10 cm 
auf den Zuschnittstreifen aufschweißen. 

d) Zusätzlich als Abschluss einen weiteren
Zuschnittstreifen der Oberlagsbahn

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
135
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	Orig. kebu 
Breite: 50 cm

mit der bestreuten Seite nach oben lose 
auflegen und jeweils zur Dachfläche hin 
ca. 10 cm dichtschweißen.

07.642	0,000	m	0,00	 	0,00 Euro	
 	Mineralfaserkeile liefern und verlegen	
 	
Mineralfaserkeile 

Größe: 10 x 10 cm

liefern und an Übergängen von waage-
rechten zu senkrechten Flächen verlegen.

07.644	0,000	m	0,00	 	0,00 Euro	
 	Polystyrolkeile liefern und verlegen	
 	
Polystyrolkeile,

Größe: 10 x 10 cm 

liefern und an Übergängen von waage-
rechten zu senkrechten Flächen verlegen.
	
07.645	0,000	m	0,00	 	0,00 Euro	
 	Wandanschluss mit WA-Schiene 
herstellen / Oberlagsbahn	
 	
Wandanschlüsse wie folgt herstellen:

Wandflächen mit dem kaltflüssigen 
Bitumen-Haftgrund

Orig. kebu Kebusol FD 1
(auf Bitumen-Basis mit haftverbessern-
den Zusätzen / Verbrauch ca. 200 g/m²)

versehen. 
1. Lage lose über den Keil führen und 
mind. 20 cm hoch anschweißen. 
2. Lage vollflächig bis auf den Keil auf-
schweißen. 
Zusätzlich einen Zuschnittstreifen der 	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
136
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	Oberlagsbahn

Orig. kebu 
Breite: 50 cm

mit > 10 cm Überlappung zur Dachfläche 
vollflächig aufschweißen. 
Fixierung der Dachabdichtung mit einer
Wandanschlußschiene aus Aluminium, 
Befestigung mit V 2A Halbrundkopf-
schrauben, Kunststoffscheibe und Dübeln, 
im Abstand von < 20 cm. 

Oberseite mit bitumenverträglicher,
elastischer Versiegelung zusätzlich sichern.

07.646	0,000	m	0,00	 	0,00 Euro	
 	Wandanschluss (wurzelfest) herstellen	
 	
Wandanschlüsse wie folgt herstellen:

Wandflächen mit dem kaltflüssigen 
Bitumen-Haftgrund

Orig. kebu Kebusol FD 1
(auf Bitumen-Basis mit haftverbessern-
den Zusätzen / Verbrauch ca. 200 g/m²)

versehen. 
1. Lage lose über den Keil führen und 
mind. 20 cm hoch anschweißen. 
2. Lage vollflächig bis auf den Keil auf-
schweißen. Einen Zuschnittstreifen der Oberlagsbahn

Orig. kebu Wurzelschutzbahn PV S
Breite: 50 cm

mit > 10 cm Überlappung zur Dachfläche 
vollflächig aufschweißen. 
Fixierung der Dachabdichtung mit einer
Wandanschlußschiene aus Aluminium, 

Typ: ZinCo Klemmprofil TK 100
oder gleichwertig

Befestigung mit V 2A Halbrundkopf-
schrauben, Kunststoffscheibe und Dübeln, 
im Abstand von < 20 cm. 

Oberseite mit bitumenverträglicher,	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
137
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	elastischer Versiegelung zusätzlich sichern.
 	
07.647	0,000	m	0,00	 	0,00 Euro	
 	Wandanschluss als Trittschutzbereich
herstellen / Oberlagsbahn	
 	
Wandanschlüsse als Trittschutzbereich
wie folgt herstellen:

Wandflächen mit dem kaltflüssigen 
Bitumen-Haftgrund

Orig. kebu Kebusol FD 1
(auf Bitumen-Basis mit haftverbessern-
den Zusätzen / Verbrauch ca. 200 g/m²)

versehen. 
1. Lage lose über den Keil führen und 
mind. 20 cm hoch anschweißen. 
2. Lage vollflächig bis auf den Keil auf-
schweißen. 
Einen Zuschnittstreifen der Oberlags-
bahn

Orig. kebu 
Breite: 50 cm

mit > 10 cm Überlappung zur Dachfläche 
vollflächig aufschweißen. 
Fixierung der Dachabdichtung mit einer
Trittschutzleiste,

Material: Aluminium 
Farbe: natur
Höhe (mm):

Befestigung mit V 2A Halbrundkopf-
schrauben, Kunststoffscheibe und Dübeln, 
im Abstand von < 20 cm. 

Oberseite mit bitumenverträglicher,
elastischer Versiegelung zusätzlich sichern.
	
07.648	0,000	Stck	0,00	 	0,00 Euro	
 	Außen- / Innenecken für Anschlußschiene	
 	
Außen- oder Innenecken der Aluminium-
anschlussschiene

als Zulage zu Pos.:	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
138
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	
liefern und fachgerecht montieren.

07.649	0,000	m	0,00	 	0,00 Euro	
 	Wandanschluss bei Fassadenverkleidung
herstellen / Oberlagsbahn	
 	
Wandanschlüsse bei Fassadenverkleidung
wie folgt herstellen:

1. Lage der Dachhaut lose über den Keil 
führen, mind. 15 cm hochführen und 
dichtschweißen 
2. Lage der Dachhaut vollflächig bis auf 
den Keil aufschweißen. 
Zusätzlich einen Zuschnittstreifen der 
Oberlagsbahn

Orig. kebu 
Breite: 50 cm

zur Dachfläche hin und im Wandbereich 
ca. 10 cm dichtschweißen. 
Anschließend die Bahnen mit einem 
Metallband in ca. 20 cm Abstand mit 
bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln und 
Edelstahlschrauben fixieren.

07.650	0,000	m	0,00	 	0,00 Euro	
 	Wandanschluss (Fugenausbildung) 
herstellen / Oberlagsbahn	
 	
Wandanschluß wie folgt herstellen:

1. Lage der Dachhaut lose über den Keil 
führen und in der senkrechten Fläche 
mind. 15 cm hochführen und anschweißen. 
2. Lage der Dachhaut vollflächig bis auf 
den Keil schweißen. 
Zusätzlich einen Zuschnittstreifen der
Oberlagsbahn

Orig. kebu 
Breite: 50 cm

zur Dachfläche hin und im Wandbereich 
ca. 10 cm dichtschweißen. Die Bahnen 
zusätzlich mit einer Aluminiumwandan-	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
139
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	schlussschiene und bauaufsichtlich zuge-
lassenen Dübeln und Edelstahlschrauben, 
Abstand ca. 20 cm, mechanisch fixieren. 

Anschließend einen Überhangstreifen 
Abwicklung: 11,5 cm 
aus Blei 1 mm oder Aluminium 1,5 mm 
mindestens 1,5 cm tief  
schräg nach oben verlaufend 

in eine Fuge einlassen. Die Kante muß 
schräg verlaufend so ausgebildet sein, 
dass ablaufendes Niederschlagswasser 
nach außen abgeleitet wird. 
Die Befestigung erfolgt mit Putzhaken. 
Die Fuge wird mit Fugenmörtel ge-
schlossen.

07.651	0,000	m	0,00	 	0,00 Euro	
 	Wandanschluss bei vorgesetzter Klinker-
fassade herstellen / Oberlagsbahn	
 	
Wandanschluss bei vorgesetzter Klinker-
fassade wie folgt herstellen:

Einen Zuschnittstreifen der Oberlagsbahn

Orig. kebu 
Breite (cm): 

auf der vorgestrichenen Wand mind. 
10 cm und auf der Klinkeraufstandsfläche 
vollflächig aufschweißen. Die freihängen-
den Teile der Abdichtung nach Fertig-
stellung der Klinkerfläche an die Abdich-
tung fachgerecht anschließen.

07.652	0,000	m	0,00	 	0,00 Euro	
 	vorhandene Attika (wärmeged.) eindichten	
 	
Vorhandene Attika wie folgt eindichten:

Dampfsperrbahn

Orig. kebu 

fachgerecht auf die Attika bis zur Bau-	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
140
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	werksaußenkante führen und dort bei  
vorhandener Bohle mechanisch fixieren. 

Wärmedämmung Typ:
Dicke (mm):

mit dem Einkomponentenkleber auf Poly-
urethanbasis  

Orig. kebu PUR-Kleber
(Verbrauch: im Mittel ca. 200 g/m²,) 

auf den Attikabereich aufkleben. Im Be-
reich der aufgehenden Bauteile ist die 
Wärmedämmung fachgerecht anzuarbeiten. 
Anschließend ist der gesamte Bereich mit 
beiden Abdichtungslagen im Lagen- und 
Rückversatz einzudichten.

Attikaabwicklung (cm): 
Material:

07.653	0,000	m	0,00	 	0,00 Euro	
 	Attikaausbildung ungedämmt	
 	
Attika wie folgt ausbilden:

Mineralfaserkeil 
10 x 10 cm 

liefern und anlegen. Zuschnittstreifen aus 
der ersten Abdichtungslage 

Orig. kebu 
Breite: 50 cm

lose über den Keil führen und im Bereich 
der aufgehenden Attika und auf der Dach-
fläche dichtschweißen. 
Anschließend ist die Oberlagsbahn voll-
flächig bis über den Keil aufzuschweißen. 
Nachfolgend eine 

Orig. kebu Anschlussbahn
Typ: PES
Gesamtdicke: ca. 5,2 mm 
Breite (cm ): 50

bis Oberkante Attika vollflächig auf-
schweißen und fachgerecht fixieren.	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
141
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	

07.654	0,000	m	0,00	 	0,00 Euro	
 	Attikaausbildung ungedämmt, wurzelfest	
 	
Attika wie folgt ausbilden:

Mineralfaserkeil 
10 x 10 cm 

liefern und anlegen. Zuschnittstreifen aus 
der ersten Abdichtungslage 

Orig. kebu 
Breite: 50 cm

lose über den Keil führen und im Bereich 
der aufgehenden Attika und auf der Dach-
fläche dichtschweißen. 
Anschließend ist die Oberlagsbahn voll-
flächig bis über den Keil aufzuschweißen. 
Nachfolgend eine 

Orig. kebu Anschlussbahn
Typ: W.S.
wurzelfest, FLL-geprüft
Gesamtdicke: ca. 5,2 mm 
Breite (cm ): 50

bis Oberkante Attika vollflächig auf-
schweißen und fachgerecht fixieren.

07.655	0,000	m	0,00	 	0,00 Euro	
 	Attika mit Dämmung versehen	
 	
Attikabereich,

Abwicklung (cm): von ... bis ...

mit einer Dämmung 

Typ: (bitte nicht in Frage kommende Typen streichen)
EPS 040 DAA dm 100 kPa
EPS 035 DAA dm 100 kPa
EPS 035 DAA dh 150 kPa

Kaschierung: V 100 R 
Dicke (mm):	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
142
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	
versehen, indem die Platten zugeschnitten 
werden und anschließend dicht gestoßen 
mit dem Einkomponentenkleber auf Poly-
urethanbasis  

Orig. kebu PUR-Kleber
(Verbrauch: im Mittel ca. 200 g/m²,) 

nach Herstellervorschrift, aufgeklebt 
werden.
	
07.656	0,000	m	0,00	 	0,00 Euro	
 	Attikaaußenseite (wärmeged.) verkleiden	
 	
Attika wie folgt ausbilden:

Wandfläche mit Dachlatten, 
imprägniert nach DIN 68 800, 
Dicke insgesamt (cm):
mit bauaufsichtlich zugelassenem Befesti-
gungsmaterial befestigen.

Wärmedämmung,

Typ: 
Dicke (mm):

mit Dämmstoffhaltern anbringen und 
mechanisch befestigen. 
Waagerechte Lattung mit 2 Edelstahlnägeln 
jeweils am Lattenkreuz anbringen. Fassa-
denplatten mit 2 Edelstahlnägeln lot- und 
fluchtgerecht anbringen. Die Ecken mit 
einem Eckprofil versehen. 
Alu-Lüftungsprofil, 

Farbe anthrazit 
beidseitig gelocht 
in Einzellängen von 2,50 m 
als unteren Blendenabschluss 
liefern und montieren.

Attikahöhe (cm): 
Plattengröße (cm): 
Material: 
Art:
	
07.657	0,000	m	0,00	 	0,00 Euro	
 	Attikaaußenseite (unged.) verkleiden	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
143
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
 	
Attika wie folgt ausbilden:

Wandfläche mit Dachlatten, 
imprägniert nach DIN 68 800, 
Dicke insgesamt (cm): 
mit bauaufsichtlich zugelassenem Befesti-
gungsmaterial befestigen.

Waagerechte Lattung mit 2 Edelstahlnägeln 
jeweils am Lattenkreuz anbringen. Fassa-
denplatten mit 2 Edelstahlnägeln lot- und 
fluchtgerecht anbringen. Die Ecken mit 
einem Eckprofil versehen. 
Unterseitig ist ein passendes Lüftungsprofil
anzubringen.

Attikahöhe (cm): 
Plattengröße (cm): 
Material: 
Art:
	
07.658	0,000	m	0,00	 	0,00 Euro	
 	Attikaaussenwand verkleiden (wärmeged.)
mit FZ-Platten 	
 	
Attikaaussenwandbereich 

in einer Höhe von (cm):

wie folgt verkleiden: 

Konterlattung, 
Abmessung: 6 x 6 cm 
mit zugelassenen Dübeln fachgerecht im 
Mauerwerk verankern. Die Zwischen-
räume mit einer Wärmedämmung,

Typ: 
Dicke (mm):

dicht gestoßen verlegen. Anschließend 
die Traglattung aufbringen und den Bereich 
mit Faserzementplatten, 

Größe (cm): 
Farbe: braun / schwarz 
Art: waagerechte Deckung
incl. aller Kunststoffprofile 

verkleiden. 	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
144
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
07.659	0,000	m	0,00	 	0,00 Euro	
 	Attikaausbildung mit Abdichtungslagen	
 	
Attikabereich,

Abwicklung (cm):

fachgerecht mit beiden Lagen der Abdich-
tung im Lagen- und Rückversatz abdichten. 
Die Bahnen bis zur Bauwerksaussenkante 
führen.

Wir bitten zu beachten:

Die Bahnen sind senkrecht in Meter-
segmenten zu verlegen. Ein Lagenversatz
zu den Flächenbahnen ist einzuhalten.

07.660	0,000	m	0,00	 	0,00 Euro	
 	Dachrand mit Alu-Profil für SB-Anschluss
versehen / Oberlagsbahn	
 	
Dachrand mit einem mehrteiligen Alu-
Profil für Schweißbahnenanschluß einschl. 
Auflageträger, Klemmleiste und allem 
Zubehör liefern und mit bauaufsichtlich 
zugelassenen Dübeln unter Beachtung 
der DIN 1055 nach Werksvorschrift an-
bringen.

Firma: 
Serie: 
Blendenhöhe (cm):
Farbe: 
Dicke (mm):

In dieses Profil zusätzlich einen Zuschnitt-
streifen der Oberlagsbahn

Orig. kebu 
Breite: 30 cm

einklemmen und zur Dachhaut hin ein-
schweißen. Die genauen Maße sind vom 
Hersteller / Verarbeiter zu prüfen. 
Ab 300 mm Blendenhöhe ist eine stirn-
seitige Befestigung erforderlich. 

Mehr- oder Minderpreis pro 50 mm 	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
145
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	Blendenhöhe.
	
07.660.b	0,000	m	0,00	 	0,00 Euro	
 	mKb - Dachrandabschlussprofil mit SB-Anschluss
liefern und montieren	
 	
Dachrand mit einem mehrteiligen Alu-
Dachrandprofil für Schweißbahnenanschluß
einschließlich Aluminium Kipp / Schwenkhalter,
stufenlos höhen-, seiten- sowie neigungsverstellbar
und allem Zubehör liefern und mit bauaufsichtlich
zugelassenen Schrauben / Dübeln unter Beachtung 
der DIN 1055 nach Werksvorschrift an-
bringen
(Halterabstand serienmäßig 1,50 m).

Der Halterabstand wird durch den Einfluss der
Blendenhöhe, Bauwerkshöhe, der Lage des Objektes
usw. beeinflusst und stellt mit 1,50 m das Maximum
dar.
Wir bitten diesen Punkt zu beachten !

Firma: mKb Metallkantbetrieb GmbH
45307 Essen
Serie: mKb DAS - K/S
Blendenhöhe (cm):
Farbe: Alu-natur
Dicke (mm): 

In dieses Profil zusätzlich einen Zuschnitt-
streifen der Oberlagsbahn

Orig. kebu 
Breite: 30 cm

einklemmen und zur Dachhaut hin ein-
schweißen.
Die genauen Maße sind vom 
Hersteller / Verarbeiter zu prüfen.
Ab 350 mm Blendenhöhe ist eine zusätzliche
fassadenseitige Befestigung erforderlich.

07.660.c	0,000	m	0,00	 	0,00 Euro	
 	mKb - Dachrandabschlussprofil mit SB-Anschluss
für WDVS-Fassade liefern und montieren	
 	
Dachrand mit einem mehrteiligen Alu-
Dachrandprofil für Schweißbahnenanschluß	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
146
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	zur Überdeckung von WDVS-Fassaden,
einschließlich Aluminium Kipp / Schwenkhalter,
stufenlos höhen-, seiten- sowie neigungsverstellbar
und allem Zubehör liefern und mit bauaufsichtlich
zugelassenen Schrauben / Dübeln unter Beachtung 
der DIN 1055 nach Werksvorschrift an-
bringen
(Halterabstand serienmäßig 1,00 m).

Der Halterabstand wird durch den Einfluss der
Blendenhöhe, Bauwerkshöhe, der Lage des Objektes
usw. beeinflusst und stellt mit 1,50 m das Maximum
dar.
Wir bitten diesen Punkt zu beachten !

Firma: mKb Metallkantbetrieb GmbH
45307 Essen
Serie: mKb DAS - K/S - K
Blendenhöhe (cm):
Farbe: Alu-natur
Dicke (mm): 
Konsolenlänge (mm): 
Fassadendicke (mm): 

In dieses Profil zusätzlich einen Zuschnitt-
streifen der Oberlagsbahn

Orig. kebu 
Breite: 30 cm

einklemmen und zur Dachhaut hin ein-
schweißen.
Die genauen Maße sind vom 
Hersteller / Verarbeiter zu prüfen.

07.661	0,000	m	0,00	 	0,00 Euro	
 	Mauerkopfprofil aufkleben	
 	
Mauerkopfprofil

Material: 
Dicke (mm): 
Abwicklung (cm): 

anliefern und fachgerecht mit dem
Spezialkleber

Orig. kebu Elastobit
(Verbrauch ca. 3 kg/m²)	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
147
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	
nach Herstellervorschrift aufkleben. 
Die Stossbereiche mit einem Kappstreifen,

Breite (cm): 10 

lose überdecken und einfalzen.

07.663	0,000	m	0,00	 	0,00 Euro	
 	Mauerkopfabdeckung liefern und montieren	
 	
Mauerkopfabdeckung

Material: Aluminium

komplett mit Halter und allem notwendigem
Zubehör liefern und mit bauaufsichtlich 
zugelassenen Dübeln unter Beachtung der 
DIN 1055, nach Werksvorschrift mit 
sichtbarem Gefälle zur Dachfläche hin,
aufbringen.

Mehr- oder Minderpreis pro 50 mm Ab-
wicklung.

Firma:
Serie:
Zuschnitt / Abwicklung (cm):
Farbe:
Dicke (mm):
Abkantung (Stck.):

07.663.a	0,000	m	0,00	 	0,00 Euro	
 	mKb - Mauerkopfabdeckung liefern und
montieren	
 	
Aluminium-Mauerabdeckung einschl. 
stabilem, profiliertem und gelochtem
Riffelhalter und allem Zubehör liefern und 
mit bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln 
unter Beachtung der DIN 1055 nach Werks-
vorschrift montieren
(Halterabstand serienmäßig 1,00 m)..

Firma: mKb Metallkantbetrieb GmbH
45307 Essen
Serie: mKb MA	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
148
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	Gesamter Zuschnitt (cm):
Kantenanzahl:  
Farbe: Alu-natur
Dicke (mm): 

Die genauen Maße sind vom Hersteller / 
Verarbeiter zu prüfen. 

Mehr- oder Minderpreis pro 50 mm 
Blendenhöhe.

07.664	0,000	Stck	0,00	 	0,00 Euro	
 	werkseitig geschweißte Innenecken	
 	
Werkseitig geschweißte Innenecken inklusive
dem benötigtem Zubehör
passend zur Dachrandblende liefern
und anbringen.
	
07.665	0,000	Stck	0,00	 	0,00 Euro	
 	werkseitig geschweißte Außenecken	
 	
Werkseitig geschweißte Außenecken inklusive
dem benötigtem Zubehör
passend zur Dachrandblende liefern
und anbringen.

07.666	0,000	Stck	0,00	 	0,00 Euro	
 	werkseitig geschweißte Sonderecken	
 	
Werkseitig geschweißte Sonderecken 
(Abweichung zu 90°-Ecken) inklusive
dem benötigtem Zubehör
passend zur Dachrandblende liefern
und anbringen.

07.667	0,000	Stck	0,00	 	0,00 Euro	
 	Endstücke	
 	
Endstücke inklusive
dem benötigtem Zubehör
passend zur Dachrandblende liefern
und anbringen.

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
149
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
07.668	0,000	m	0,00	 	0,00 Euro	
 	Holzbohlenkonstruktion erstellen (Höhe)	
 	
Getrocknete Holzbohle,

Breite (cm): 
Dicke (cm): 

liefern und fachgerecht anbringen. 
Die Befestigung erfolgt durch bauaufsicht-
lich zugelassene Schrauben / Schrauben-
Dübelkombination, versetzt angeordnet, 
unter Beachtung der DIN 1055.

Die Holzbohlenkonstruktion soll nach 
Fertigstellung 

eine Höhe von (cm):

aufweisen. 
Bei Bedarf ist im Kehlbereich ein Keil 

wie in Position:

beschrieben anzuordnen.

07.668.a	0,000	m	0,00	 	0,00 Euro	
 	Holzbohle liefern und montieren	
 	
Getrocknete Holzbohle,

Breite (cm): 
Dicke (cm): 

liefern und fachgerecht anbringen. 
Die Befestigung erfolgt durch bauaufsicht-
lich zugelassene Schrauben / Schrauben-
Dübelkombination, versetzt angeordnet, 
unter Beachtung der DIN 1055.
 	
07.669	0,000	m	0,00	 	0,00 Euro	
 	Randbohlenkonstruktion erstellen (Höhe)	
 	
Getrocknete Randbohle,

Breite (cm): 
Dicke (cm):

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
150
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	liefern und fachgerecht anbringen. 
Die Bohle zur Dachfläche hin abschrägen. 
Die Befestigung erfolgt durch bauauf-
sichtlich zugelassene Schrauben / 
Schrauben-Dübelkombination, versetzt 
angeordnet, unter Beachtung der DIN 
1055. 
Die Randbohlenkonstruktion soll nach 
Fertigstellung 

eine Höhe von (cm):

aufweisen. 
Bei Bedarf ist im Kehlbereich ein Keil, 

wie in Position:

beschrieben, anzuordnen. Die oberste 
Bohle ist zur Dachfläche abzuschrägen.
	
07.669.a	0,000	m	0,00	 	0,00 Euro	
 	Randbohle liefern und montieren	
 	
Getrocknete Randbohle,

Breite (cm): 
Dicke (cm):

liefern und fachgerecht anbringen. 
Die Bohle zur Dachfläche hin abschrägen. 
Die Befestigung erfolgt durch bauauf-
sichtlich zugelassene Schrauben / 
Schrauben-Dübelkombination, versetzt 
angeordnet, unter Beachtung der DIN 
1055.
	
07.670	0,000	Stck	0,00	 	0,00 Euro	
 	Holzbohlenkranz / Höhe 5 cm über Oberkante
Wärmedämmung	
 	
Holzbohlenkranz,

in der Abmessung (cm):

aus getrocknetem Holz,

Breite (cm): 
Dicke (cm):

liefern und fachgerecht anbringen. 	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
151
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	Die Befestigung erfolgt durch bauaufsicht-
lich zugelassene Schrauben / Schrauben-
Dübelkombination, versetzt angeordnet, 
unter Beachtung der DIN 1055. 

Die Holzbohlenkonstruktion soll nach 
Fertigstellung 

eine Höhe von (cm):

aufweisen und 5 cm über Oberkante 
Dämmschicht ragen. 
Bei Bedarf ist im Kehlbereich ein Keil 

wie in Position:

beschrieben anzuordnen.
 	
07.671	0,000	m	0,00	 	0,00 Euro	
 	Schleppstreifen als Flammschutz	
 	
Schleppstreifen

Breite (cm):

als Flammschutzlage (unterseitig grob 
bestreut) lose geheftet auf Randbohle 
aufbringen.

07.672	0,000	m	0,00	 	0,00 Euro	
 	Randbohlenkonstruktion gedämmt	
 	
Getrocknete Randbohle,

Breite (cm): 
Dicke (cm):

liefern und durch Unterlegen eines druck-
festen Dämmstoffes zur Vermeidung von 
Wärmebrücken mit bauaufsichtlich zu-
gelassener Schrauben / Schrauben- 
Dübelkombination unter Beachtung der 
DIN 1055 befestigen. 
Die Randbohlenkonstruktion soll nach 
Fertigstellung 

eine Höhe von (cm):

aufweisen. 	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
152
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	Bei Bedarf ist im Kehlbereich ein Keil, 

wie in Position:

beschrieben, anzuordnen. Die oberste 
Bohle ist zur Dachfläche abzuschrägen.
 	
07.673	0,000	m	0,00	 	0,00 Euro	
 	Abgeschrägte Holzbohlenkonstruktion gedämmt	
 	
Getrocknete Holzbohle, abgeschrägt,

Breite (cm): 
Dicke (cm):

liefern und durch Unterlegen eines druck-
festen Dämmstoffes zur Vermeidung von 
Wärmebrücken mit bauaufsichtlich zu-
gelassener Schrauben / Schrauben- 
Dübelkombination unter Beachtung der 
DIN 1055 befestigen. 
Die Randbohlenkonstruktion soll nach 
Fertigstellung 

eine Höhe von (cm):

aufweisen. 
Bei Bedarf ist im Kehlbereich ein Keil, 

wie in Position:

beschrieben, anzuordnen. 
 	
07.674	0,000	Stck	0,00	 	0,00 Euro	
 	Holzbohlenkranz gedämmt	
 	
Holzbohlenkranz,

in der Abmessung (cm):

aus getrocknetem Holz,

liefern und durch Unterlegen eines druck-
festen Dämmstoffes zur Vermeidung von
Wärmebrücken mit bauaufsichtlich zuge-
lassenen Schrauben / Schrauben-Dübel-
kombinationen unter Beachtung der DIN 
1055 befestigen. 

Die Holzbohlenkonstruktion soll nach 	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
153
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	Fertigstellung 

eine Höhe von (cm):

aufweisen und 5 cm über Oberkante 
Dämmschicht ragen. 
Bei Bedarf ist im Kehlbereich ein Keil 

wie in Position:

beschrieben anzuordnen.

07.675	0,000	m	0,00	 	0,00 Euro	
 	Trauf-/Randbohle mit FZ-Platten verkleiden	
 	
Trauf-/Randbohle mit Faserzementplatten,

Größe (cm): 
Art: Bogenschnitt / gestutzte Ecken
Farbe: braun / schwarz

fachgerecht inkl. aller Kunststoffanschluss-
profile verkleiden.

07.676	0,000	m	0,00	 	0,00 Euro	
 	Titanzink-Hängedachrinne liefern und 
einbauen	
 	
Hängedachrinne

Material: Titanzink
Dicke: 0,7 mm
Art: halbrund/kastenförmig 
nach DIN 18 461 
einschließlich der feuerverzinkten Rinn-
eisen 

liefern. 
Die Rinnenhalter in die Traufbohle 

Abstand (cm): 60

einlassen und mit korrosionsgeschützten 
Schrauben befestigen. Die Rinne mit einem 
Gefälle von mind. 2 mm/m verlegen. Die 
einzelnen Rinnenlängen mind. 10 mm 
überlappen und durch Weichlöten verbin-
den.	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
154
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	
Nennmaß (mm):

Der Einbau von Dehnungsausgleichsstücke
im Abstand von 15 m beziehungsweise
7,50 m bei einem Einbau über Eck, sind
in dieser Position zu berücksichtigen.
	
07.677	0,000	m	0,00	 	0,00 Euro	
 	Titanzink-Traufstreifen liefern und ein-
bauen	
 	
Traufstreifen

Material: Titanzink
Dicke: 0,7 mm 
Art: mit vorderer Kante (Flachdachtraufe)

liefern. Die einzelnen Traufstreifen ca. 1 cm 
lose überlappen, durch Weichlöten verbin-
den und mit feuerverzinkten Breitkopf-
stiften 25 mm mit versetztem Nagelabstand 
von 50 mm auf der Traufbohle befestigen. 
Zwischen Traufbohle und Traufblech einen 
Trennstreifen, z. B. aus V 13 anordnen. 
Nach der Montage die gesamte Traufe mit
dem kaltflüssigen Bitumen-Haftgrund

Orig. kebu Kebusol FD 1
(auf Bitumen-Basis mit haftverbessern-
den Zusätzen / Verbrauch ca. 200 g/m²)

vorstreichen und einen Trennstreifen 
auflegen. 
Alle 6 m sind Dehnungsausgleiche 
zu berücksichtigen.

07.678	0,000	Stck	0,00	 	0,00 Euro	
 	Titanzink-Rinnenendstück liefern und 
einbauen	
 	
Rinnenendstück

Material: Titanzink

gebördelt, passend zur Rinne liefern und 
anbringen.

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
155
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
07.679	0,000	Stck	0,00	 	0,00 Euro	
 	Titanzink-Rinnenwinkel liefern und ein-
bauen	
 	
Rinnenwinkel 

Material: Titanzink
Typ: 90 Grad, nahtlos aus einem Stück 
tiefgezogen 

passend zur Rinne liefern und anbringen.

07.680	0,000	Stck	0,00	 	0,00 Euro	
 	Titanzink-Rinneneinhangstutzen 
liefern und einbauen	
 	
Rinneneinhangstutzen

Material: Titanzink
Typ: halbrund 

passend zur Rinne liefern und einbauen.
	
07.681	0,000	m	0,00	 	0,00 Euro	
 	Titanzink-Regenfallrohr liefern und ein-
bauen	
 	
Regenfallrohre

Material: Titanzink
Typ: rund
Nennweite (mm):

maschinell innengelötet, 
nach DIN 18461, 
gebundene Lötnahtbreite 5 mm, 
0,7 mm dick, 
einschließlich der feuerverzinkten Rohr-
schellen 

liefern. 

Die einzelnen Rohrlängen 50 mm inein-
ander stecken. Der max. Abstand der 
Rohrschellen soll 2,0 m nicht über-
schreiten. Über den Rohrschellen Rohr-
wülste als Auflager auf das Regenfallrohr 	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
156
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	löten.

07.682	0,000	Stck	0,00	 	0,00 Euro	
 	Titanzink-Rohrbogen liefern und ein-
bauen	
 	
Rohrbogen

Material: Titanzink geschweißt 
nach DIN 18 461, 
0,7 mm dick, 

passend zum Regenfallrohr liefern und 
einbauen.

07.683	0,000	m	0,00	 	0,00 Euro	
 	Kiesleiste liefern und einbauen	
 	
Kiesfangleiste als Winkelprofil,

Material: Aluminium
Höhe (mm): 85
Quadrat-Lochgröße (mm): 9,5 x 9,5
Auflageschenkel (mm): 100

einschließlich Stoßverbinder liefern und 
nach Planangaben beziehungsweise nach
Anweisung der Bauleitung fluchtgerecht
verlegen.

Fabrikat: beispielsweise
ZinCo Kiesfangleiste KL 85
	
07.684	0,000	m	0,00	 	0,00 Euro	
 	Kupfer-Hängedachrinne liefern und ein-
bauen	
 	
Hängedachrinne

Material: Kupfer
Dicke (mm): 0,7
Art: halbrund/kastenförmig 
nach DIN 18 461 
einschließlich der Rinneisen 

liefern. 	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
157
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	Die Rinnenhalter in die Traufbohle 

Abstand (cm): 60

einlassen und mit Kupfer- oder Edel-
stahlnägeln befestigen. Die Rinne mit 
einem Gefälle von mind. 1 mm/m ver-
legen. Die einzelnen Rinnenlängen mind. 
10 mm überlappen und durch Hartlöten 
verbinden.

Nennmaß (mm):

(alle 15 m einen Dehnungsausgleich ein-
bauen)
	
07.685	0,000	m	0,00	 	0,00 Euro	
 	Kupfer-Traufstreifen liefern und ein-
bauen	
 	
Traufstreifen

Material: Kupfer
Dicke (mm): 0,7 
Art: mit vorderer Kante (Flachdachtraufe)

liefern. Die einzelnen Traufstreifen ca. 1 cm 
lose überlappen, durch Hartlöten verbin-
den und mit Kupfer- oder Edelstahlnägeln
27/25 mm mit versetztem Nagelabstand 
von 50 mm auf der Traufbohle befestigen. 
Zwischen Traufbohle und Traufblech einen 
Trennstreifen, z. B. aus V 13 anordnen. 
Nach der Montage die gesamte Traufe mit
dem kaltflüssigen Bitumen-Haftgrund

Orig. kebu Kebusol FD 1
(auf Bitumen-Basis mit haftverbessern-
den Zusätzen / Verbrauch ca. 200 g/m²)

vorstreichen und einen Trennstreifen 
auflegen. 
Dehnungsausgleiche berücksichtigen!

07.686	0,000	Stck	0,00	 	0,00 Euro	
 	Kupfer-Rinnenendstück liefern und ein-
bauen	
 	
Rinnenendstück	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
158
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	
Material: Kupfer

gebördelt, passend zur Rinne liefern und 
anbringen.

07.687	0,000	Stck	0,00	 	0,00 Euro	
 	Kupfer-Rinnenwinkel liefern und ein-
bauen	
 	
Rinnenwinkel 

Material: Kupfer
Typ: 90 Grad, nahtlos aus einem Stück 
tiefgezogen 

passend zur Rinne liefern und anbringen.
	
07.688	0,000	Stck	0,00	 	0,00 Euro	
 	Kupfer-Rinneneinhangstutzen 
liefern und einbauen	
 	
Rinneneinhangstutzen

Material: Kupfer
Typ: halbrund 

passend zur Rinne liefern und einbauen
	
07.689	0,000	m	0,00	 	0,00 Euro	
 	Kupfer-Regenfallrohr liefern und ein-
bauen	
 	
Regenfallrohre

Material: Kupfer
Typ: rund
Nennweite (mm):

maschinell innengelötet, 
nach DIN 18461, 
gebundene Lötnahtbreite 5 mm, 
0,7 mm dick, 
einschließlich Rohrschellen 

liefern. 

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
159
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	Die einzelnen Rohrlängen 50 mm inein-
ander stecken. Der max. Abstand der 
Rohrschellen soll 2,0 m nicht über-
schreiten. Über den Rohrschellen Rohr-
wülste als Auflager auf das Regenfallrohr 
löten.
	
07.690	0,000	Stck	0,00	 	0,00 Euro	
 	Kupfer-Rohrbogen liefern und. einbauen	
 	
Rohrbogen

Material: Kupfer geschweißt 
nach DIN 18 461, 
Dicke (mm): 0,7 

passend zum Regenfallrohr liefern und 
einbauen.

07.691	0,000	m	0,00	 	0,00 Euro	
 	Kupfer-Kiesleiste liefern und einbauen	
 	
Kiesleiste

Material: Kupfer
Dicke (mm): 0,7 
Kantungen (Stck.): 3

liefern und verlegen. 
Die Kiesleisten durch Hartlöten mit 
Traufstreifen oder Ortgangprofil ver-
binden. 
Die Kiesleisten werden bis 10 cm über 
den Dehnungsausgleicher hinaus verlegt 
und abgeschnitten. In diesem gesamten 
Bereich wird der Fuß der Kiesleiste, um 
ein Klemmen auszuschließen, gekürzt und 
bleibt ohne Weichlötverbindung mit der 
Unterlage. 
Das Ende der Kiesleiste wird durch die 
nächste 5 cm überdeckende Kiesleiste 
gehalten, die durch Weichlöten mit Trauf-
streifen oder Ortgangprofil zu verbinden 
ist. 

Anschließend die Kiesfangleiste mit dem
dem Schutzanstrich

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
160
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	Orig. kebu Zink-O-Rinn

gegen Korrosion schützen.
	
07.692	0,000	m	0,00	 	0,00 Euro	
 	Wandanschluss an aufgehende Bauteile
mit EP-Harz herstellen	
 	
Wandanschlüsse an aufgehenden Bau-
teilen (Wände, Stützen, etc.) wie folgt 
herstellen:

a) Grundierung der Fläche mit Epoxid-
harz, Verbrauch 300-500 g/m², 
und Abstreuen des frischen Harzes mit 
feuergetrocknetem Quarzsand 0,1 - 0,5 
bzw. 0,2 - 0,7 mm. Nach dem Aushärten 
überschüssiges Material abfegen und 
abfahren. 

Fabrikat: MBC-VT 115 EP Versie-
gelung 

b) Vollflächiges Aufschweißen eines 
50 cm breiten Verstärkungsstreifen aus 
einer Elastomerbitumen-Schweißbahn

Orig. kebu 

c) Vollflächiges Aufschweißen einer
Polymerbitumen-Schweißbahn 

Orig. kebu Kebuflex BR 2
mit dauerhaftem nicht verwechselbarem 
Identitätsmerkmal,

Gesamtdicke: 5 mm 
Trägereinlage: Polyestervlies 250 g/m² 
nach DIN 18 192. 

Die Anschlusshöhe muss 15 cm von 
Oberkante Asphalt betragen.

07.693	0,000	m	0,00	 	0,00 Euro	
 	Klemmschiene liefern und anbringen	
 	
Klemmschiene 
gemäß DIN 18 195 mit verlängertem 
Schenkel 	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
161
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	
Material: Aluminium

liefern und anbringen.

Der Schenkel hat den Bereich der auf-
gehenden Abdichtung abzudecken. 

Die Befestigung erfolgt 

mit Dübeln, 
Durchmesser 8 mm,
Abstand < 20 cm, 
Versiegelung mit elastischem Kitt.

07.694	0,000	m	0,00	 	0,00 Euro	
 	Fugen Anschlüsse / Gußasphaltbelag	
 	
Fugen an An- und Abschlüssen und 
Durchdringungen im Gußasphaltbelag 
aussparen und mit Betonfugenmasse 
nach ZTV-Fug St B 01 füllen.

Material: 
Corabit Fugenvergußmasse BN

Hersteller: 
Kebulin-Gesellschaft / 45701 Herten
	
07.695	0,000	Stck	0,00	 	0,00 Euro	
 	Einbau von Brückenabläufen	
 	
Brückenabläufe,
einschließlich aller zugehörigen Los- und 
Festflanschverbindungen, 
entsprechend der DIN 18 195 Teil 9,

liefern und einbauen.
	
07.696	0,000	m	0,00	 	0,00 Euro	
 	Dehnfuge ausbilden (Brücke / Straße)	
 	
Dehnfuge wie folgt ausbilden:

Migutan Fugenkonstruktion 
aus Profil FP 90 / 60 Ni 
komplett mit allem Zubehör 	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
162
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	
liefern und gemäß Einbauvorschrift der 
Firma MIGUA montieren. 
Miguflex Dichtungsbahn zwischen der 
Abdichtungslage aus der 
Polymerbitumen-Schweißbahn 

Orig. kebu Kebuflex BR 2
mit dauerhaftem nicht verwechselbarem 
Identitätsmerkmal,

einbinden.

07.697	0,000	m	0,00	 	0,00 Euro	
 	Verstärkungssstreifen (edelstahlkaschierte
Schweißbahn) einbauen	
 	
Verstärkungsstreifen einbauen:

Das Anschließen an bestehende Abdich-
tungen, Konstruktionen und an Durch-
dringungskörper (Entwässerungsein-
richtungen, Anker und dergleichen) und
das Entfernen von Schutzlagen be-
stehender Abdichtungen werden nicht 
gesondert berechnet.

Einbau im Kappenbereich gemäß Richt-
zeichnung Dicht 3.

Edelstahlkaschierte Bitumenschweiß-
bahn

HANSA-Schweißbahn 1.4401

nach ZTV-BEL-B 1/87 Anhang 1 im 
Schweißverfahren oberhalb der Dich-
tungsschicht einbauen,

Breite: 30 cm, davon 15 cm im Fahr-
bahnbereich.

Bahnenränder und Quernähte mit nicht
wassersaugendem Klebestreifen,

Breite: mindestens 8 cm

abkleben.

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
163
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
07.698	0,000	m	0,00	 	0,00 Euro	
 	Tür- / Fensteranschluss mit Flüssig-
kunststoff eindichten	
 	
Tür-/Fensteranschluß

Abwicklung (cm):

fachgerecht mit einem Flüssigkunststoff- 
Beschichtungssystem, zum Beispiel 
Kemperol 1-K-PUR, nach Hersteller-
vorschrift eindichten.
 	
07.699	0,000	m	0,00	 	0,00 Euro	
 	Tür- / Fensteranschluß mit Schweiß-
bahnen eindichten	
 	
Tür-/Fensteranschluß

Abwicklung (cm):

fachgerecht mit beiden Lagen der Ab-
dichtung im Lagen- und Rückversatz 
eindichten. 
Die Fixierung der Abdichtung erfolgt 
mit einer Wandanschluß-/Trittschutz-
leiste mit bauaufsichtlich zugelassenen 
Dübeln und Edelstahlschrauben. 
Die Abschlußleiste ist vorzuprimern und 
anschließend elastisch zu versiegeln.

Material Abschlußleiste:
	
07.700	0,000	m	0,00	 	0,00 Euro	
 	bauseits gelagerte Mauerkopf-Abdeckung
aufbringen	
 	
Bauseits gelagerte Mauerkopfabdeckung,

Material: Aluminium

nach Fertigstellung der Abdichtungs-
arbeiten wieder fachgerecht inkl. den 
dafür vorgesehenen Haltern mit bau-
aufsichtlich zugelassenen Befestigungs-
mitteln mit dem Untergrund befestigen.

Die Optik muss wieder der ursprüng-	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
164
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	lichen entsprechen.

07.701	0,000	m	0,00	 	0,00 Euro	
 	Attikabereich mit Schweißbahnen ein-
dichten	
 	
Attikabereich

Abwicklung im Mittel (cm): 

wie folgt eindichten: 

Erste Lage der Dachabdichtung über den 
Keil führen und im Bereich der auf-
gehenden Attika anschweißen. 
Zuschnittstreifen der ersten Abdichtungs-
lage von Bauwerksaußenkante / Bohlen-
außenkante bis auf die Unterkante der 
Keilschräge dichtschweißen. 
Die Bahnen sind auf der Bohle mecha-
nisch zu fixieren. 

Die zweite Lage der Dachabdichtung bis 
über den Keil in den senkrechten Attika-
bereich führen und dichtschweißen. Zu-
schnittstreifen der zweiten Abdichtungs-
lage sind anschließend im Attikabereich 
aufzulegen und bis Unterkante Keil-
schräge dicht einzuschweißen.

07.702	0,000	m	0,00	 	0,00 Euro	
 	Randbohle mit Fassadenplatten versehen	
 	
Randbohle mit Fassadenplatten

Material: Steinfaser
Zuschnitt: 
Farbe: 

fachgerecht und nach Herstellerangabe 
inklusive aller Kunststoffanschlussprofile 
und farbigen Befestigungen verkleiden. 

Typ: Rockpaneel
Hersteller: Rockwool

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
165
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
07.703	0,000	Stck	0,00	 	0,00 Euro	
 	Kernbohrung durch die Attika erstellen	
 	
Kernbohrung,

Durchmesser / Abmessung (mm): 
Bohrlänge (cm): 
Baustoff : 
Fassade: 

durch die Attika erstellen.
Die Position umfasst alle hierzu
erforderliche Nebenarbeiten, wie
beispielsweise Demontage und spätere
Montage der Fassadenverkleidung etc..

07.704	0,000	Stck	0,00	 	0,00 Euro	
 	Notüberläufe örtlich anfertigen und einbauen	
 	
Notüberläufe,

Material:
Nennweite (mm): 

örtlich sach- und fachgerecht anfertigen
und in die vorhandene Öffnung / Durchführung
einbauen.
Den Klebeflansch, trocken und fettfrei mit
dem kaltflüssigen Bitumen-Haftgrund

Orig. kebu Kebusol FD 1
(auf Bitumen-Basis mit haftverbessern-
den Zusätzen / Verbrauch ca. 200 g/m²)

versehen. Anschließend ist die Abdichtung
sach- und fachgerecht anzuschließen.
Die Position beinhaltet alle erforderlichen
Nebenarbeiten.

07.705	0,000	Stck	0,00	 	0,00 Euro	
 	Notüberläufe liefern und einbauen	
 	
Notüberläufe,

Fabrikat: 
Typ: 	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
166
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	Nennweite (mm): 

liefern und nach Herstellervorschrift in die
hergestellte Öffnung / Durchführung einbauen.
Anschließend ist der Notüberlauf sach- und
fachgerecht in die Abdichtungsebene
einzudichten.
Die Position umfasst alle hierzu notwendigen
Nebenarbeiten.

07.706	0,000	m	0,00	 	0,00 Euro	
 	Attikakrone mit OSB-Platten versehen	
 	
OSB-Platten Zuschnitte, 

Typ: OSB / 3 nach DIN EN 300
Dicke (mm): mind. 20 mm 
Zuschnittbreite (mm):  

liefern und fachgerecht auf der Attikakrone
anbringen.  
Die Befestigung erfolgt durch bauauf- 
sichtlich zugelassene Schrauben /  
Schrauben-Dübelkombination, versetzt  
angeordnet, unter Beachtung der DIN 1055,
durch die Attikadämmung in den Untergrund.

07.710	0,000	m	0,00	 	0,00 Euro	
 	Attikakrone und WDV-System mit OSB-Platten
versehen / abdecken	
 	
OSB-Platten Zuschnitte, 

Typ: OSB / 3 nach DIN EN 300
Dicke (mm): mind. 20 mm 
Zuschnittbreite (mm):  

liefern und fachgerecht auf der Attikakrone
anbringen.  
Die Befestigung erfolgt durch bauauf- 
sichtlich zugelassene Schrauben /  
Schrauben-Dübelkombination, versetzt  
angeordnet, unter Beachtung der DIN 1055,
durch die Attikadämmung in den Untergrund.

Die Zuschnittbreite der OSB-Platte ist so zu 
bemessen, dass diese bündig mit der Außenkante
des Wärmedämmverbundsystem abschließt.	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
167
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	
Bei größeren Dämmstoffdicken des WDV-Systems
ist ein Nachweis für die Einsatzmöglichkeit der
OSB-Zuschnitte zu erbringen, bzw. zusätzliche
Haltekonsolen zu montieren.

07.711	0,000	m	0,00	 	0,00 Euro	
 	Gebäudefuge mit BBF - ElastoFug erstellen /
Ausbildung mit Oberlagsbahn	
 	
Gebäudefuge wie folgt herstellen:

a) Notabdichtung im Fugenbereich auf-
schneiden 

b) Fugenbandprofil auf EPDM-Basis für
3-dimensionale Bewegungen,

Typ: BBF - ElastoFug EF 20
Typ: BBF - ElastoFug EF 40

Bezugsquelle:
Dieter Buckesfeld Speziel-Baustoffe e.K.
22149 Hamburg-Rahlstedt

liefern und durch Einschweißen auf der 
Notabdichtung einbauen.

c) Nach dem Verlegen der Wärme-
dämmung,

Material:

und der ersten Abdichtungslage, die im 
Fugenbereich zu trennen ist,
ein Fugenbandprofil auf EPDM-Basis für
3-dimensionale Bewegungen,

Typ: BBF - ElastoFug EF 20
Typ: BBF - ElastoFug EF 40

liefern und durch Einschweißen auf der 
1. Abdichtungslage einbauen.

d) Anschließend Heranführen der Ober-
lagsbahn und Verschweißen der Lage auf 
dem Fugenprofil. 

e) Überdecken des Fugenbereiches mit 
einem Zuschnitt der Oberlagsbahn	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
168
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	
Orig. kebu 
Breite: 30 cm

Die Bahn ist einseitg (für die Bewegung erforderlich)
ca. 10 cm gegen Verrutschen aufzuschweißen.

Gruppensumme 07		0,00 Euro	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
169
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
09	Auflasten und Schutzlagen	
09.800	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Kiesschüttung aufbringen	
 	
Fläche mit einer Kiesschüttung,

Art: gewaschenes Rundkorn 
Körnung: 16 / 32 
in gleichmäßiger Schichtdicke von (cm): 

versehen.

09.801	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	bauseits gelagerte Kiesschüttung aufbringen	
 	
Bauseits gelagerte Kiesschüttung

Art:
Körnung: 

in gleichmäßiger Schichtdicke auf der 
Dachfläche verteilen.

09.802	0,000	m	0,00	 	0,00 Euro	
 	Kiesstreifen aus Rundkieseln 	
 	
Kiesstreifen aus Rundkieseln 

Körnung: 16 / 32
für Randstreifen und um Dachabläufe 

Breite (cm):
Schichtdicke (cm): 5  

erstellen.
	
09.803	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Fläche mit Bautenschutzmatte belegen	
 	
Fläche mit einer Bautenschutzmatte 

Material: recyceltes Gummigranulat
Hersteller: 
Dicke (mm):

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
170
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	zum mechanischen Schutz belegen.
	
09.804	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Filtervlies (Roofmate) verlegen	
 	
Filtervlies 

Material: Roofmate R
Flächengewicht: ca. 140 g/m² 
Baustoffklasse: B 2 nach DIN 4102 

auf den Roofmate SL-A Dämmstoff-
platten mit ausreichender Überlappung 
verlegen.
	
09.805	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Trennlage Roofmate MK verlegen	
 	
Spezialtrennlage für bekieste Umkehrdächer,
hochreißfest, diffusionsoffen, verrottungsbeständig
und wasserableitend,

Typ: Roofmate MK
Flächengewicht: ca. 65 g/m² 
Baustoffklasse: B 2 nach DIN 4102-1
sd-Wert (m): 0,02
Rollenbreite (m): 3 

auf den Dämmstoffplatten mit mind. 15 cm
Nahtüberlappung in Abflussrichtung lose verlegen.
In den Anschlussbereichen muss die Trennlage
bis zur Oberkante der Kiesschüttung / Belag
geführt werden.
	
09.806	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Betonplatten mit Abstandhaltern ver-
legen	
 	
Fläche mit Platten 

Material: Waschbeton-/Betonsteinplatten 
Abmessungen (cm):

wie folgt abdecken. Im Kreuzschnitt der 
Platten großflächige Abstandhalter der

Firma: 

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
171
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	so unterlegen, dass eine gleichmäßige 
Auflage erfolgt. Bei Bedarf durch Unter-
legscheiben Ausgleich schaffen. 

Bedarf bei: 
40 x 40 Platten = 6 Abstandhalter/m² 
50 x 50 Platten = 4 Abstandhalter/m²

09.807	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Beton- / Gehwegplatten auf Dämm-
platten verlegen	
 	
Beton-/Gehwegplatten 

Abmessung: 50 / 50 / 5 cm

nach Angabe der Bauleitung im Rand-
bereich auf den Roofmate LG Dämm-
platten lose verlegen.

09.808	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Trenn-  und Schutzmatte verlegen	
 	
Trenn-  und Schutzmatte aus verrottungs-
festen Polyesterfasern, als mechanische 
Schutzlage gemäß DIN 18 195 Teil 5, 
liefern und mit 10 cm Stoßüberdeckung 
auf der Wurzelschutzfolie bzw. der 
wurzelfesten Abdichtung verlegen, ein-
schließlich hochführen. 

Material: ZinCo Trenn- und Schutz-
matte TSM 32
	
09.809	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Dränelement verlegen	
 	
Dränelement 

aus FCKW-freiem Hartschaum
Höhe: 50 mm 
geprüft nach DIN 4095 
mit Öffnungen zur Belüftung und Diffusion 
sowie unterseitig durchgehendem Kanal-
system 

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
172
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	liefern und nach Herstellervorschrift ver-
legen. 

Fabrikat: ZinCo Floratec FS 50
	
09.810	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Filtervlies (ZinCo) verlegen	
 	
Filtervlies 

Material: vorkomprimiertes und ther-
misch verfestigtes Polypropylen, ver-
rottungsfest 
wirksame Öffnungsweite: Dw = 0,08 mm 
Höchstzugdehnung: > 100 % 

liefern und auf den Dränelementen mit 
20 cm Stoßüberdeckung verlegen. 

Fabrikat: ZinCo Systemfilter DUO

09.811	0,000	Stck	0,00	 	0,00 Euro	
 	Kontrollschacht (Höhe 5 cm) aus be-
schichtetem Stahlblech liefern und einbauen	
 	
Kontrollschacht 

aus kunststoffbeschichtetem Stahlblech 
mit  wärmegedämmtem Deckel aus Alu-
Guß, 
Höhe 5 cm, 
belastbar gemäß Klasse H nach DIN 
19 599, 
Wasserdurchlaß gem. DIN 1986, 

liefern und auf den Drainelementen über 
den Dachabläufen einbauen. 

Fabrikat: ZinCo Kontrollschacht KS 5
	
09.812	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Sedum-Sprossen liefern und aufbringen	
 	
Sedum-Sprossen verschiedener Arten
gemäß Pflanzenliste "Sedumteppich" 
liefern und im Naß- oder Trockensaat-
verfahren incl. organischer Mulchlage 	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
173
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	aus Zincohum fachgerecht aufbringen.

Aufzubringende Menge: 
Sedum-Sprossen: 50 g/m² 
Zincohum: 10 - 15 l/m² 
Liefernachweise: ZinCo

09.813	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Mulchlage aufbringen / Flachballen-
pflanzen liefern und aufbringen	
 	
Flachballenpflanzen, 

Ballengröße (cm): 6 x 7 x 5 

liefern, nach vorheriger Aufbringung 
einer Zincohum-Mulchlage fachgerecht 
einbringen incl. Wässern. 

aufzubringende Menge: 
Flachballenpflanzen: 12 Stück / m² 
Zincohum: 15 l / m² 
Liefernachweise: ZinCo

09.814	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Fertigstellungspflege 	
 	
Fertigstellungspflege der gesamten
Fläche bis zu einer Flächendeckung von 
mind. 60 % entsprechend den neuesten 
DDV- und FLL-Richtlinien.

09.815	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Schutzstreifen aus mineralischem Schüttgut
herstellen	
 	
Schutzstreifen 

aus mineralischem Schüttgut, 
hergestellt auf der Basis von Recycling-
Tonziegeln und Bimsstreifen, 
entsprechend den DDV- und FLL-Richt-
linien, 
Körnung 4 - 16 mm, 
flugfeuerbeständig, frostbeständig und 	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
174
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	strukturstabil, 

liefern, aufbringen und verteilen. 

aufzubringende Menge: 
Fabrikat: 
Schütthöhe (cm): 
Breite (cm):

09.816	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Schutz- und Speichermatte liefern 
und verlegen	
 	
Schutz- und Speichermatte 

aus verrottungsfesten Synthesefasern als 
Wasser- und Nährstoffspeicher und 
mechanische Schutzlage gemäß DIN 
18 195 Teil 5, 

liefern und mit 10 cm Stoßüberdeckung 
auf der Wurzelschutzfolie bzw. der 
wurzelfesten Abdichtung verlegen, ein-
schließlich Hochführen.

Fabrikat: ZinCo Speicherschutzmatte 
SSM 45

09.817	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Drain- und Wasserspeicherelement liefern
und verlegen	
 	
Drain- und Wasserspeicherelement 

aus druckstabilem Recycling-Polyethylen, 
mit Wasserfangmulden und Öffnungen zur 
Belüftung und Diffusion sowie 
unterseitig durchgehendem Kanalsystem, 
Höhe 25 mm, 
geprüft nach DIN 4095, 
max. Druckbelastung > 250 kN/m², 

liefern und nach Herstellervorschrift ver-
legen.

Fabrikat: ZinCo Floradrain FD 25

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
175
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	 	
09.818	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Filtervlies liefern / auf Drainelementen
verlegen	
 	
Filtervlies 

aus thermisch verfestigtem Polypropylen / 
Polyethylen, 
verrottungsfest, 
Durchflußmenge Q bei 10 cm Wasser-
säule ca. 80 l/m²s, 

liefern und auf den Drainelementen mit 
20 cm Stoßüberdeckung verlegen. 

Fabrikat: ZinCo Systemfilter SF

09.819	0,000	Stck	0,00	 	0,00 Euro	
 	Kontrollschacht (Höhe 8 cm) aus be-
schichtetem Stahlblech liefern und einbauen	
 	
Kontrollschacht 

aus beschichtetem Stahlblech mit 
wärmegedämmtem Deckel aus Alu-Guß, 
Höhe 8 cm, 
belastbar gemäß Klasse H nach DIN 
19 599, 
Wasserdurchlaß gem. DIN 1986, 

liefern und auf den Drainelementen über 
den Dachabläufen einbauen. 

Fabrikat: ZinCo Kontrollschacht KS 8

09.820	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Substratmischung für extensive Dach-
begrünungen liefern und aufbringen	
 	
Substratmischung für extensive Dachbe-
grünungen, 

hergestellt auf der Basis von Recycling-
Tonziegeln und Bimssteinen, 
angereichert mit Reifkompost, 	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
176
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	Eigenschaften entsprechend den Anfor-
derungen der DDV- und FLL-Richtlinien, 
flugfeuerbeständig und strukturstabil, 

liefern, aufbringen und verteilen.

aufzubring. Menge: 80 l / m² 
Fabrikat: ZinCo Dachgärtnererde E 120

09.821	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Flachballenpflanzen liefern und auf-
bringen	
 	
Flachballenpflanzen, 

Ballengröße (cm): 6 x 7 x 5  
gemäß Pflanzenliste: "Steinrosenflur" 

liefern, fachgerecht einbringen und wässern.

aufzubring. Menge: mind. 12 Stück/m² 
Fabrikat: ZinCo Floratop 50

09.823	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Gussasphalt -Schutzschicht 0 / 11 mm 
einbauen	
 	
Schutzschicht aus Gussasphalt 0/11 mm,

Dicke (cm): 3,5  

fachgerecht einbauen.
 	
09.824	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Gussasphalt-Deckschicht einbauen	
 	
Gussasphalt-Deckschicht, 

Dicke (cm): 3,5 

einbauen. Abstreuen der Deckschicht in 
heißem Zustand und andrücken.

Abstreumaterial:

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
177
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
09.825	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Schutzlage V13 unter Kappen	
 	
Schutzlage aus Glasvlies-Bitumendach-
bahn V 13 unter Kappen herstellen. 
Längs- und Querstöße mind. 10 cm 
überlappen. Überstand im Fahrbahn-
bereich mind. 30 cm, davon 25 cm lose 
auflegen und mind. 5 cm mit Bitumen-
klebemasse 85/25 ungefüllt, aufkleben.

09.826	0,000	m	0,00	 	0,00 Euro	
 	Dachrinne reinigen / mit Zink-O-Rinn
schützen	
 	
Vorhandene Dachrinne gründlichst
reinigen, mit 

Orig. kebu Zink-O-Rinn-Verdünner

von allen Verunreinigungen säubern, 
Nahtbereiche überprüfen, gegebenen-
falls nacharbeiten und zweimal mit dem 
Schutzanstrich

Orig. kebu Zink-O-Rinn

Farbe: nach Angabe der Bauleitung

versehen, um die Rinne gegen Korrosion 
zu schützen.

09.827	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Fläche mit PE-Folien belegen	
 	
Fläche mit 2 PE-Folien lose belegen.
 	
09.828	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Schutz- / Drainageelement verlegen	
 	
Fläche mit einem Schutz- und Drainage-
element auf die mit Orig. kebu Schweißbahn 
versehene Fläche nach Herstellerangaben
belegen.

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
178
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
	Material: 
Hersteller: 

09.829	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Betonplatten in Sand / Perlkies verlegen	
 	
Betonplatten,

Abmessung (cm):

im gleichmäßig abgezogenen Sandbett / 
Perlkiesbett fachgerecht mit gleich-
mäßiger Fuge von ca. 0,5 cm verlegen.

09.830	0,000	m²	0,00	 	0,00 Euro	
 	Schutzplatte auf Schweißbahnfläche	
 	
Aufbringen einer Schutzplatte, auf die mit 
Orig. kebu Schweißbahn versehene 
Fläche.

Material: 
Hersteller: 
Dicke (mm):

09.831	0,000	m	0,00	 	0,00 Euro	
 	neue Blitzschutzanlage	
 	
Blitzschutzanlage inklusive aller dazu-
gehörigen Bauteile liefern und fachgerecht 
montieren. 
Die Funktionsfähigkeit der Anlage muß 
nachgewiesen und sichergestellt sein.

09.832	0,000	m	0,00	 	0,00 Euro	
 	bauseits gelagerte Blitzschutzanlage 
montieren	
 	
Bauseits gelagerte Blitzschutzanlage in-
klusive aller dazugehörigen Bauteile 
fachgerecht montieren. 
Die Funktionsfähigkeit der Anlage muß 
nachgewiesen und sichergestellt sein.	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
179
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	

		
Gruppensumme 09		0,00 Euro	

 
Übertrag Projektsumme: 0,00 Euro

 
180
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Position	Menge	Einh.	EP	Positions-/Gruppensumme	
 	Übertrag Projektsumme:	0,00 Euro	
12	Stundenlohnarbeiten	
12.900	5,000	Stck	0,00	 	Nur E.P.	
 	*** Bedarfsposition ohne GB	
 	Facharbeiterstunden	
 	
Stunden eines Facharbeiters für unvorher-
gesehene Arbeiten, jedoch nur auf 
Anweisung der Bauleitung.

12.901	5,000	Stck	0,00	 	Nur E.P.	
 	*** Bedarfsposition ohne GB	
 	Bauhelferstunden	
 	
Stunden eines Bauhelfers für unvorher-
gesehene Arbeiten, jedoch nur auf 
Anweisung der Bauleitung.

Gruppensumme 12		0,00 Euro	

 
181
02.03.2017

  
Angebot

 
Projekt:

 
Ausschreibungspositionen Abdichtungsarbeiten - Stand März 2017

 
Seite:
Datum:

 
Gruppe	Bezeichnung	Summe	
00	Vorbemerkungen	0,00 Euro	
01	Sicherheitseinrichtungen / Baustelleneinrichtung	0,00 Euro	
02	Demontagearbeiten	0,00 Euro	
03	Untergrundvorbereitung	0,00 Euro	
04	Dampfsperren	0,00 Euro	
05	Wärmedämmung	0,00 Euro	
06	Abdichtungsarbeiten	0,00 Euro	
07	Detailausbildung	0,00 Euro	
09	Auflasten und Schutzlagen	0,00 Euro	
12	Stundenlohnarbeiten	0,00 Euro	
Projektsumme (netto)	0,00 Euro